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 招 标 文 件

	招标编号
	330329263257010000001-TSCG202606010

	项目名称
	泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目

	招标方式
	公开招标

	采购单位
	泰顺县职业教育中心

	招标代理机构
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	监督及备案机构
	泰顺县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州）
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关于泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目的公开招标公告
	项目概况
泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目公告平台为泰顺县公共资源交易平台（ http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/）、政府采购云平台（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），采购项目的潜在供应商应在政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 获取（下载）采购文件，并于2026年07月09日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。    


                           
1、 项目基本情况                                        
    项目编号：330329263257010000001-TSCG202606010 
    项目名称：泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目
    预算金额（元）： 2921016.4 
    最高限价（元）： 2921016.4
    采购需求：
    
    标项名称: 泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目 
    数量: 1批  
    预算金额（元）:  2921016.4
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目 
    备注： 
    合同履约期限：标项 1，按招标文件规定。
    本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
    3.本项目的特定资格要求：无。 
三、获取招标文件 
    时间：至2026年07月09日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台线上获取 
    方式：供应商登录政采云平台 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
    售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年07月09日09:00（北京时间）
    投标地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交 
    开标时间：2026年07月09日09:00 
    开标地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标  
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：/  
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：泰顺县职业教育中心
地    址：温州市泰顺县罗阳镇文星路49号
传真：
项目联系人（询问）：白老师 
项目联系方式（询问）：0577-67582686
质疑联系人：陈老师
质疑联系方式：0577-67580900 

2.采购代理机构信息
名    称：泰顺县公共资源交易中心
地    址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号
传真：
项目联系人（询问）：吴先生
项目联系方式（询问）：0577-67592508
质疑联系人：陶先生
质疑联系方式：0577-67592508


3.同级政府采购监督管理部门
名    称：泰顺县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））
地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
联 系 人：李老师、王老师
监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562










第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）
	项号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目

	2.  
	项目编号
	330329263257010000001-TSCG202606010

	3. 
	资金来源
	财政性资金

	4. 
	采购方式
	公开招标

	5. 
	采购预算（最高限价）
	本项目设1个标项，采购预算（最高限价）：2921016.4元

	6. 
	采购人
	泰顺县职业教育中心

	7.  
	招标代理机构
	泰顺县公共资源交易中心

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容详见招标文件。

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受

	12. 
	踏勘现场
	不组织
□组织   

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	 不允许
□ 允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件说明
	1.投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。
2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
3.投标文件的签章：电子签章。
4.投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）；
“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
5.投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。
6.投标文件的上传和递交：
（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
7.电子加密投标文件的解密：
（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标无效。
8.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。
9.存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：
（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；
（2）在投标有效期内撤销投标文件的。
10.中标后，中标供应商须提供3份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档（正本一份，副本二份）邮寄至泰顺县公共资源交易中心（邮寄信息：温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号，吴先生，0577-67592508）。注：如有U盘递交的，递交地址同上

	17. 
	投标样品
	不需要
需要

	18. 
	投标保证金
	不需要
需要

	19. 
	核心产品
	无
有：/。

	20. 
	履约担保
	不需要
需要 ：中标（成交）供应商须在签订合同后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金（履约保证金可以是银行保函、转账支票、银行汇票等方式缴纳）。

	21. 
	招标文件获取方式
	登录浙江省政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）查找本项目并获取采购文件。
采购文件获取截止时间：本项目开标时间。

	22. 
	投标文件递交截止时间及地点
	2026年07月09日09:00（北京时间）
投标文件递交地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交

	23. 
	开标时间
开标地点
	开标时间：2026年07月09日09:00（北京时间）
开标地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标

	24. 
	评标地点
	泰顺县公共资源交易中心5楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）。

	25. 
	评标委员会的
组建
	由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：依法组建。

	26. 
	政府采购
扶持政策
	1.对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
2.对节能、环保产品优先采购。

	27. 
	供应商信用查询
	1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4.信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标作无效投标处理。

	28. 
	合同备案
	1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与
采购人签订合同。
2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，应在3个工作日内将合同原件交招标代理机构备案。
3.本项目政府采购合同按规定在泰顺县公共资源交易中心网站（http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/）、浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	29. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	30. 
	免责声明
	1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标方自行承担一切责任并赔偿损失。

	31. 
	注意事项
	1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。
2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。







[bookmark: _Toc142902564]第二部分 招标内容及技术要求
一、采购总说明
1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2.技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
3.以下所列仅为基本要求，供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商必须提供原包装的新货物，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标（成交）供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
▲4.泰顺县教育局现有无线控制器品牌为H3C，本项目所采购产品需能无缝接入教育局无线控制器管理。
二、采购清单及技术参数
1、采购清单及各区域设备分布

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价限价（元）

	一、计算机网络系统

	1、校园网网络系统

	无线网络

	1
	无线AP授权
	1
	套（128个）
	10000

	2
	吸顶AP
	72
	台
	790

	3
	面板AP
	36
	台
	835

	1# 合班教室

	1
	8口POE接入交换机
	1
	台
	750

	2# 实训楼、3# 教学楼

	1
	48口接入交换机
	4
	台
	1350

	2
	24口POE交换机
	4
	台
	1290

	2# 实训楼计算机教室

	1
	48口接入交换机
	3
	台
	1350

	2
	8口POE接入交换机
	3
	台
	750

	4#报告厅

	1
	24口POE交换机
	1
	台
	1290

	5#教学楼

	1
	48口接入交换机
	2
	台
	1350

	2
	24口接入交换机
	1
	台
	530

	3
	24口POE交换机
	3
	台
	1290

	5#教学楼4层中心机房

	1
	核心交换机
	1
	台
	7800

	2
	光模块
	58
	块
	110

	3
	光模块
	2
	块
	190

	6# 实训楼

	1
	48口接入交换机
	2
	台
	1350

	2
	24口POE交换机
	3
	台
	1290

	7 # 体育馆

	1
	24口接入交换机
	1
	台
	530

	2
	24口POE交换机
	1
	台
	1290

	2、设备网网络系统

	1# 合班教室

	1
	8口POE接入交换机
	1
	台
	750

	2# 实训楼、3# 教学楼

	1
	48口接入交换机
	3
	台
	1350

	4#报告厅

	1
	24口接入交换机
	1
	台
	530

	5#教学楼

	1
	24口接入交换机
	1
	台
	530

	2
	48口接入交换机
	2
	台
	1350

	5#教学楼4层中心机房

	1
	核心交换机
	1
	台
	6570

	2
	24口接入交换机
	1
	台
	530

	3
	光模块
	2
	块
	190

	4
	光模块
	38
	块
	110

	6# 实训楼

	1
	48口接入交换机
	2
	台
	1350

	7 # 体育馆

	1
	48口接入交换机
	1
	台
	1350

	阳光厨房

	1
	24口接入交换机
	1
	台
	530

	快递收发室

	1
	8口POE接入交换机
	1
	台
	750

	学校传达室兼消控室

	1
	24口接入交换机
	1
	台
	530

	2
	8口POE接入交换机
	1
	台
	750

	室外总平

	1
	24口接入交换机
	2
	台
	530

	2
	8口POE接入交换机
	1
	台
	750

	二、安全防范系统

	1、视频监控系统

	1
	筒型网络摄像机
	177
	台
	310

	2
	壁装支架
	177
	个
	23

	3
	半球网络摄像机
	123
	台
	310

	4
	网络红外球
	20
	台
	1900

	5
	壁装支架
	20
	个
	71

	6
	电梯半球（含楼显)
	3
	台
	460

	7
	电梯网桥
	3
	台
	460

	8
	摄像机防雷器
	46
	个
	140

	9
	显示终端
	2
	台
	3800

	10
	4路高清解码器
	1
	台
	8000

	11
	64路硬盘录像机
	6
	台
	6800

	12
	16T监控级硬盘
	41
	块
	2980

	13
	室外不锈钢防水安防箱
	3
	个
	330

	14
	室外不锈钢立柱（含基础及底位）
	20
	根
	1390

	15
	室外不锈钢立柱（含基础及底位）
	11
	根
	1850

	16
	12U标准机柜
	1
	个
	400

	17
	22U标准机柜
	2
	个
	1050

	2、防盗报警系统

	1
	总线报警主机（含网络模块）
	1
	台
	1800

	2
	主机蓄电池
	1
	个
	180

	3
	报警键盘
	1
	台
	400

	4
	声光报警器
	1
	只
	35

	5
	单防区输入输出模块
	13
	个
	130

	6
	二光束红外对射
	12
	对
	180

	7
	红外对射支架
	12
	对
	45

	8
	紧急求助按钮
	2
	个
	50

	9
	报警信号防雷器
	1
	只
	140

	10
	报警电源
	2
	台
	60

	三、校园广播系统

	1. 广播中心机房主控设备

	1
	广播主机
	1
	台
	9800

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1
	套
	4800

	3
	IP话筒终端
	1
	台
	2450

	4
	调音台
	1
	台
	1920

	5
	合并式播放器
	1
	台
	990

	6
	IP网络无线手持寻呼话筒
	1
	套
	4500

	7
	天线分配器
	1
	台
	1350

	8
	话筒天线
	2
	只
	800

	9
	天线放大器
	3
	只
	355

	10
	IP广播 APP软件
	1
	套
	0

	11
	同轴线
	300
	米
	9

	12
	IP网络音箱
	1
	台
	800

	13
	电源时序器
	1
	台
	800

	2、2#实训楼、3#教学楼(1-4F)

	1
	IP网络音箱
	28
	只
	800

	2
	副音箱
	28
	只
	180

	3
	天花喇叭
	85
	只
	70

	4
	IP解码功放
	4
	台
	2400

	3、5#教学楼(-1-4F)

	1
	IP网络音箱
	25
	只
	800

	2
	副音箱
	25
	只
	180

	3
	天花喇叭
	59
	只
	70

	4
	IP解码功放
	5
	台
	2150

	4、6#实训楼(-1-4F)

	1
	IP网络音箱
	11
	只
	800

	2
	副音箱
	11
	只
	180

	3
	天花喇叭
	42
	只
	70

	4
	IP解码功放
	5
	台
	2150

	5、7#体育馆

	1
	无线话筒
	1
	套
	2500

	2
	话筒天线
	2
	只
	800

	3
	室外音柱
	6
	只
	520

	4
	IP网络功放终端
	1
	台
	3300

	6、4#报告厅（1-2层）

	1
	天花喇叭
	13
	只
	70

	2
	IP解码功放
	1
	台
	2150

	3
	IP网络音箱
	3
	只
	800

	7、1#合班教室

	1
	IP网络音箱
	1
	只
	800

	8、室外绿地

	1
	草地音箱
	6
	只
	330

	2
	IP解码功放
	1
	台
	2150

	9、3#楼一层操场广播室

	1
	IP网络无线手持寻呼话筒
	1
	套
	4500

	2
	天线分配器
	1
	台
	1350

	3
	话筒天线
	2
	只
	800

	4
	天线放大器
	3
	只
	355

	5
	音柱
	8
	只
	520

	6
	IP网络功放终端
	1
	台
	3700

	7
	机柜
	1
	台
	2100

	四、报告厅

	1
	主音箱
	2
	只
	2450

	2
	辅助音箱
	4
	只
	2000

	3
	辅助功放
	2
	台
	2790

	4
	主功放
	1
	台
	3600

	5
	8寸补声天花音箱
	4
	只
	690

	6
	补声功放
	2
	台
	2200

	7
	数字调音台
	1
	台
	3800

	8
	数字音频处理器
	1
	台
	3200

	9
	话筒处理器
	1
	台
	2000

	10
	无线领夹话筒
	2
	套
	2200

	11
	一拖八无线话筒
	1
	套
	9500

	12
	话筒落地支架
	8
	套
	68

	13
	天线分配器
	2
	台
	1600

	14
	话筒天线
	2
	只
	800

	15
	监听音箱
	1
	套
	1100

	16
	电源时序器
	2
	台
	800

	17
	同轴信号线
	50
	米
	9

	18
	机柜
	2
	台
	2100

	19
	无线投屏器
	1
	台
	1000

	20
	LED全彩显示屏
	27.034
	㎡
	5830

	21
	电源
	88
	台
	70

	22
	接收卡
	24
	张
	120

	23
	视频处理器
	1
	台
	16000

	24
	控制软件
	1
	套
	800

	25
	屏体框架
	27.034
	㎡
	830

	26
	配电箱
	1
	套
	2800

	五、多媒体教学系统

	1
	86寸智慧黑板
	48
	台
	13500

	2
	实物展台
	48
	台
	580

	六、录播教室

	1
	高清录播主机
	1
	台
	11500

	2
	录播流媒体处理软件
	1
	套
	8000

	3
	教师摄像机
	1
	台
	5800

	4
	学生高清摄像机
	1
	台
	3400

	5
	壁挂式触控面板
	1
	台
	1800

	6
	拾音话筒
	3
	支
	700

	7
	机柜
	1
	个
	1050

	七、人员通道门系统

	1
	软件
	1
	套
	900

	2
	人行闸机-摆闸单机芯
	2
	台
	5200

	3
	人行闸机-摆闸双机芯
	1
	台
	6350

	4
	人脸识别智慧终端校园版
	2
	台
	3200

	5
	人证核验智慧终端（双屏访客机）
	1
	台
	10000

	6
	人脸识别考勤机
	5
	台
	1200

	八、停车管理系统

	1
	道闸
	2
	台
	3600

	2
	防砸雷达
	4
	台
	650

	3
	出入口控制终端
	1
	台
	2800

	4
	车检器
	2
	个
	270

	5
	车辆抓拍机
	4
	个
	2200

	6
	立柱
	4
	根
	400

	7
	车牌识别系统识别软件
	1
	套
	200

	8
	8口交换机
	1
	台
	360

	9
	光纤收发器
	1
	对
	260

	九、机房工程

	1
	服务器网孔机柜
	3
	台
	2100

	2
	网络网孔机柜
	3
	台
	1850

	3
	UPS配电箱
	1
	套
	1800

	4
	楼层配电箱
	7
	个
	580

	5
	二级电源防雷器
	1
	台
	140

	6
	UPS主机
	1
	套
	11500

	7
	蓄电池
	32
	节
	700

	8
	电池柜
	1
	台
	1000

	9
	灭火器
	1
	套
	200

	十、办公设备

	1
	教师计算机
	92
	台
	4500

	2
	激光复印一体机
	1
	台
	7250

	3
	速印机
	1
	台
	12800

	4
	黑白激光打印机
	15
	台
	1800

	十一、计算机教室

	1
	学生计算机
	135
	台
	4300

	2
	教师计算机
	3
	台
	4500

	3
	机房网管系统
	3
	套
	5000

	4
	壁挂机柜
	3
	台
	350

	5
	24口配线架
	6
	条
	350

	6
	理线架
	9
	条
	60

	7
	插板
	138
	个
	20

	8
	六类网线
	1200
	米
	3

	9
	电源线
	300
	米
	5

	10
	镀锌桥架
	45
	米
	30

	11
	配管
	45
	米
	2


注：上表为本次采购产品模块、设备区域分布等内容展示，供应商填写“附件二、投标分项报价表”、“附件十一、投标产品配置清单”时参照“2.详细技术参数及要求”的清单列明。
  2..详细技术参数及要求
  2.2 设备部分
	序号
	产品名称
	计量单位
	数量
	单价限价
	技术参数

	
	
	
	
	
	

	1． 
	吸顶AP
	台
	72 
	790
	1、工作模式:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、协商速率 :整机协商速率≥2.975Gbps；发射功率：20dBm
3、接口设计:固化接口数≥1个，1个10M/100M/1000M电口,支持POE供电；
4、内置物联网:内置BLE5.1功能模块；
5、安装方式:支持壁挂、吸顶等多种安装方式；
6、Airtime Fairness：支持ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术；
7、应用加速和双WiFi：在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，要求提供第三方测试报告；
8、边缘感知: 可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验；
9、产品资质：要求为成熟产品，提供国家工信部型号核准证；

	2． 
	面板AP
	台
	36 
	835
	1、工作模式:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、协商速率 :整机协商速率≥2.975Gbps；发射功率：20dBm
3、接口设计:≥1个10/100/1000Mbps(GE)上行千兆接口,支持POE供电；≥4个10/100/1000Mbps(GE)下行千兆接口；提供官网截图。
4、内置物联网:内置BLE5.1功能模块；
5、安装方式:支持86盒、壁挂、吸顶等多种安装方式；
6、满足基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务；
7、支持基于终端画像识别库识别终端类型，给不同厂商或者不同类型的终端下发个性化RSSI漫游阈值，当AP发现终端的RSSI小于该阈值时，可引导终端漫游关联到信号更好的AP，漫游过程中不丢包，提高漫游灵敏度和成功率；
8、边缘感知: 可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验；
9、产品资质：要求为成熟产品，提供国家工信部型号核准证；

	3． 
	8口POE接入交换机
	台
	8 
	750
	1. 性能：交换容量20Gbps；转发性能14.88Mpps，若有多个值，以最小值为准；
2.支持PoE+供电，总POE输出125W；
3. 接口类型：8 个10/100/1000BASE-T PoE+端口，2个 1G SFP 端口，支持6KV端口防雷；

	4． 
	48口接入交换机
	台
	19 
	1350
	1.交换容量≥502Gbps，转发性能≥110Mpps，实配千兆电口数量≥48个，1G光口数量≥4个，若有多个参数，以官网最小值为准。
2.支持6KV高等级防雷保护；
3.硬件上支持RESET复位键，用于恢复交换机到正常运行状态、重新配置交换机以及在网络故障排除过程中使用。
4.支持便捷化智能WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作。
5.支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping
6.支持 STP/RSTP/MSTP 链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测特性

	5． 
	24口POE交换机
	台
	12 
	1290
	1.交换容量≥502Gbps，转发性能≥96Mpps，实配千兆电口数量≥24个，1G光口数量≥4个，若有多个参数，以官网最小值为准。
2.设备电口支持POE+，支持6KV高等级防雷保护；
3.硬件上支持RESET复位键，用于恢复交换机到正常运行状态、重新配置交换机以及在网络故障排除过程中使用。
4.支持AI PoE（智能供电系统），通过软硬件结合，来实现：智能PD供电管理、智能功率管理、智能告警日志、 智能PoE安全、智能fast reboot、智能Perpetual PoE、 远距离PoE等功能。
5.支持便捷化智能WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作。
6.支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping
7.支持 STP/RSTP/MSTP 链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测特性
8.支持PoE Watchdog功能，可自动检测端口设备连接情况，当某端口发生通信故障时，对应的端口PoE将自动检测并重启，使其恢复运行。

	6． 
	24口接入交换机
	台
	9 
	530
	1.交换容量≥502Gbps，转发性能≥96Mpps，实配千兆电口数量≥24个，1G光口数量≥4个，若有多个参数，以官网最小值为准。
2.硬件上支持RESET复位键，用于恢复交换机到正常运行状态、重新配置交换机以及在网络故障排除过程中使用。
3.支持便捷化智能WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作。
4.支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping
5.支持 STP/RSTP/MSTP 链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测特性
6.支持 IEEE 802.3ad（动态链路聚合 LACP）、静态端口聚合
7.支持 MAC 、Portal 认证，支持6KV高等级防雷保护；

	7． 
	核心交换机
	台
	1 
	7800
	1、交换容量≥2.50Tbps，转发性能≥350Mpps,(若存在双指标，以较小值为准)；
2、实配双电源
3、整机最大ARP地址表≥16K，整机最大MAC地址表≥32K
4、10GE 光接口≥16个
5、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由
6、要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量
7、支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能
8、提供≥1个扩展插槽；
9、支持M-LAG高可用架构，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提升至设备级可靠性；

	8． 
	核心交换机
	台
	1 
	6570
	1.交换容量750Gbps，转发性能228Mpps，实配千兆光口数量≥24个，万兆光口数量4个
2.设备支持可插拔交、直双电源模块可靠性设计，可以根据实际环境的需要灵活配置交流或直流电源模块，实配双电源
3.最大MAC地址表数量32K，支持设置端口MAC地址学习最大个数
4.支持ERPS以太环保护协议（G.8032）, 切换时间≤50ms
5.支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接；
6.支持RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6
7.支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps
8.支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息；
9.支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警；
10.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。
11.支持6KV端口防雷技术；支持基于VLAN的ACL下发；提供增强的ACL控制逻辑

	9． 
	筒型网络摄像机
	台
	177 
	310
	400万筒型网络摄像机；
在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL；
靶面尺寸为1/2.7英寸；
支持红外补光，有效补光距离达到50m；
摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电；
内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
需支持IP66防尘防水。
视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码、子码流：H.265；
焦距：4 mm~12 mm可选；

	10． 
	半球网络摄像机
	台
	123 
	310
	400万海螺型网络摄像机；
在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。
靶面尺寸为1/2.7英寸；
摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电；
内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；
需支持IP66防尘防水。
视频压缩标准：主码流：H.265，支持超级智能编码、子码流：H.265；
焦距：2.8mm~8mm可选；

	11． 
	网络红外球
	台
	20 
	1900
	1. 7寸200万23倍网络红外球机
2. 设备靶面尺寸为1/2.8英寸
3. 最低照度：补光灯关闭情况下：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux
4. 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍
5. 红外照射距离：150 m
6. 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
7. SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB
8. ★设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（以公安部检验报告为准）
9. 在IE浏览器下，具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。
10. 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

	12． 
	电梯半球(含楼显)
	台
	3 
	460
	1. 200万半球型网络摄像机
2. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
3. 最低照度彩色0.002lx。
4. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
5. SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB
6. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（公安部检验报告证明）
7. 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线
8. RS-485：485接口，用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入
9. 支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号。
10. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
11.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264、子码流：H.265/H.264/MJPEG、第三码流：H.265/H.264
12.焦距：2mm~4mm

	13． 
	显示终端
	台
	2 
	3800
	屏幕尺寸65英寸
色域标准DCI-P3
亮度200尼特
屏幕分辨率超高清4K
屏幕比例16:9
色域值78%
发声单元个数2
音响功率20W

	14． 
	4路高清解码器
	台
	1 
	8000
	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。
显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系
显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式
显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作
支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。
单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。
支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。
支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。
支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。
支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。
支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。
支持黑白名单功能，最多可设置不少于256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。
支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。
支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。
支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。
支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。
支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。
烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
★热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
智慧消防场景：支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物报警的智慧消防相机，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。

	15． 
	64路硬盘录像机
	台
	6 
	6800
	接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘
支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps
可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。
支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。
切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
★支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以公安部检测报告为准）
支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口

	16． 
	16T监控级硬盘
	块
	41 
	2980
	16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
CMR传统磁记录
传输速率285 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7×24小时运行可靠性、安全性的需求
适用海拔高度范围-305m至3050m

	17． 
	12U标准机柜
	个
	1 
	400
	1.尺寸大小：≥550mm×400mm×600mm（长×宽×高）
2.机柜容量：12U机柜
3.SPCC冷轧钢板,静载≥80KG

	18． 
	22U标准机柜
	个
	2 
	1050
	1.尺寸大小：≥600mm×600mm×1200mm（长×宽×高）
2.机柜容量：22U机柜
3.SPCC冷轧钢板,静载≥80KG

	19． 
	总线报警主机(含网络模块)
	台
	1 
	1800
	支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；
支持接入常开或常闭型探测器；
支持探测器防拆、防短、防遮挡功能;
支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；
支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动;
支持最多64个网络模块接入(ARM982模块最多32个，ARM2C0模块最多32个，ARM922模块最多64个)；支持最多64个无线设备接入，最多扩展64个无线防区;
支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型;
支持报警输入输出接口电路保护功能;
支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入;
支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）;
可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册;
支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询;
支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式;
支持多个接警中心和报警数据上传策略;
支持海量日志查询功能; 支持远程升级;
支持多种设备恢复方式;
支持双网口，2个有线中心;

	20． 
	报警键盘
	台
	1 
	400
	分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：≥56.27mmx38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接

	21． 
	广播主机
	台
	1 
	9800
	1、显示屏：≧15.6英寸高清触摸屏；
2、分辨率：≧1920×1080；
3、内置抽拉键盘，内置触控鼠标面板+左右按键设计；
4、主机接口：≧4个COM接口，≧3路MIC输入口； ≧7路USB接口，≧2个RJ45接口，≧1路VGA接口，≧1路DVI-D视频接口；
★5、支持混音矩阵功能：支持≧6*4矩阵路线路输入，≧9个音量调节旋钮，≧18个高低音调节旋钮，≧1个短路输入接口；（提供产品实物图片佐证，需清晰标注各个接口类型）提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格，检测报告需体现上述接口功能参数；
6、面板支持≧1个可编程紧急按钮；
7、支持≧2组线路输出接口；
8、支持≧1路短路触发开机运行接口；
9、内置监听功能，监听音箱支持单独调节；
10、支持≧1路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行；
11、硬盘容量：≧256G固态硬盘；
12、内存容量:≧8G；

	22． 
	IP话筒终端
	台
	1 
	2450
	1、采用桌面式话筒设计，铝合金氧化面板，全金属底壳；
2、支持≧7英寸真彩电容式触摸显示屏，屏幕分辨率≥1920*1280；
3、支持Linux系统，具有良好的稳定性、安全性和可移植性；
4、支持通过浏览器登录话筒IP地址修改网络参数、音频参数、配置参数；
5、支持通过浏览器登录话筒地址更新话筒程序版本；
6、支持通过触摸呼叫广播；支持呼叫单个终端和多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播；
7、支持设置话筒是否启用脱机模式，启用脱机模式下，可通过服务软件将终端信息和定时任务下载到本地，支持脱离服务器广播喊话、双向语音对讲、播放下载好的定时任务；
8、支持≧200W像素摄像头模组，支持通过选择对讲终端快速发起视频双向对讲，内置3W喇叭，实现双向视频通话，支持自动接听和手动接听切换；
9、支持话筒同步服务软件终端及分区信息，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≦50毫秒，支持线路输入采集及U盘广播。
10、支持用户权限配置，可让话筒只显示权限内的终端及分区；
11、支持≧4个可自定义名称广播快捷键，长按快捷键可以快速发起预设的广播任务；
12、支持操作话筒密码验证功能，可设置≧6位数锁屏密码；
13、支持广播提示音开启和关闭选择；
14、支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭；
15、支持≧1个10/100M RJ45网络通信接口，支持局域网和互联网接入；
16、支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器；
17、支持≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口；
18、音频编码格式：WAV
19、网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；

	23． 
	调音台
	台
	1 
	1920
	1、支持≧4路MIC/LINE，≧2组立体声输入，≧2路效果返
2、输入，≧1路USB输入，≧1路蓝牙输入；
2、≧2路主输出，≧2路编组输出，≧2路辅助输出，≧1路效果输出，≧1路立体声耳机输出，≧1组立体声录音输出；
3、内置多媒体播放器 ，配有遥控器，支持牙接收功能，可直接播放WAV、MP3双格式音乐，PC声卡；
4、频率响应：≧20Hz～20kHz（±1dB）；
5、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz；
6、信噪比≥98dB；
7、串音≥60dB；
8、话筒增益：≥50dB；
9、线路增益：≥50dB；
10、最大输出电平：≥18dBu；

	24． 
	合并式播放器
	台
	1 
	990
	1. DVD支持解码格式：DVD、VCD、HDCD、CD、MP4、MP3格式；
2. U盘支持解码格式：MP3、WAV、WMA格式；
3. 支持蓝牙：支持；
4. 收音：最高存储80个电台，频率范围（FM：87.5~108MHZ）；
5. 输入电源：AC220V～240V/50～60H；
6. 信号噪声比：＞65dB；
7. 音频输出频率范围：50-20K Hz；
8. 控制方式：手动；
9. 功率消耗：≤7W；
10. 显示器：VFD显示屏,电源指示灯；
11. 音频输出：775 mV；
12. 保护 ：FUSE T1AL 250V;
13. 尺寸:482(宽)mm × 352(深)mm × 90(高)mm;
14. 整机重量：4 .15 Kg。

	25． 
	IP网络无线手持寻呼话筒
	套
	2 
	4500
	话筒组成：1台接收主机+2只无线手持发射器
1、支持UHF超高频段，支持先进的音频电路构架，数字静音、数字音量调节；
2、支持一键操作即可自动同步接收、发射工作频率；
3、支持身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；
4、支持单独或混合信号输出，支持MIC/LINE切换开关，符合不同场合对电平增益大小使用要求；（提供产品实物图片佐证，需清晰标注各个接口类型）
5、接收机支持设置锁屏功能，防止使用误操作；
6、射频范围≧UHF537-587.3MHZ；
7、可调范围 ≧50 MHz ；
8、信道数目≧200个；
9、频率间隔≧250KHz；
10、频率稳定度≧0.005%；
11、音频响应≧ 50Hz-15kHz；
12、天线接口：TNC/50Ω；
13、发射器拾音头：动圈式；

	26． 
	天线分配器
	台
	1 
	1350
	1、支持≧8路天线输入端口，支持≧2路扩展端口，支持≧5台双天线的U段无线麦克风接收机；
2、支持12V 1A单独供电端口，支持提供≧4台设备供电，实现供电集成化；
3、支持级联端口可增加一台天线分配系统共用一对天线，满足大型场合多套设备使用；
4、载放大器支持3db、10db增益可调；
5、天线增益支持≧两个LED指示灯，明确显示工作增益状态；
6、接收频率范围：≧450-972MHZ；
7、输入输出阻抗：50Ω；
8、安装插头：BNC；

	27． 
	话筒天线
	只
	4 
	800
	1、频宽范围： ≧500MHz  ─ 850MHz
2、天线阻抗 :50Ω
3、天线增益：≧3-5dB
4、驻波比：≤2.5:1
5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
6、连接插座 :TNC母座×1

	28． 
	天线放大器
	只
	6 
	355
	1、适用频宽范围：500MHz  ─ 850MHz
2、系统阻抗 :50 Ω
3、外接电源输入: 12 ～18V DC / min. 350mA
4、电源稳压输出 :8V DC / max. 250mA
5、电流消耗 :约60mA/12V DC Input
6、连接座:TNC插座×2，2.0 mm DC插座×1

	29． 
	电源时序器
	台
	1 
	800
	1、可接入接口：≧8路可控电源（国标五孔插座）；
2、单通道最大输出电流≧10A
3、额定总输出电源≧30A，内置≧30A电源滤波器总电源带空气开关；
4、支持针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持0-999秒设定；
5、前面板带高精度市电电压显示液晶面板；
6、支持过压、欠压保护设置；
7、支持上电自启功能，并可实现定时开关机设置；
8、≧8组用户存储模式；
9、设备支持编码ID检测和设置，支持系统级联，可级联≧255台；
10、控制接口：≧1路RS232、≧1路线路控制、级联输入输出接口各一路、≧1路USB；

	30． 
	IP网络音箱
	只
	69 
	800
	1、支持工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数；
2、支持硬件音频解码，音质达到CD级；
3、支持网络接收音频节目内容；
4、支持≧1路话筒输入、≧1路线路输入，具有音量调节功能；
5、功率输出：≧2×20W；
6、音频位率：≧8Kbps～320Kbps自适应；
7、频率响应：≧40Hz～20KHz(±3dB) ；
8、信噪比：≥90dB；
9、采样率：≧8K～48KHz；
10、音频格式：MP3、WAV；
11、传输速率：≧100Mbps；
12、单元规格要求：低音单元规格≧5.25寸，高音单元规格≧3寸；
12、安全防护等级：扬声器具备电子保护功能提供厂家产品说明

	31． 
	副音箱
	只
	64 
	180
	1、额定功率：≧20W；
2、音频位率：≧8Kbps～320Kbps自适应；
3、频率响应：≧40Hz～20KHz(±3dB) ；
4、信噪比：≥90dB；
5、单元规格要求：低音单元规格≧5.25寸，高音单元规格≧3寸；

	32． 
	天花喇叭
	只
	186 
	70
	1、嵌入式吸顶扬声器；
2、额定功率：≧6W；
4、输入电压：100V；
5、频率范围：≧120Hz-15KHz（±15%)；
6、灵敏度：≧90±3dB；

	33． 
	IP解码功放（240W ）
	台
	4
	2400
	1、支持标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制
2、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号  ；
3、支持工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数；                            
4、支持多种输出方式，100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；         
5、支持短路、过流、过载保护LED警示灯；
6、支持自激、过热、开关机防冲击保护LED警示灯；
7、支持饱和失真及LED警示；
8、支持信号电平LED指示；
9、支持智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；
★10、支持≧1路RCA莲花混合输出、≧2路话筒输入、话筒支持强切入优先，并具备默音调节功能；（提供产品实物图片佐证，需清晰标注各个接口类型）
11、支持网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节；
12、默音调节支持≧0-38dB调节；
13、输出功率≧240W；
14、安全防护等级：具备数字式电网通断识别电路、具备数字式短路保护装置、具备智能直流风机控制系统，并提供第三方权威机构所颁发的有效认证；

	34． 
	IP解码功放（120W ）
	台
	12
	2150
	1、支持标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制
2、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号  ；
3、支持工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数；                            
4、支持多种输出方式，100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；         
5、支持短路、过流、过载保护LED警示灯；
6、支持自激、过热、开关机防冲击保护LED警示灯；
7、支持饱和失真及LED警示；
8、支持信号电平LED指示；
9、支持智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；
10、支持≧1路RCA莲花混合输出、≧2路话筒输入、话筒支持强切入优先，并具备默音调节功能；
11、支持网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节；
12、默音调节支持≧0-38dB调节；
13、输出功率≧120W；
14、安全防护等级：具备数字式电网通断识别电路、具备数字式短路保护装置、具备智能直流风机控制系统；

	35． 
	无线话筒
	套
	1 
	2500
	话筒组成：1台接收主机+2只无线手持发射器
1、支持UHF超高频段，支持先进的音频电路构架，数字静音、数字音量调节；
2、支持一键操作即可自动同步接收、发射工作频率；
3、支持身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；
4、支持单独或混合信号输出，支持MIC/LINE切换开关，符合不同场合对电平增益大小使用要求；
5、接收机支持设置锁屏功能，防止使用误操作；
6、射频范围≧UHF537-587.3MHZ；
7、可调范围 ≧50 MHz ；
8、信道数目≧200个；
9、频率间隔≧250KHz；
10、频率稳定度≧0.005%；
11、音频响应≧ 50Hz-15kHz；
12、天线接口：TNC/50Ω；
13、发射器拾音头：动圈式；

	36． 
	话筒天线
	只
	2 
	800
	1、适用频宽范围：≧500MHz  ─ 850MHz；
2、步进增益总增益量：≧0 ─ 18dB ±2dB；
3、步进衰减 总衰减量：≧0 ─ 9dB  ±2dB；
4、天线阻抗 :50Ω
5、天线增益：≧3-5dB
6、驻波比：≤2.5:1
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
8、连接插座 :TNC母座×1

	37． 
	室外音柱
	只
	6 
	520
	1、输入电压：100V；
2、额定功率：≧60W；
3、频率响应：≧130Hz-18KHz (±10%）；
4、灵敏度：≧89dB ±3 dB；
5、最大声压级：≧104dB±1dB；

	38． 
	IP网络功放终端
	台
	1 
	3300
	1、支持标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制
2、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号  ；
3、支持工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数；                            
4、支持多种输出方式，100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；
5、支持短路、过流、过载保护LED警示灯；
6、支持自激、过热、开关机防冲击保护LED警示灯；
7、支持饱和失真及LED警示；
8、支持信号电平LED指示；
9、支持智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；
10、支持≧1路RCA莲花混合输出、≧2路话筒输入、话筒支持强切入优先，并具备默音调节功能；
11、支持网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节；
12、默音调节支持≧0-38dB调节；
13、输出功率≧360W；

	39． 
	天花喇叭
	只
	13 
	70
	1、嵌入式吸顶扬声器；
2、额定功率：≧6W；
4、输入电压：100V；
5、频率范围：≧120Hz-15KHz（±15%)；
6、灵敏度：≧90±3dB；

	40． 
	草地音箱
	只
	6 
	330
	1、具备防雨、防晒、安装方便、可靠性高、传输距离远、语言清晰、音质出众等特点；
2、额定功率≧15W；
3、输入电压：100V；
4、灵敏度≧87dB±3dB；

	41． 
	天线分配器
	台
	1 
	1350
	1、支持≧8路天线输入端口，支持≧2路扩展端口，支持≧5台双天线的U段无线麦克风接收机；
2、支持12V 1A单独供电端口，支持提供≧4台设备供电，实现供电集成化；
3、支持级联端口可增加一台天线分配系统共用一对天线，满足大型场合多套设备使用；
4、载放大器支持3db、10db增益可调；
5、天线增益支持≧两个LED指示灯，明确显示工作增益状态；
6、接收频率范围：≧450-972MHZ；
7、输入输出阻抗：50Ω；
8、安装插头：BNC；

	42． 
	音柱
	只
	8 
	520
	1、输入电压：100V；
2、额定功率：≧60W；
3、频率响应：≧130Hz-18KHz (±10%）；
4、灵敏度：≧89dB ±3 dB；
5、最大声压级：≧104dB±1dB；

	43． 
	IP网络功放终端
	台
	1 
	3700
	1、支持标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制
2、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号  ；
3、支持工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数；                            
4、支持多种输出方式，100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；         
5、支持短路、过流、过载保护LED警示灯；
6、支持自激、过热、开关机防冲击保护LED警示灯；
7、支持饱和失真及LED警示；
8、支持信号电平LED指示；
9、支持智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；
10、支持≧1路RCA莲花混合输出、≧2路话筒输入、话筒支持强切入优先，并具备默音调节功能；
11、支持网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节；
12、默音调节支持≧0-38dB调节；
13、输出功率≧650W；

	44． 
	机柜
	台
	3 
	2100
	1.尺寸大小：宽600mm×深1000mm×高2000mm
2.机柜容量：42U
3.SPCC冷轧钢板,静载≥800KG

	45． 
	主音箱
	只
	2 
	2450
	1、单元规格要求：低频驱动单元≧1×12寸；
2、单元规格要求：高频驱动单元≧1×1.75寸；
3、额定功率（AES）≧400W；
4、特性灵敏度≧97dB；
5、最大声压级≧128dB；
6、额定频率范围（-10dB）：≧50～20000Hz；
7、覆盖角度（H×V）：90°×60°；                                                                                                                                                                                                                  8★高音采用波阵面修正技术的平面波或线阵号筒/号角技术，提供厂家产品说明（提供官网截图或产品说明书等厂家出具的相关材料或有资质的第三方检测证明文件）

	46． 
	辅助音箱
	只
	4 
	2000
	1、单元规格要求：低频驱动单元≧1×8寸；
2、单元规格要求：高频驱动单元≧1×1.35寸；
3、额定功率（AES）≧200W；
4、特性灵敏度≧95dB；
5、最大声压级≧124dB；
6、额定频率范围（-10dB）：≧65～19000Hz；
7、覆盖角度（H×V）：90°×60°；

	47． 
	辅助功放
	台
	2 
	2790
	1、支持多种工作模式；
2、支持电压、电流跟踪技术，能够有效确保功放长期工作在安全区域；
3、支持多点温度监控，确保功放不过热；
4、支持双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作；
5、总谐波失真：≤0.1%（1KHZ 10%额定输出功率）；
6、额定功率：≥2×200W/8Ω，≥2×300W/4Ω，桥接：≥1×600W/8Ω；
7、输入阻抗：≥20KΩ（平衡），≥10KΩ（非平衡）；
8、频率响应：≥20Hz~20KHz （±1dB）；
9、阻尼系数≥500（8Ω，20~200Hz）；
10、信噪比（A计权）：≥100dB；
11、安全防护等级：为有效保障设备使用安全，支持可变阻抗功率限制保护装置功能提供厂家产品说明

	48． 
	主功放
	台
	1 
	3600
	1、支持多种工作模式；
2、支持电压、电流跟踪技术，能够有效确保功放长期工作在安全区域；
3、支持多点温度监控，确保功放不过热；
4、支持双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作；
5、总谐波失真：≤0.1%（1KHZ 10%额定输出功率）；
6、额定功率：≥2×450W/8Ω，≥2×675W/4Ω
7、输入阻抗：≥20KΩ（平衡），≥10KΩ（非平衡）；
8、频率响应：≥20Hz~20KHz （±1dB）；
9、阻尼系数≥500（8Ω，20~200Hz）；
10、信噪比（A计权）：≥100dB；
★11、安全性保护功能：为有效保障设备使用安全，功放需具备宽电电压自动适应压缩保护装置提供厂家产品说明（提供官网截图或产品说明书等厂家出具的相关材料或有资质的第三方检测证明文件）

	49． 
	8寸补声天花音箱
	只
	4 
	690
	1、≧1×6.5"两分频同轴驱动单元；
2、额定功率≧30W/8Ω；
3、特性灵敏度≧90dB；
4、最大声压级≧110dB；
5、额定频率范围（-10dB）≧105Hz-19000Hz；
6、覆盖角度（H×V）：90°×90°；

	50． 
	补声功放
	台
	2 
	2200
	1、支持多种工作模式；
2、支持电压、电流跟踪技术，能够有效确保功放长期工作在安全区域；
3、支持多点温度监控，确保功放不过热；
4、支持双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作；
5、总谐波失真：≤0.1%（1KHZ 10%额定输出功率）；
6、额定功率：≥2×200W/8Ω，≥2×300W/4Ω，桥接：≥1×600W/8Ω；
7、输入阻抗：≥20KΩ（平衡），≥10KΩ（非平衡）；
8、频率响应：≥20Hz~20KHz （±1dB）；
9、阻尼系数≥500（8Ω，20~200Hz）；
10、信噪比（A计权）：≥100dB；

	51． 
	数字调音台
	台
	1 
	3800
	1、≧8路MIC/LINE(COMB0 XLR孔型卡侬接口，兼容6.35插座)输入通道，≧1组立体声输入（9/10）(6.35插座)，≧1组RCA音轨立体声，≧1路USB，蓝牙输入，≧8路插入点(6.35插座)；
2、支持48V幻象供电；
3、≧10路输出，≧+2路辅助输出，≧1路立体声监听输出，≧1路立体声耳机输出，≧1组立体声录音输出；
4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声；
5、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声；
6、内置多媒体播放器（配备遥控器），支持蓝牙接收，USB声卡功能
7、支持声控（话筒优先）功能；
8、支持DSP效果器，支持≧99种预设；
9、主输出支持≧7段图示均衡，单通道输入高、中、低三段均衡(中频带参量EQ)；（提供产品实物图片佐证，需清晰标注各个接口类型）
10、支持≧14个60mm行程推子；
11、支持通道监听；
12、全中文操作界面；
13、每路话放支持低切功能；
15、辅助1支持推子前后切换；
16、通道信号削峰指示灯，三色输出电平指示灯；
17、+48V幻象电源（分两组供电）；
18、频率响应：≧20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）；
19、总谐波失真：≤0.1%；
20、信噪比（A计权）：≥95dB；
21、增益：≥70dB；
22、最大输入电平：≥18dBu；
23、最大输出电平：≥18dBu；
24、串音(1kHz)：＞60dB；

	52． 
	数字音频处理器
	台
	1 
	3200
	1、≧8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关;≧8路平衡式／线路输出
2、高性能AD/DA编解码器，提供24bit/48kHz的杰出音质；
3、优化的前级增益，具有0dB,10dB,20dB,30dB,40dB多级调节，适用MIC和LINE电平；
4、USB2.0音频接口，支持接U盘录制和播放；
5、自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫；
6、自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量；
7、智能闪避器DUCKER，可通过话筒轻松压制背景音乐信号，更突显人声；
8、即时响应的限幅器，可完美保护后级设备；
9、增益分享型自动混音AM，轻松管理多支麦克组合输出；
10、多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP,可灵活应用于更多的场合
11、自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声；
12、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接
13、自带中文操作上位机，直观、图形化软件控制界面;
14、开放的第三方控制协议，通过TCP\UDP或RS-232\RS-485管理、控制音频处理器；
技术指标:
1、总谐波失真(1kHz)：≤0.01%；
2、等效输入噪声：＜-112；
3、频率响应：≧20Hz～20kHz ±0.2dB
4、最大输入电平：≥17dBu；
5、最大输出电平：≥17dBu
6、增益：≥42dB
7、底噪：≤-85dBu
8、串音：＜-104
9、输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、8段参量均衡具有PEQ、High-Shelf、Low- Shelf、LP、HP等类型可选
10、输出通道功能：≧8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器

	53． 
	话筒处理器
	台
	1 
	2000
	1、采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的；
2、任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB；
3、超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫；
4、数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象；
5、内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小；
6、可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益；
7、支持≧5寸液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态；
★8、≧十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关；（提供产品实物图片佐证，需清晰标注各个接口类型）
9、支持前置麦克风输出总音量调节；
10、支持每路麦克风独立增益音量调节；
11、支持≧2路音频输入接口，≧1路音频输出接口；
12、支持录播音频RCA输出口；
13、输入灵敏度：-32dB~-56dB；
14、支持≧两路OUTPUT音频输出，≧OUTPUT输出音调前置调节；

	54． 
	无线领夹话筒
	套
	2 
	2200
	话筒组成：1台接收主机+2只无线手持发射器
1、支持UHF超高频段，支持先进的音频电路构架，数字静音、数字音量调节；
2、支持一键操作即可自动同步接收、发射工作频率；
3、支持身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；
4、支持单独或混合信号输出，支持MIC/LINE切换开关，符合不同场合对电平增益大小使用要求；
5、接收机支持设置锁屏功能，防止使用误操作；
6、射频范围≧UHF537-587.3MHZ；
7、可调范围 ≧50 MHz ；
8、信道数目≧200个；
9、频率间隔≧250KHz；
10、频率稳定度≧0.005%；
11、音频响应≧ 50Hz-15kHz；
12、天线接口：TNC/50Ω；
13、发射器拾音头：动圈式；

	55． 
	一拖八无线话筒
	套
	1 
	9500
	1、采用UHF八通道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2、接收机采用双1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然；
3、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
4、接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段 EQ增益，适配更多场合使用；
5、接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频；
6、使用无声轻触电源开关，有效避免开关噪声；
7、采用动态随机ID设计，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射器；
8、接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
9、使用无线对频方式，无需发射器对准接收机红外发射口也能进行对频；
10、发射器带2.8寸LCD彩色显示屏，外形简洁稳重，抗静电设计；
11、发射器显示屏带发言计时功能，方便发言人员了解发言时间；
12、专业14mm超心形高保真驻极体电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰；
13、发言按键带透光发言指示，发言时常亮，关闭时熄灭；
14、发射器采用3节AA电池供电，可连续发言8小时以上，待机12小时以上。
15、载波频段:UHF645-690MHz/单机频带宽度:50MHz
16、单机频道数量:200个/综合T.H.D.:<0.5%@1kHz(A计权)
17、频率响应(线路):50Hz-16kHz
18、频率稳定度:±0.005%(-10°C-+50°C)/最大频偏:±45KHz
19、对频方式:红外+无线，天线:50Q/BNC
20、显示方式:三色TFT/电源供应:DC 12V
21、音频输出接口:XLR+TS

	56． 
	天线分配器
	台
	2 
	1600
	1、支持≧8路天线输入端口，支持≧2路扩展端口，支持≧5台双天线的U段无线麦克风接收机；
2、支持12V 1A单独供电端口，支持提供≧4台设备供电，实现供电集成化；
3、支持级联端口可增加一台天线分配系统共用一对天线，满足大型场合多套设备使用；
4、载放大器支持3db、10db增益可调；
5、天线增益支持≧两个LED指示灯，明确显示工作增益状态；
6、接收频率范围：≧450-972MHZ；
7、输入输出阻抗：50Ω；
8、安装插头：BNC；

	57． 
	话筒天线
	只
	2 
	800
	1、频宽范围： ≧500MHz  ─ 850MHz
2、天线阻抗 :50Ω
3、天线增益：≧3-5dB
4、驻波比：≤2.5:1
5、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
6、连接插座 :TNC母座×1

	58． 
	监听音箱
	套
	1 
	1100
	中纤板木制音箱，高档PVC表面装潢；                   
调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调；
输入接口：一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入；
输出接口：一路副机功率输出
金属挂架，安装方便，牢固耐用；
功率：≧30W/4Ω
频率范围：≧80Hz~20KHz
输入电源：AC：220V/50Hz
灵 敏 度：≧93dB±3dB
失 真 度：＜0.1%（1w）
信 噪 比：＞82dB
喇叭单元：低音4”  麦拉高音喇叭1”
音箱尺寸：165×182×260mm

	59． 
	电源时序器
	台
	2 
	800
	1、可接入接口：≧8路可控电源（国标五孔插座）；
2、单通道最大输出电流≧10A
3、额定总输出电源≧30A，内置≧30A电源滤波器总电源带空气开关；
4、支持针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持0-999秒设定；
5、前面板带高精度市电电压显示液晶面板；
6、支持过压、欠压保护设置；
7、支持上电自启功能，并可实现定时开关机设置；
8、≧8组用户存储模式；
9、设备支持编码ID检测和设置，支持系统级联，可级联≧255台；
10、控制接口：≧1路RS232、≧1路线路控制、级联输入输出接口各一路、≧1路USB；

	60． 
	无线投屏器
	台
	1 
	1000
	电脑端可软件投屏或使用USB发射器。
安卓设备使用投屏软件。
Ios设备使用airplay。
音视频可分离同步传输。
投屏主机自带3.5mm音频输出口,支持外接音箱等设备。

	61． 
	LED全彩显示屏
	m²
	27.034 
	7251.8473034
	LED全彩显示屏一套
（一）LED全彩显示屏
像素结构：1R1G1B
像素间距：1.538mm
像素密度：422500点/㎡
维护方式：完全前维护
灯珠尺寸：1212
模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：208 × 104
模组重量：0.50 kg/块
信号接口：HUB75E *  12（出货配置为12口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳
封装品牌：国产铜线
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％
最佳视距：2m~5.2m
电源接口：VH4PIN
驱动方式：恒流驱动
扫描数：52S
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：最大支持16 bit
峰值功耗：≤420W/㎡
平均功耗：≤140W/㎡
供电要求：AC：200-240V~
模组供电电压：DC：4.5-5V
模组峰值功耗：22W
模组最大电流：4.5A
支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。
支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。
依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)；
★依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
（2） 视频处理器
20网口LED二合一拼控卡
机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。
1U标准机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。
前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。
支持3路视频信号同时输入，其中：1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个HDMI 1.4接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60Hz。
支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。
图像带载输出支持RGB、YUV444无损画质。
支持20路网口带载输出，带载高达1300万像素；单台设备最大带载最大宽度8192，最大高度8192，每网口最大带载65W。
支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。
支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；支持任意切换，拼接。
支持信源开窗和漫游功能。
支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片和文字。
支持电视墙编辑和窗口可视化操作。
支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。
支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口。
支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。
支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。
支持自定义EDID设置。
支持热备份。
支持任意走线、无矩形框架限制。
支持通过客户端、Web等多软件端进行操作支持。
视频输入接口数：3
视频输入接口类型：1路HDMI2.0+1路HDMI1.4+1路DVI
视频输入最大分辨率：HDMI2.0:4K;HDMI1.4:1080P;DVI:1080P
具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。
支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。
支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。
★设备支持通过客户端、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）
可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。
支持带载模式切换，支持在客户端、web端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换，功能响应正常。
（3） 屏体框架
1、屏体配套，采用模块化安装结构，外边框采用银色包边，包边尺寸约 5 公分，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接简易拼装，屏体支撑采用钢质方管喷塑；
2、安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试；
3、支持弧形安装，前维护或后维护结构；
4、LED 显示屏箱体连接结构选用环保型铝型材框架或钢结构加防锈漆安装

	62． 
	配电箱
	套
	1 
	2800
	20KW带漏电保护功能，支持PLC远程控制功能

	63． 
	86寸智慧黑板
	台
	48 
	13500
	一、整机要求
1、整机采用一体设计，整体结构：副屏（黑板）—主屏（86寸触摸屏）—副屏（黑板），无推拉，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤113mm。主屏采用86英寸超高清LED液晶屏，采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。
2、两侧副屏黑板支持板书书写及磁吸附功能，主副屏过渡平滑并在同一平面。光泽度、耐光性、耐腐蚀性、甲醛释放限量均符合GB 28231《书写板安全卫生要求》。
3、★整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，有效提高亮度管控视角。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。整机内置8阵列麦克风，拾音角度≥160°，可用于对教室环境音频进行采集并内置麦克风声源定位算法，拾音距离≥12m。
5、★整机内置摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。
6、为确保日常无线使用稳定，整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），具备两颗WiFi6无线芯片，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6或以上。
7、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。
8、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，实时运存≥4GB，存储空间≥32GB。
9、采用红外触控方式，性能可支持进行50点或以上触控，书写延迟≤26ms。
12、整机的电脑模块要求：①国产自主可控CPU，符合国家《安全可靠测评结果公告》要求。②采用C86架构处理器，工作主频≥2.8GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz。③显卡：≥2G独显。④≥8GB DDR4内存。⑤支持固态硬盘≥256GB。
二、功能要求
10、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
11、整机内置中控菜单及侧边栏菜单，方便教师进行应用切换、信号源通道切换、教学工具调用、整机调节等操作。
12、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式。
13、整机内置智能体AI图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
14、整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行AI识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
15、整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和AI识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
16、为加强自习管理，整机侧边栏内置自习工具，可通过麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
17、为加强早读管理，整机侧边栏内置朗读工具，可通过麦克风监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面反馈朗读音量大小，调动学生朗读兴趣。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
18、为简化教师登录流程，可通过wifi直连技术，近场识别即可连接并登录设备，并基于统一身份认证机制实现其他教学软件免登。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
19、整机具备智能手势识别功能，可识别五指上、下、左、右、画 O、画~、左右晃动、缩/放等手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
20、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上。
21、集体研讨：国产系统环境下支持白板软件发起集体研讨，可按照集备方式选择课时集备或单元集备，支持设置访问及批注权限，发起活动后支持使用打点批注、编辑稿件、稿件对比、签到、AI摘要、稿件对比及音视频研讨等功能。
22、远程巡课：国产系统环境下支持同时查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持查看单个教室画面对授课老师进行评课表评价，可远程发消息、发语音双向交流。为保障信息安全，支持视频画面水印设置并可通过日志重播语音喊话内容。
23、下课锁屏：国产系统环境下支持教师在设备端进行一键下课锁定功能，点击下课按钮一键锁定设备，提供无网解锁、有网解锁、密码解锁等多种认证解锁机制。支持自定义设置锁屏密码及锁屏壁纸，支持设置开机进入系统前锁屏，防止学生破解。
24、数字管控：支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况模块查看设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况模块查看设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况；支持通过安全达标模块查看设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况模块查看设备、教师在教学中的使用情况，包含：使用率、软件使用情况、网址访问情况。
三、配套软件
25、★配套设备管理软件，支持设备巡视，可查看实时摄像头画面、屏幕画面，支持发送文本消息、语音消息、听课评价，支持自定义设置巡视水印类型、内容、颜色。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
26、配套白板软件，提供不少于160个教材版本、不少于16万份的互动课件。
27、配套白板软件，提供集体备课功能，支持选择教案、课件发起集备研讨，可邀请外校老师，实现跨校教研场景，参备人可对教案、课件进行批注，支持稿件对比功能。（提供国家认可的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
28、提供基于数据分析的教研数字化管理平台，支持学校管理教学教研流程，包括教学计划、集体备课、听课评课、班级氛围、校本资源建设，同时收集数据反馈和评价。同时支持教师管理个人教学教研活动并进行数据采集分析。（提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖公章）
四、办公软件
29、投标产品支持运行在国产环境上（操作系统包括但不限于：UOS、银河麒麟V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等；CPU包括但不限于：龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等），主要功能组件包含：文字处理、表格计算、幻灯片。
30、所投产品文件格式需包括.doc.docx.dot.wps.xls.xlsx.xlt.et.ppt.pptx.pps.dps等文件格式。
31、文字处理模块支持标准文档编辑处理功能，支持插入表格、图片、公式、符号、附件等功能；支持页面页边距、纸张方向、背景、水印等功能；支持引用目录、脚注等功能；支持审阅修订、文档加密等功能，满足教职工日常办公编辑文档需求。
32、表格计算模块支持表格的快速合并选择，支持用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。
33、幻灯片模块支持将演示文件及相关媒体文件直接打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
34、所投产品应支持教学备课功能，支持教师个人备课、集体备课功能。个人备课支持教师创建备课框架，选择学段、学科、教材版等；集体备课支持选择教研组创建集体备课任务，支持教研组内成员协同编辑教案等内容、支持在线发起听评课等功能。
35、具备教育专属模板资源能力，需支持在新建页教育专区中选择文字、表格、演示相关模板，文字模板包括但不限于：教学设计、教学反思、教师述职等模板；表格模板包括但不限于：学习计划、课程表格、通讯录等模板；演示模板包括但不限于：教学课件、总结汇报、校园活动等模板
五、质保要求
36、整机提供6年质保。
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	实物展台
	台
	48 
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	一、硬件要求
1.展台采用圆弧式设计，无锐角，同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
2.展台采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
3.展台支持≥A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
4.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。
6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
8.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。
二、软件要求
9.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
10.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
11.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
12.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
13.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。
14.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
15.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。

	65． 
	高清录播主机
	台
	1 
	11500
	一、整体设计
1.录播主机整体采用嵌入式设计非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全。为方便设备部署考虑，为避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，录播主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏；
2.录播主机功能高度集成化需同时具备录制、导播、存储、点播、互动多功能于一体；
3.嵌入式架构的录播主机应具有环保特性，需采用不高于DC60V的电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过50W；
4.主机支持≥4路D-Video输入、≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps；
5.支持连接摄像机与主机之间通过一根双绞线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式；
7.主机支持≥2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥2路3.5mm线性音频输出接口；≥6路数字音频Digital Mic输入接口；
8.主机支持≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设；支持扩展至接入四路摄像机。
9.主机支持音频“一线通”功能，数字音频输入Digtital mic仅通过一条双绞线即可通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；
10.主机兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
11.主机具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈；
12.存储容量：主机储存容量1TB，用于录制视频文件的本地存储；支持电子云镜和机械云台两种智能控制技术，对电子云镜生成的特写画面以及云台的拍摄画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速切换移动画面位置。
13.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步，保障录制视频质量；
★14.AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音以及实时考勤分析等相关数据；（提供该产品的具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖公章）
二、功能设计
15.系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC四种视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用。
16.学生AI分析：要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据；
★17.教师AI分析：要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析；（提供该产品的具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖公章）
18.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持≤150ms的同步效果，满足最佳的使用体验；（提供该产品的具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件证明并加盖公章）
19.语言兼容：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；
20.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式；
21.中英双语：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
22.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等；
23.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
24.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
25.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
26.音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
27.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
28.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
29.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；
30.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
31.兼容拍摄：要求录播主机支持电子云镜和机械云台两种智能控制技术，对电子云镜生成的特写画面以及云台的拍摄画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速切换移动画面位置；
32.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动；
三、其他要求
33.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌；
34.平台对接：支持FTP文件传输协议，主机录制生成的视频文件与应用平台实现自动归档上传；

	66． 
	教师摄像机
	台
	1 
	5800
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；
2.像素：有效像素≥800万；
3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍；
4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s；
5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；
8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
9.音频接口：Line in输入口≥1；
10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1；
11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求；
12.背光补偿：要求具备背光补偿功能；
13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB；
14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；
16.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；
17.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；
18.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
19.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
20.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
21.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
22.摄像机可拓展基于AI智能分析技术，对教学黑板上的板书笔迹、画图等各形式板书内容进行电子化处理，可实现不同板书颜色的针对性效果增强，并确保板书内容不被摄像机拍摄实景遮挡；（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
23.摄像机可拓展AI人脸特征对比能力，结合人脸信息库完成对取景范围内的人物进行身份识别，并结合应用平台完成具体的考勤管理工作
24.要求摄像机与录播主机为同一品牌。（提供具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
摄像机管理软件：
1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255；
9.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小；
10.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；
11.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；
12.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章。

	67． 
	学生高清摄像机
	台
	1 
	3400
	1.传感器类型：CMOS、1/2.5英寸
2.采用逐行扫描模式，有效像素不低于1100万。
3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法
4.最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50°
5.网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应
6.视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1
7.编码技术：视频H.264/H.265
8.支持DC12V电源适配器供电与RJ45双绞线供电
9.要求摄像机与录播主机为同一品牌

	68． 
	壁挂式触控面板
	台
	1 
	1800
	1.硬件设计
1）支持壁挂式上墙部署；
2）具备10.1英寸1280×800高清全视角显示屏幕；
3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G；
4）操作系统 ：Android 5.1及以上版本；
5）接口类型：SD 卡槽≥1，USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1；
2.整体设计
1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制；
2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作；
3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用；
3.录课模式控制
1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作；
2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作；
3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位；
4.互动模式控制
1）支持通讯录呼叫功能，读取显示录播主机通讯录，并能够通过通讯录进行快速呼叫；
2）支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫；
3）支持通过触控面板实时预览互动信号画面，实现直观互动控制；
4）支持互动过程的录制、暂停、直播等操作；
5）支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能；
5.录像资源管理控制
1）支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放；
2）支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。

	69． 
	拾音话筒
	支
	3 
	700
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度≥-7dB±1dB
4.最大声压级≥110dB
5.信噪比≥62dB
6.动态范围≥78.5dB
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口

	70． 
	机柜
	个
	1 
	1050
	1.尺寸大小：≥宽600mm×深600mm×高1200mm
2.机柜容量：22U机柜
3.SPCC冷轧钢板,静载≥80KG

	71． 
	人行闸机-摆闸单机芯
	台
	2 
	5200
	不锈钢板厚度不低于1.2mm
机箱材质为SUS304
设备应标配8对红外检测；
闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过200mm，机箱高度不低于980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1200mm可选；
支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；
闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s
通行速度检查：20≤通行人数/min≤70；
设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理；
非法尾随报警:当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；
异常开门报警:当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；
翻越报警:当设备检测到有翻越行为时产生的报警；
非法闯入或逆向闯入报警；
滞留，通行超时报警；
IP冲突检测报警；
异常报警支持上报平台。
拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；
拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。
拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。
侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。
1.TCP/IP接口1个
2. 单独RS485/RS232可切换通讯接口4个；
3. 单独RS232接口 2个；
4.Wiegand通讯接口 2个；
5.对于RS485接口，每个接口最多可接读卡器4个；
6.对于Wiegand接口，每个接口可接入读卡器1个；
7.门磁输入接口 2个；
8.开门按钮接口 2个；
9.电锁输出接口 2个；
10.报警输出接口 6个；
11.红外传感器 8个；
12.消防常开接口 1个；
13.一键常开接口2个；
14.CAN 接口2个。
设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求；
其他表面应符合IK08的要求；
试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作；

	72． 
	人行闸机-摆闸双机芯
	台
	1 
	6350
	不锈钢板厚度不低于1.2mm
机箱材质为SUS304
设备应标配8对红外检测；
闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过200mm，机箱高度不低于980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1200mm可选；
支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板；
闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s；
通行速度检查：20≤通行人数/min≤70；
设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理；
非法尾随报警:当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；
异常开门报警:当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；
翻越报警:当设备检测到有翻越行为时产生的报警；
非法闯入或逆向闯入报警；
滞留，通行超时报警；
IP冲突检测报警；
异常报警支持上报平台。
拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；
拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。
拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。
侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。
1.TCP/IP接口1个
2. 单独RS485/RS232可切换通讯接口4个；
3. 单独RS232接口 2个；
4.Wiegand通讯接口 2个；
5.对于RS485接口，每个接口最多可接读卡器4个；
6.对于Wiegand接口，每个接口可接入读卡器1个；
7.门磁输入接口 2个；
8.开门按钮接口 2个；
9.电锁输出接口 2个；
10.报警输出接口 6个；
11.红外传感器 8个；
12.消防常开接口 1个；
13.一键常开接口2个；
14.CAN 接口2个。
设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求；
其他表面应符合IK08的要求；
试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作

	73． 
	人脸识别智慧终端校园版
	台
	2 
	3200
	设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化鸿蒙 V4.1 版本操作系统。
显示屏尺寸检查:设备应采用7英寸IPS触摸显示屏,采用曲面屏设计，显示屏尺寸检查:屏幕分辨率应为1024×600；
应具有双目摄像头,一路为可见光200万摄像头,另一路为红外200万摄像头；摄像头性能参数试验:应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态。
支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录；
设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;除二维码凭证外,应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。
设备应支持通过U盘和WEB导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中WEB导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密；
人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms；
阈值设置:选定满足误识率为≤0.01%时的阈值为测试阈值。通过率测试:将探测数据库中10000张注册人员抓拍照导入样品进行批量比对。识别通过率=有效识别人数/10000 识别通过率应≥99.99%
设备在距离地面1.4m安装高度情况下,距离屏幕正前方0.18m~4m范围内,应能有效人脸识别；
设备应支持最多6人同时进行人脸识别；
支持口罩检测功能检查，支持口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截3种模式设置；
根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.未经正常操作而使出入口开启时；3.出入口开启时间超过设定值时；4.设备被拆除时；5.胁迫卡、胁迫密码及胁迫指纹；6.黑名单用户在使用刷卡，指纹，密码、人脸等方式鉴权时；7.设备在被异常拆除或破坏时；8.设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。
可视对讲功能检查:1.应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲2.应能配置一键呼叫管理机、室内机、手机APP进行可视对讲3.应能与广播主机呼叫对讲,支持广播主机向设备广播喊话4.应能在管理中心远程视频预览,支持接入NVR设备实现视频监控录像
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。
设备应支持本机刷卡输入、RS485读卡输入及韦根读卡输入的卡号规则自定义转换，转换规则包含进制转换、卡号反序等，设备应支持“输入卡号自动匹配”和“外部规则导入”等两种规则匹配方式，支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；
网络功能检查:设备应支持TCP/IP有线网络通信,支持10M/100M/1000M网络自适应配置,应支持局域网的网络通信
设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90°
设备应支持EMMC寿命监测功能，检测到EMMC寿命不足10%时，主动关闭日志记录写入功能，延长设备使用时长，同时，通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保；
快捷呼叫功能检查:1.支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;2.可自定义的快捷键数量不少于12个:3.快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;4.快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整；
设备应具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色。
设备应具有以下硬件接口:
1.RS-485接□:1个;
2.RS-232接□:1个;
3.韦根接□:1个;
4.USB接□:1个;
5.I0输入:4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入);
6.I0输出:1个;
7.门锁控制接□:1个;
8.LAN接口:1个;
9.离墙防拆:1个;
10.音频输出接□:1个;
11.喇叭/扬声器:1个;
12.麦克输入:1个;
13.SIM卡槽:1个;
14.PSAM卡槽:1个;
15.SD卡槽:1个;
16.电源输出:1个
支持不低于IP66防护等级；
低温试验要求:-40℃±3℃、16h试验后设备应能正常工作；高温试验要求:+80℃±2℃、16h试验后设备应能正常工作
壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装

	74． 
	人证核验智慧终端(双屏访客机)
	台
	1 
	10000
	10.1英寸安卓人证访客终端外观精美、高端整洁；
采用安卓操作系统，安全稳定；
主屏采用10.1英寸触摸显示屏，副屏采用10.1英寸非触摸显示屏，分辨率为1280×800；
集成采用200万高清双目摄像头，摄像头角度可调，可适应不同身高访客登记；
含身份证识读模块，可读取二代身份证内容并进行人证比对；
支持图片、视频广告播放，提供增值服务；
支持通过手机号、验证码、身份证等进行签到，并通过外接打印机打印访客凭条，满足各类访客业务需求；
设备接口丰富，支持USB、网口等接口；
适配平台：SmartPss、ICC-B8900

	75． 
	人脸识别考勤机
	台
	5 
	1200
	5英寸屏幕，支持钉钉考勤，0.3秒快速识别，早晚高峰打卡不排队；双目活体摄像头，打卡防作弊能力再升级；达摩院智能算法，精准识别；10000人脸特征值，离线也能轻松打卡；

	76． 
	道闸
	台
	2 
	3600
	日均车流量≤2000辆场景
无簧机芯结构
适配直杆/伸缩杆，杆长≤6米
全向道闸功能：道闸支持在30秒内无需借助任何外界工具，可完成左右换向；
强劲内芯，一体成型铸铝减速外壳，齿轮采用三级合金钢配合航空材料，等离子焊接＋磨齿工艺＋热处理，保证在复杂环境长时间依旧保持高效稳定传动运行
集成精准自适应控制算法，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数且不需要人工干预，达到稳定平稳运行效果
遥控防拷贝复制功能：支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式；
智能自适应功能：集成精准自适应控制算法，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数且不需要人工干预，达到稳定平稳运行效果。全量杆件感知，道闸可感知所安装的不同杆型、杆长、重量；
APP调试功能：道闸默认标配蓝牙模块，可与道闸APP"道闸配置工具"进行连接，APP支持开关闸控制、道闸状态查看、道闸参数设置、道闸日志查询、道闸程序升级等运维功能操作；
道闸数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示
可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志
支持外接雷达、线圈防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电
支持断电自动抬杆功能
支持闸杆开关到位自锁，保证出入口安全。
支持遥控一键进入车队模式（常开模式）
支持无车延迟落杆及过车后延迟落杆
机芯寿命：500万次
工作温度：-35℃~65℃
防护等级：IP54
外部供电电压：AC220V
工作电压：DC24V

	77． 
	防砸雷达
	台
	4 
	650
	发射频率：77GHz～81GHz；
检测区域：0.3m～6m（可调）；
防砸区域：0～2m（可调）；
检测目标：人、车；
在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
工作电压：DC9–12V

	78． 
	出入口控制终端
	台
	1 
	2800
	1.产品采用Intel i3-8140U处理器，标配8G内存、M.2接口128G固态硬盘，可用存储容量100G；
2.预留DDR内存卡槽、2.5英寸硬盘SATA接口可扩展；
3.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键；
4.采用无风扇、低功耗设计。

	79． 
	车检器
	个
	2 
	270
	线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)；
频率：20KHz至170KHz；
工作电压：220V±10%

	80． 
	车辆抓拍机
	个
	4 
	2200
	采用高性能AI处理器
采用1/2.7英寸CMOS图像传感器
镜头焦距：2.7mm～13.5mm
支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上
内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗
支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控
采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用
完善的低功耗一体化结构设计，IP66防护等级（带线缆）
LED灯模式切换功能：通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。
报警事件：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。
护罩内置LED灯：内置3颗LED灯(补光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。

	81． 
	8口交换机
	台
	1 
	360
	交换容量：256Gbps；
包转发率：60Mpps；
业务端口：具备8个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口；
拨码开关：云管理/VLAN隔离/标准交换；
环网协议：STP、RSTP；
供电方式：外置单电源(12VDC/0.5A)；

	82． 
	光纤收发器
	对
	1 
	260
	网络接口：具备1个1Gbps光口(SC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)；
光纤类型：单模双纤；
光接口类型：SC；
发送端/接收端/收发一体：收发一体；
波长：1310nm发送,1310nm接收；
光传输距离：≤20km；
安装方式：桌面、集成机箱、壁挂安装；
输入电压范围：5～12VDC；

	83． 
	服务器网孔机柜
	台
	3 
	2100
	1.尺寸大小：宽600mm×深1000mm×高2000mm
2.机柜容量：42U
3.SPCC冷轧钢板,静载≥800KG（含工业连接器，32A 16口PDU 1个)

	84． 
	网络网孔机柜
	台
	3 
	1850
	1.尺寸大小：宽600mm×深800mm×高2000mm
2.机柜容量：42U
3.SPCC冷轧钢板,静载≥800KG（含工业连接器，32A 16口PDU 1个)

	85． 
	UPS配电箱
	套
	1 
	1800
	中心机房UPS配电箱，含空开，空开数量按机房内各系统核心设备及智能化前端设备不间断电源供电需求配置

	86． 
	楼层配电箱
	个
	7 
	580
	在（2#、3#实训楼2F弱电间、2#、3#实训楼3F弱电间、5#教学楼2F弱电间、5#教学楼3F弱电间、6#实训楼2F弱电间、6#实训楼3F弱电间、7#体育馆1F弱电间）配置配电箱，含空开，空开数量按各楼层智能化设备供电需求配置

	87． 
	UPS主机
	套
	1 
	11500
	额定容量：20KVA
输入电压范围：207~475Vac 三相四线+接地线
工作频率范围：40-70Hz（可调）
输入电流谐波：＜5%
输入功率因数：≥0.99
输出额定电压及精度：220Vac（1±1%）单相两线+接地线
输出频率：在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，数量频率应不宽于（50±0.5）Hz
输出额定电流：91A
输出功因：≥0.9
输出谐波：≤3%
输出电压失真度：失真度＜5%（100％非线性负载）

	88． 
	蓄电池
	节
	32 
	700
	蓄电池采用12V-100AH蓄电池
蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。

	89． 
	电池柜
	台
	1 
	1000
	规格A32,材质金属镀锌板，可拆装式，直流空开保

	90． 
	灭火器
	套
	1 
	200
	不锈钢灭火器箱
含5kg干粉灭火器2瓶

	91． 
	教师计算机（办公）
	台
	92 
	4500
	硬件参数：
CPU：ARM架构处理器，主频≥2.5GHz，核心数≥8，末级缓存容量≥4MB
★内存容量：≥16GB LPDDR5及以上内存
硬盘：≥256GB M.2 NVME SSD固态盘，机械硬盘容量≥1TB
扩展槽：支持 PCIe 插槽数量2个，SATA接口数量2个，M.2接口数量1个
USB接口：≥8个USB接口（含Type-C接口）
★显卡：≥2GB集成或独立显卡，提供≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口
网卡：≥1个，主板集成10/100/1000M自适应以太网卡
显示输出：标配VGA+HDMI视频接口
音频接口：≥2组，前后各1组
鼠键：与主机同品牌键盘、鼠标
电源：≥180W 单路电源，与主机同品牌
机箱：≤20L立卧式机箱，机箱侧板结构件支持免工具拆卸，手拧螺丝
操作系统：国产麒麟/统信操作系统，含国产办公软件5年授权（文字处理、表格计算、幻灯片）、杀毒软件5年授权
显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100HZ，标配VGA+HDMI视频接口，亮度≥250尼特，具有防蓝光认证，与主机同品牌
BIOS固件：国产自研BIOS固件；
BIOS功能：支持BIOS关闭以太网及USB端口管控，支持USB端口逐个开启关闭整机可靠性：
MTBF≥120万小时；
提供6年质保。
办公软件（文字处理、表格计算、幻灯片）参数：
1.投标产品支持运行在国产环境上（操作系统包括但不限于：UOS、银河麒麟V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等；CPU包括但不限于：龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等），主要功能组件包含：文字处理、表格计算、幻灯片。
2.所投产品文件格式需包括.doc.docx.dot.wps.xls.xlsx.xlt.et.ppt.pptx.pps.dps等文件格式。
3.文字处理模块支持标准文档编辑处理功能，支持插入表格、图片、公式、符号、附件等功能；支持页面页边距、纸张方向、背景、水印等功能；支持引用目录、脚注等功能；支持审阅修订、文档加密等功能，满足教职工日常办公编辑文档需求。
4.表格计算模块支持表格的快速合并选择，支持用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。
5. 幻灯片模块支持将演示文件及相关媒体文件直接打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
6.所投产品应支持教学备课功能，支持教师个人备课、集体备课功能。个人备课支持教师创建备课框架，选择学段、学科、教材版等；集体备课支持选择教研组创建集体备课任务，支持教研组内成员协同编辑教案等内容、支持在线发起听评课等功能。
7.具备教育专属模板资源能力，需支持在新建页教育专区中选择文字、表格、演示相关模板，文字模板包括但不限于：教学设计、教学反思、教师述职等模板；表格模板包括但不限于：学习计划、课程表格、通讯录等模板；演示模板包括但不限于：教学课件、总结汇报、校园活动等模板。

	92． 
	激光复印一体机
	台
	1 
	7250
	打印复印扫描自动双面，打印分辨率：1200x1200dpi，打印速度：24PPM，复印速度：24PPM，纸张厚度：70~300克，处理器：600MHz，支持A3、A4
适配国产操作系统

	93． 
	速印机
	台
	1 
	12800
	分辨率：300dpix300dpi，印刷速度3级:60，80，100张/分钟，原稿尺寸：90mm×140mm-310mm×435mm，纸张尺寸：100mm×148mm-297mm×420mm，油墨供应:全自动(每支油墨800ml)
适配国产操作系统

	94． 
	黑白激光打印机
	台
	15 
	1800
	黑白激光打印，28ppm，自动双面打印16ppm，1200x1200dpi打印分辨率，150页纸盒+1页手送进纸器，60-163q纸张厚度,128MB内存，高速USB2.0、网口，3700页大容量硒鼓，随机配备完整容量硒鼓。
适配国产操作系统

	95． 
	学生计算机
	台
	135 
	4300
	硬件参数：
CPU：ARM架构处理器，主频≥2.5GHz，核心数≥8，末级缓存容量≥4MB
内存容量：≥16GB LPDDR5及以上内存
硬盘：≥256GB M.2 NVME SSD固态盘
扩展槽：支持 PCIe 插槽数量2个，SATA接口数量2个，M.2接口数量1个
USB接口：≥8个USB接口（含Type-C接口）
显卡：≥2GB集成或独立显卡，提供≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口
网卡：≥1个，主板集成10/100/1000M自适应以太网卡
显示输出：标配VGA+HDMI视频接口
音频接口：≥2组，前后各1组
鼠键：与主机同品牌键盘、鼠标
其他：耳麦摄像头1套
电源：≥180W 单路电源，与主机同品牌
机箱：≤20L立卧式机箱，机箱侧板结构件支持免工具拆卸，手拧螺丝
操作系统：国产麒麟/统信操作系统，含国产办公软件6年授权（文字处理、表格计算、幻灯片）
显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100HZ，标配VGA+HDMI视频接口，亮度≥250尼特，具有防蓝光认证，与主机同品牌
BIOS固件：国产自研BIOS固件；
BIOS功能：支持BIOS关闭以太网及USB端口管控，支持USB端口逐个开启关闭；
整机可靠性：
MTBF≥120万小时；
提供6年质保。
办公软件（文字处理、表格计算、幻灯片）参数：
1.投标产品支持运行在国产环境上（操作系统包括但不限于：UOS、银河麒麟V10、中标麒麟、银河麒麟等；CPU包括但不限于：龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等），主要功能组件包含：文字处理、表格计算、幻灯片。
2.所投产品文件格式需包括.doc.docx.dot.wps.xls.xlsx.xlt.et.ppt.pptx.pps.dps等文件格式。
3.文字处理模块支持标准文档编辑处理功能，支持插入表格、图片、公式、符号、附件等功能；支持页面页边距、纸张方向、背景、水印等功能；支持引用目录、脚注等功能；支持审阅修订、文档加密等功能，满足教职工日常办公编辑文档需求。
4.表格计算模块支持表格的快速合并选择，支持用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。
5. 幻灯片模块支持将演示文件及相关媒体文件直接打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
6.所投产品应支持教学备课功能，支持教师个人备课、集体备课功能。个人备课支持教师创建备课框架，选择学段、学科、教材版等；集体备课支持选择教研组创建集体备课任务，支持教研组内成员协同编辑教案等内容、支持在线发起听评课等功能。
7.具备教育专属模板资源能力，需支持在新建页教育专区中选择文字、表格、演示相关模板，文字模板包括但不限于：教学设计、教学反思、教师述职等模板；表格模板包括但不限于：学习计划、课程表格、通讯录等模板；演示模板包括但不限于：教学课件、总结汇报、校园活动等模板。

	96． 
	教师计算机（机房）
	台
	3 
	4500
	硬件参数：
CPU：ARM架构处理器，主频≥2.5GHz，核心数≥8，末级缓存容量≥4MB
内存容量：≥16GB LPDDR5及以上内存
硬盘：≥256GB M.2 NVME SSD固态盘，机械硬盘容量≥1TB
扩展槽：支持 PCIe 插槽数量2个，SATA接口数量2个，M.2接口数量1个
USB接口：≥8个USB接口（含Type-C接口）
显卡：≥2GB集成或独立显卡，提供≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口
网卡：≥1个，主板集成10/100/1000M自适应以太网卡
显示输出：标配VGA+HDMI视频接口
音频接口：≥2组，前后各1组
鼠键：与主机同品牌键盘、鼠标
电源：≥180W 单路电源，与主机同品牌
机箱：≤20L立卧式机箱，机箱侧板结构件支持免工具拆卸，手拧螺丝
操作系统：国产麒麟/统信操作系统，含国产办公软件6年授权（文字处理、表格计算、幻灯片）、杀毒软件5年授权
显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100HZ，标配VGA+HDMI视频接口，亮度≥250尼特，具有防蓝光认证，与主机同品牌
BIOS固件：国产自研BIOS固件；
BIOS功能：支持BIOS关闭以太网及USB端口管控，支持USB端口逐个开启关闭整机可靠性：
MTBF≥120万小时；
提供6年质保。
办公软件（文字处理、表格计算、幻灯片）参数：
1.投标产品支持运行在国产环境上（操作系统包括但不限于：UOS、银河麒麟V10、中标麒麟、银河麒麟等；CPU包括但不限于：龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等），主要功能组件包含：文字处理、表格计算、幻灯片。
2.所投产品文件格式需包括.doc.docx.dot.wps.xls.xlsx.xlt.et.ppt.pptx.pps.dps等文件格式。
3.文字处理模块支持标准文档编辑处理功能，支持插入表格、图片、公式、符号、附件等功能；支持页面页边距、纸张方向、背景、水印等功能；支持引用目录、脚注等功能；支持审阅修订、文档加密等功能，满足教职工日常办公编辑文档需求。
4.表格计算模块支持表格的快速合并选择，支持用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。
5. 幻灯片模块支持将演示文件及相关媒体文件直接打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
6.所投产品应支持教学备课功能，支持教师个人备课、集体备课功能。个人备课支持教师创建备课框架，选择学段、学科、教材版等；集体备课支持选择教研组创建集体备课任务，支持教研组内成员协同编辑教案等内容、支持在线发起听评课等功能。
7.具备教育专属模板资源能力，需支持在新建页教育专区中选择文字、表格、演示相关模板，文字模板包括但不限于：教学设计、教学反思、教师述职等模板；表格模板包括但不限于：学习计划、课程表格、通讯录等模板；演示模板包括但不限于：教学课件、总结汇报、校园活动等模板。

	97． 
	壁挂机柜
	台
	3 
	350
	1.尺寸大小：≥宽600mm×深4400mm×高480mm
2.机柜容量：9U机柜
3.SPCC冷轧钢板,静载≥40KG







2.2 其他
	序号
	产品名称
	计量单位
	数量
	单价限价
	技术参数

	
	
	
	
	
	

	1
	无线AP授权
	套
	1 
	10000
	管理128AP授权函

	2 
	光模块
	块
	96 
	110
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

	3 
	光模块
	块
	4 
	190
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)

	4 
	壁装支架
	个
	177 
	23
	材质：铝合金
重量：最大承受重量为2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°

	5 
	壁装支架
	个
	20 
	71
	材质：铝合金
尺寸：306.3mm×97.3mm×182.6mm
重量：1000g
角度：水平：360°

	6 
	电梯网桥
	台
	3 
	460
	网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试）
LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯
设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息,支持终端识别、终端准入
无线传输距离：200m
带机量：2路8MP IPC
组网方式：点对点
无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2×2 MIMO 300 Mbps）
工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz
天线角度：水平天线角度：70° ± 5°
接收灵敏度：-87±2dB@HT40-MCS0
-68±2dB@HT40-MCS7
最大空口传输速率：≤ 300 Mbps
配对方式：成对
网络接口类型：机房端：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应
摄像机端：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应
信道宽度：10/20/40 MHz
工作场景：机房端/摄像机端
安全模式：WPA2-PSK

	7 
	摄像机防雷器
	个
	46 
	140
	1、摄像机信号+交流电源24V防雷器，最大通流容量：10KA(8/20μS)，高速反应（10-12纳秒），低损耗；
2、电源、网络防雷二合一设计理念，不占空间，适用于各类高清网络摄像机的电涌保护；
3、能有效防止摄像机电源、网络等设备间电位差瞬时增大而造成的设备损坏；  
4、内部采用两级串联式联动保护，残压低，使用寿命长；
5、电源电涌保护端口带LED失效指示（绿色:正常；熄灭:失效）；
6、网络摄像机二合一防雷器采用集成化结构、体积小、接线简易、安装方便。

	8 
	室外不锈钢防水安防箱
	个
	3 
	330
	材质：不锈钢，尺寸：≥500mm×700mm×250mm（长×宽×高）

	9 
	室外不锈钢立柱(含基础
及底位)
	根
	20 
	1390
	室外3.5米不锈钢立柱，含60cm×60cm×80cm（长×宽×深）C30混凝土基础

	10 
	室外不锈钢立柱(含基础
及底位)
	根
	11 
	1850
	室外4.5米不锈钢立柱，含60cm×60cm×80cm（长×宽×深）C30混凝土基础

	11 
	主机蓄电池
	个
	1 
	180
	额定容量（AH）7.0
额定电压（V)12.0

	12 
	声光报警器
	只
	1 
	35
	声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；
安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处）

	13 
	单防区输入输出模块
	个
	13 
	130
	支持1路防区输入扩展
支持1路继电器输出扩展
支持地址拨码设置
支持最大传输距离2400m
支持总线供电
遵循MBus通讯协议

	14 
	二光束红外对射
	对
	12 
	180
	二光束变频红外对射；最远防范距离100米
支持报警触发时间设置（50ms、100ms、300ms及700ms）, 可根据不同环境和场景的需求调整报警触发时间；
支持自动温度补功能，确保对射的接收灵敏度不受温度变化的影响，工作更稳定；
电气参数：
工作电压：DC9～30V/AC9～20V
工作电流：75mA
工作温度：-25℃～＋55℃
工作湿度：10％～95％
报警周期：≥1.5S
探测方式：同时完全遮挡两个光束报警
报警输出：无源继电器输出，常闭常开可选，接点容量AC\DC30V 1.0Amax；
防拆输出：常闭，当外壳被移去时打开
防护等级：IP65
校准角度：水平±90°，垂直±10°

	15 
	红外对射支架
	对
	12 
	45
	产品杆高50cm；L杆间距15cm；不锈钢材质；

	16 
	紧急求助按钮
	个
	2 
	50
	支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警
支持86盒安装方式，螺丝固定
支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作
设备无需供电
通过钥匙复位

	17 
	报警信号防雷器
	只
	1 
	140
	报警信号交流12V防雷器，最大持续工作电压：12V,防护等级IP20

	18 
	报警电源
	台
	2 
	60
	报警电源交流12V防雷器，最大持续工作电压：12V,最大电流5A，防护等级IP20

	19 
	数字化IP网络广播客户端
管理软件
	套
	1 
	4800
	1、系统采用BS架构，支持多平台部署；浏览器登录操作管理；
2、支持批量添加终端，终端匹配自动上线，每个终端支持绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图、地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识；
3、支持终端故障自动检测：当IP终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常；
4、支持全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置，支持可视对讲终端视频分辨率选择；
5、支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示；
6、支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整；
7、支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间；
8、支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，触发音源包括媒体库音频文件、终端采集、文本转语音广播；
9、支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、终端采集、语音合成、警报等；
10、终端支持绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示；
11、广播系统软件支持音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载；
12、用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录；
13、语音及可视对讲均支持服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放；
14、支持超级管理员、管理员、用户、操作员4种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件；
15、支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。
16、支持多种广播模式，支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署；
17、支持≧3种皮肤颜色，一键切换系统配色；
18、支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息、实时任务列表、定时任务以及媒体库音频文件；
19、支持提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面；

	20 
	IP广播APP软件
	套
	1
	0
	1、支持有WiFi的地方就可以接入广播系统，进行广播，喊话，终端管理。
2、支持用户权限管理。
3、必须用户登录后才能使用，每个用户都可以通过IP广播系统软件设定权限，指定可以控制的终端。支持多个用户同时登录，高权限的用户打断低权限用户的任务。
4、支持终端状态实时查看。
5、用户登录移动分控软件后，可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态。
6、支持实时讲话。
7、用户登录移动分控软件后，可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行播放。
8、支持节目点播。
9、用户登录后，可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放。
10、支持文件上传。
11、用户可以把手机上的音乐上传到服务器，然后可以对权限内的指定终端进行点播。

	21 
	同轴线
	米
	300 
	9
	50欧同轴线，无氧铜芯，低偏芯率线皮包裹厚度均匀，线芯偏芯率低。

	22 
	话筒落地支架
	套
	8 
	68
	旋转升降式话筒支架，三角底座支撑，金属杆体，高度1.5m-1.8m可调

	23 
	同轴信号线
	米
	50 
	9
	50欧同轴线，无氧铜芯，低偏芯率线皮包裹厚度均匀，线芯偏芯率低。

	24 
	电源
	台
	88 
	70
	可靠性高，负载能力强，100%满负载老化试验，空气自然对流冷却保护功能具有：短路/过载

	25 
	接收卡
	张
	24 
	120
	1、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。
2、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。
3、网格式结构，支持多路备份，每个控制卡的四个方向各有一个数据接口，与相邻的控制卡相连，一个主输入，一个备份输入，一个主输出，一个备份输出，形成网格状结构；
4、支持回读，通过软件可回读所有配置文件信息，方便进行产品维护.
5、具有错误自我修复能力，正常工作中有数据链路出现异常或断掉，系统自动检测，将无缝切换到另外的稳定的链路，保证正常运行，只要有一条数据链路正常通信，系统即可稳定的工作；
6、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性；
7、每个控制卡能自动识别自身坐标，自动定位，大屏拼接，无需设置数据链路的连线方式，上电即可使用，随意更换位置，真正免调试，傻瓜式即插即用；
8、标准化接口设计，控制卡采用标准HDMI2.0线缆连接，数据线缆采用高可靠的带屏蔽数据线，接头金属包围式，不采用RJ45弹片式接触数据线；
9、支持程序备份，控制卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序丢失或不匹配导致的控制 卡不能正常工作等问题；
★10、系统可以监测每块控制卡的工作状态，实时动态图表显示，包括输入、输出的连接状态，通讯质量，记录错误包数，直观显示错误通信链路，帮助排除隐患。支持软件回读控制卡配置参数并保存到本地；（提供第三方权威机构检测报告）
11、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；

	26 
	控制软件
	套
	1 
	800
	1.名称:LED显示屏控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等；
2.配置显示屏的传输方式和方向；
3.配置控制器映射位置和大小；
4.保存和加载控制系统参数；
5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态；
6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数；
7.上传校正数据到控制系统；
8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数；
9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节；
10.对显示屏进行Gamma调节；
11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权；
12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等；

	27 
	录播流媒体处理软件
	套
	1
	8000
	1.嵌入式录播主机出厂时内置流媒体处理软件以实现各个模块的功能应用；
★2.录播主机内置的流媒体处理软件具备自主知识产权，提供录播流媒体处理相关功能的软件著作权登记证书复印件并加盖公章；
3.录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储；
4.多流录制：支持教师画面、学生全景画面、学生特写画面等不少于3路摄像机画面和电脑画面的独立录制封装；
5.要求录播主机支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、帧率、码率等参数；
6.要求录播主机支持分段录制的功能以应对长时间的视频录制情况，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式选择。实现在不结束录制的条件下自动按选择时长将视频文件分割成多个视频归档保存；
7.要求录播主机支持插入U盘后，主机正常进行录制可以同步另存一份视频文件到U盘中；
8.要求录播主机支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持外部设备通过基于HTTP协议的API接口以及RS232通信协议对设备进行相关控制；
9.录播主机支持B/S软件架构无需下载相关软件APP，以满足低配电脑也可通过浏览器访问录播主机导播界面，在导播界面实现对所有录制画面的实时预览，并支持在手动导播模式下点击预览画面窗口进行录制画面切换；
10.录播主机支持8个摄像机电子云台预置位设置，在导播预览界面可便捷调取摄像机预设位置的画面；
11.录播主机支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可最多预设5个字幕作为备选，方便灵活调整与切换；
12.录播主机支持通过导播界面进行音量控制，调整音量大小与一键静音功能；
13.录播主机支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头或片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，最高不超过10秒；
14.支持对录制、互动两个使用场景分别配置音频设置参数。并可在对应使用场景自动生效；
15.支持对录播主机任意线性音频输入通道做单独配置，提供无线MIC或多媒体设备等多种类型选择，支持对音频比特率与采样率进行配置，保障音频效果；
16.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播；
17.支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；
18.要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；
19.要求支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用；
20.要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上；
21.通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；
22.要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；
23.要求录播主机支持呼叫应答设置，默认支持自动应答与勾选手动应答两种方式以满足在专递课堂场景下听讲端的自动入会，以及在其余场景下录播教室内的用户接收到互动申请可自主选择是否加入会议的情况。

	28 
	软件
	套
	1 
	900
	含门禁管理、访客管理、考勤管理功能

	29 
	立柱
	根
	4 
	400
	1.2m银色立杆支架;

	30 
	车牌识别系统识别软件
	套
	1 
	200
	1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计；
2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计；
3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式；
4、配套云平台提供多种支付方式，支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车费缴纳，支持微信、支付宝、现金、银行卡、优惠券等多种支付方式，同时支持营收对账；
5、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费；
6、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换；

	31 
	二级电源防雷器
	台
	1 
	140
	交流12V防雷器，最大持续工作电压：12V,防护等级IP20

	32 
	机房网管系统
	套
	3 
	5000
	电子教室软件
1、软件支持班级模型、图标监看、监控转播、黑屏肃静、U盘限制、网络限制、远程命令功能。
2、软件支持共享文件功能，访问和共享多种格式文件（如PPT、Word、Excel、PDF、JPG），学生可以根据自己的需求选择适合的课件下载进行学习，学生也可以上传共享文件供其他学员学习，提供差异化学习工具。
3、支持广播教学、声音广播、白板笔、板书截屏归档、学生演示、举手、互动消息、弹幕互动等教学互动功能。
4、支持通过抽答、抢答竞赛、截屏测验与答题卡考试多种方式进行课堂评测互动。
5、支持网络影院、文件分发与收集，文件分发支持传输文件夹且支持拖拽方式添加；教师可控制学生提交文件权限，设置学生文件收集类型、路径等，实现对学生文件的集中收集。
6、支持排序管理，系统提供了灵活的排序管理功能，教师可以自由选择按行或列排序，同时支持按照学生名、机器名和IP地址进行排序，并且提供了正序和反序两种选项。教师还可以自定义学生图标的起始位置和座位标签绑定，学生图标可设置左上、左下、右上和右下位置，座位标签可设置001、002和003或者1A、2B和3C，实现个性化的图标管理。
7、软件支持h.264、VP8、mpeg4、cubejpeg、flv等多种编码模式，可以适配多种网络模式，在软件中可自行调整。
8、支持全息多屏互动，不添加其他硬件，在终端大屏安装客户端软件，支持教师机与终端大屏互动教学。
★支持全体遥控功能，选定任意一台学生机，可实现对所有学生机的实时远程安装及打开软件。（提供功能截图）
机房网管系统
1、软件具备机房概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理、网络拓扑管理、系统设置等模块；主界面展示终端使用的各类CPU类型及主板类型的种类及百分比。
2、软件支持从本地离线、网络等多种方式启动。支持服务端备份与一键恢复功能。
3、软件支持USB策略管控，可对USB存储设备设置“只读”、“读写”、“禁用”权限。
4、软件支持日志记录与导出，管理平台自动记录系统控制界面操作以及终端开关机日志，并可根据日期或用户名筛选导出。
5、软件支持创建分组，对终端客户进行分组管理，不同分组按照教学需求配置不同的桌面模板，并可分发不同的镜像与快照。
★6、软件支持当日、当月等多种还原模式，可按需设置为每次关机或按周期（每日/每周/每月）自动还原。（提供功能截图）
6、软件通过列表方式展示各终端的详细情况，包括终端的运行状态、开机时间、缓存进度、线路速度、客户端设定磁盘缓存空间大小、客户端磁盘空间剩余缓存大小、磁盘读取和写入速度等。
7、软件支持网络拓扑，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，降低交换机的压力。

	33 
	24口配线架
	条
	6 
	350
	端口:24口,可插拔: ≥750次，可端接:≥250次

	34 
	理线架
	条
	9 
	60
	24口理线架，加厚冷轧板，大空间卡槽

	35 
	插板
	个
	138 
	20
	3位5孔插板

	36 
	六类网线
	米
	1200 
	3
	执行标准： TIA568C.2、IEC11801 以及其他国际通用性标准；芯线规格：23AWG 实芯裸铜导体，带十字支撑骨架；带宽：≥250MHz；外径：小于6.0MM；芯线对数：4对，每芯应带有色条区别，便于端接；护套：采用低烟无卤LSZH环保材料，阻燃等级不低于B1级标准

	37 
	电源线
	米
	300 
	5
	RVV3×2.5电源线

	38 
	镀锌桥架
	米
	45 
	30
	150mm×100mm×1.2mm镀锌金属桥架

	39 
	配管
	米
	45 
	2
	PVC25管



三、商务条款
1、工期要求：自合同签订之日起45个日历天内。
2、售后服务
（1）质保期：提供不少于三年产品质保服务，须包含硬件保修、故障排查等服务内容（自验收合格之日起），中标后提供交换机、监控摄像机、广播主机、LED全彩显示屏、86寸智慧黑板、高清录播主机、教师计算机产品厂商针对本项目开具的原厂质保函。
（2）响应时间：在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在1小时内响应服务，并在12小时内修复。若无法按规定及时修复的须根据使用单位要求提供备用设备。
（3）技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，人数不少于一名。投标人如额外增加培训名额或进行厂家培训的，需在标书中予以明确承诺。
3、付款方式：
签订合同且具备支付条件后，采购人根据《付款通知书》支付合同金额的40%预付款，中标供应商需开具相应金额的增值税发票，项目验收合格之后，采购人根据《付款通知书》支付合同金额的60%，中标供应商需开具相应金额的增值税发票。
注：采购人在接到中标供应商增值税发票后7个工作日内支付款项。
4、随机资料：
产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。
5、安装施工：
需供应商提供技术人员安装调试
安装施工地点：按采购单位要求。
安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。
安装施工过程中发生的运输费用由成交供应商负责。
供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
四、工作范围
根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1、提供完整成套的设备；
2、产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；
3、根据采购单位要求，免费为每台设备制作并粘贴好资产标签；
4、完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收； 
5、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；
6、质保期内的维保及维修；
7、售后服务的措施及承诺。
以上工作内容的费用均包含在投标。
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第三部分   供应商须知
一、说明
1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商必须对所投标项全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3.无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。
4.本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商《资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则作无效投标处理。
5.安全生产
在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。
6.知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用了其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7.招标文件中所列品牌、技术参数是为了对拟设备的技术指标和功能要求更好地说明，欢迎其他能满足或优于本项目技术需求的产品参加。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商作无效投标处理。
9.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
10.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
11.进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。
12.本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
13.本项目投标文件签章须采用供应商正式公章（电子签章），不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。
14.▲供应商须具有良好的商业信誉：
1）供应商在国家企业信用信息公示系统网（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）无严重违法企业记录。    
2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）无失信信息记录。   
3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）无严重违法行为记录。   
 4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标作无效投标处理。
15.▲中标/成交方必须通过浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的招标代理机构（包括招标代理机构和社会中介招标代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。
16.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）,招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。
二、招标文件
1.招标文件
1.1 招标文件约束力
▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.2 招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2.招标文件的澄清
供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人或招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购人或招标代理机构收到，采购人或招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。
3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间之前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。
3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者招标代理机构顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件
1.投标文件
1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。
1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。
1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。
1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2.投标文件的组成
投标文件由《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1 《报价文件》组成
	序号
	内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1.
	开标一览表（附件一）

	2.
	投标分项报价表（附件二）

	3.
	随机备品备件、专用工具清单（附件三）

	4.
	设备零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件四）


2.2 《资格文件》组成
	序号
	内容（▲下表所列项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1. 
	供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）

	2. 
	符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件五）

	3. 
	供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）

	4. 
	法定代表人授权书（附件六）（法定代表人直接参与的仅需提供法定代表人身份证明）


2.3 《商务技术文件》组成
	序号
	内容（▲下表1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1. 
	投标函（附件七）

	2. 
	供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件八）

	3. 
	法定代表人诚信投标承诺书（附件九）

	4. 
	商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二））

	5. 
	针对本项目配备的产品清单（附件十一）；产品功能等技术参数描述

	6. 
	供应商项目服务人员汇总表（附件十二）

	7. 
	距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

	8. 
	相关产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书、相关节能环保产品认证证书（如有则提供，复印件加盖公章）

	9. 
	供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供）

	10. 
	供应商资信等级证明等（如有则提供）；

	11. 
	供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书；

	12. 
	供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十三）

	13. 
	供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）

	14. 
	节能环保产品声明函（附件十四）；

	15. 
	节能环保产品清单（附件十五）

	16. 
	政府采购活动现场确认声明书（附件十六）

	17. 
	根据招标文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	18. 
	其它供应商需说明的资料（如有则提供）

	19. 
	供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。

	20. 
	中小企业相关的证明材料：
（1） 中小企业
中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）
（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


3.投标内容填写说明
3.1 投标文件格式
供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。
3.2 开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。
4.投标报价
4.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。
4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为投标总价。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。
4.4 供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。投标供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标方负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
6.投标文件的有效期
6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
6.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
7.投标文件的签署
7.1投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
    7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
四、投标文件的递交
1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
2.“电子加密投标文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
3.投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4.投标文件的备选方案
4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。
5. 投标截止期
5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。
5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
五、开标和评标
1.开标
（一）开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
（二） 开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
（三）开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的其投标无效；
（2）投标文件解密结束；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。
3.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在线公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。
（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，在线公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过线上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
2.评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）按照招标文件确定的评标办法确定中标方，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标方；
4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
5）根据采购人的授权确定中标方名单；
2.2评标应当遵循下列工作程序：
1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标一览表）为准，如果不接受调整价格的作废标处理。
评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
3）评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
4）推荐中标方候选人名单，并根据采购人的授权确定中标方。
2.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：
1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;
5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；
3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；
4）除2.3条款以外，出现投标数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；
5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
2.5▲异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会可根据其最终报价进行判定是否作无效投标处理。
2.6▲当某供应商在商务及技术评估中获得的评分低于总分的60%时，视为采购人不能接受的附加条件，按无效标处理（如商务及技术分值满分为60分，即：合格供应商商务及技术应大于等于60分*60%=36分）。
2.7评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
2.8评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。
2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。
3.投标文件的澄清
3.1 为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清。须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。
3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 
4.禁止供应商相互串通投标。
4.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
4.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。
5.评标原则
▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
六、授予合同
1.决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标方。
2.中标通知书
2.1  采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府网上公示中标供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。
2.2 中标通知书对采购人和中标方具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标方放弃中标的，应当承担法律责任。
2.3 中标无效
1）发现中标方资格无效或中标方放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。
2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。
4.签订合同
4.1 中标方须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标方应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标方未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2 招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标方在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标方承担。
5.履约保证金
无。
七、付款通知书
开具《付款通知书》流程：提供合同复印件（或扫描件）、《泰顺县政府采购货物落实及验收单》至泰顺县公共资源交易中心开具，项目最终验收付款时还需提供《政府采购履约验收书》、网上履约验收公示（公示网站：浙江省政府采购网、泰顺县公共资源交易平台）。
八、投诉质疑
根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。
1.供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑
2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：
   （1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；
   （2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商获取招标文件截止之日）起计算，但招标文件在获取招标文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。
   （3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
   （4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉
3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。
3.2质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。
4.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
5.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
质疑函范本：

[image: ]投诉书范本：

















第四部分、政府采购政策功能相关说明
[bookmark: _Toc25899_WPSOffice_Level2]一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）
（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）
（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）
（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2、符合要求的应提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：
（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）
3、扶持政策说明：
残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。
4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”
5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为行业（工业）所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
6、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审。

附件1
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：



填写说明：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
（2）▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。




附件2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：



二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）
（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）
（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
三、信贷政策
1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）
	温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点（不超过120字）
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	王经理
	0577-88186626


	中国建设银行股份有限公司温州分行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	0577-88093286

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	郑经理
	0577-88193910


	中国民生银行股份有限公司温州分行
	民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。
	项经理
	18057779630

	宁波银行股份有限公司温州分行
	宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。
	陈经理
	0577－88007377


	杭州银行股份有限公司温州分行
	门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请
手续简：线上申请+线上签约，足不出户
利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行
额度高：最高为合同金额的80%
	叶经理
	0577-88008933

	招商银行股份有限公司温州分行
	政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。
	陈经理
	0577-88056876


	兴业银行股份有限公司温州分行
	融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收账款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	张经理
陈经理
	0577-88369368/13857713118
0577-56969696-526506

	温州银行股份有限公司温州分行
	政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。
	陈经理
	13736355866

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，
最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元
2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 %
	戴经理
	13605772302

	交通银行股份有限公司温州分行
	手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。
	缪经理
	0577-88248454

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款
所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件
	叶经理
	0577-55570829








温州市政府采购信用融资意向银行选择表
（温州市供应商填写）
	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	温州市政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	温州银行股份有限公司温州分行
	

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	

	宁波银行股份有限公司温州分行
	

	杭州银行股份有限公司温州分行
	

	招商银行股份有限公司温州分行
	

	兴业银行股份有限公司温州分行
	

	交通银行股份有限公司温州分行
	

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	



注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。
2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。


第五部分  合同格式  
（具体以实际签订为准）                   





政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：签订合同且具备支付条件后，采购人根据《付款通知书》支付合同金额的40%预付款，中标供应商需开具相应金额的增值税发票，项目验收合格之后，采购人根据《付款通知书》支付合同金额的60%，中标供应商需开具相应金额的增值税发票
注：采购人在接到中标供应商增值税发票后7个工作日内支付款项。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：/。
    收取履约保证金金额：/。
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	以甲方实际要求为准。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件、图纸（如有）
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	按国家规定要求。

	
	指定现场
	按甲方指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	按国家规定要求。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	按国家规定要求。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	不少于 3  年（自验收合格之日起）（乙方另有承诺增加质保期的，按高的为准）

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	在接到采购人通知后须30分钟内响应

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1、乙方须提供符合采购文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者乙方予以免费更换。
2、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，乙方未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为乙方投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），否则按验收不能通过，甲方给予退货、解除合同或经方同意换货处理，乙方自行承担由此造成的损失。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	不少于3年（自验收合格之日起）（乙方另有承诺增加质保期的，按高的为准）

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按采购文件及投标文件

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	1.甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。
2.在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：
（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。
（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1. 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
2. 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3. 如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：
（1）向 当地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 当地 ；
（2）向  当地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/



































第六部分    附件—投标文件格式
一、投标文件（报价部分）格式
投标文件（报价部分）封面参考：

泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目
投 标 文 件
（报 价 部 分）


	项目编号：330329263257010000001-TSCG202606010

	采购单位：泰顺县职业教育中心

	供应商名称：

	供应商地址：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	日期：  年 月 日










附件一
开标一览表
项目名称：泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目
采购编号：330329263257010000001-TSCG202606010
价格单位：元人民币
	标项
	标项名称
	投标报价
	
最高限价

	1
	泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目
	大写：                  
小写：                
	2921016.4



1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价，供应商所投报价不得高于招标文件规定的采购预算（最高限价），否则按无效投标处理。
2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
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附件二
投标分项报价表
项目名称：泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目           
招标编号：330329263257010000001-TSCG202606010        
价格单位：元人民币
	序号
	名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	



注：1.本表参照第二部分招标内容及技术要求“2.详细技术参数及要求”列明产品清单，未提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。
2.此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。
3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”。
4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。
5.表格可以延续。            

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：




附件三

随机备品备件、专用工具清单
项目名称：泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目           
招标编号：330329263257010000001-TSCG202606010        
价格单位：元人民币
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商盖章：














附件四
设备零件、易损件、备品备件报价表
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商盖章：














附件五
符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
泰顺县职业教育中心、泰顺县公共资源交易中心：
我方参与泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目（采购编号：330329263257010000001-TSCG202606010）政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
供应商名称（公章）：
                       日期：  年  月  日
注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 

附件六
[bookmark: _Toc32552_WPSOffice_Level3]法定代表人授权书

泰顺县职业教育中心：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目（采购编号：330329263257010000001-TSCG202606010）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：        

详细通讯地址：        邮政编码：        

电话：        传真：        

供应商：（盖章）       

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

	
粘贴法人授权代表身份证复印影印件






	
粘贴法人身份证复印影印件





附件七
[bookmark: _Toc30988_WPSOffice_Level3]投标函

泰顺县职业教育中心：
（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目（采购编号：330329263257010000001-TSCG202606010）招标的有关活动，并对泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目进行投标。为此：
1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
“电子加密投标文件”：在线上传递交。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。
4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何隶属关系。
7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                     邮编：                     
电话：                     传真：                     
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：






附件八
[bookmark: _Toc15399_WPSOffice_Level3]供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目

	项目采购编号
	330329263257010000001-TSCG202606010

	时间
	本项目投标截止时间

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。
3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内：
4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：

5、我单位符合本项目特定资格条件：/ 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	签署日期：



备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件九
[bookmark: _Toc7010_WPSOffice_Level3]法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目（采购编号：330329263257010000001-TSCG202606010）的投标；
一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。
五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。
六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。
七、不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：
九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：
十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括但不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。
法定代表人（签字或签章）：
投标供应商（盖章）
承诺书签署日期：年月日
备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。




附件十
[bookmark: _Toc18541_WPSOffice_Level3]（一）商务偏离表

	序号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

[bookmark: _Toc4031_WPSOffice_Level3]（二）技术偏离表
	序号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
[bookmark: _Toc30988_WPSOffice_Level2]备注：表格可以延续





附件十一
[bookmark: _Toc3495_WPSOffice_Level3]投标产品配置清单
项目名称：泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目               采购编号：330329263257010000001-TSCG202606010
	序号
	货物名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	单位
	数量
	备注
	实物图片
（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：
[bookmark: _Toc24259_WPSOffice_Level3]注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。
2、本表参照第二部分招标内容及技术要求“2.详细技术参数及要求”列明产品清单，所投产品详细配置、技术应另页描述。
附件十二
供应商项目服务人员汇总表
项目名称：泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目
招标编号：330329263257010000001-TSCG202606010
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业
年限
	职务
和职称/认证
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；
3.资质证书等人员证件复印件应附后（如有）。
4. 表格可以延续。
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：


附件十三
[bookmark: _Toc28287_WPSOffice_Level3]供应商项目业绩清单

	序号
	采购
单位
	项目
名称
	数量
	合同
金额
	签约
日期
	联系人
	联系
电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：




附件十四
[bookmark: _Toc30629_WPSOffice_Level3]节能环保产品声明函
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：        
日 期：                  

附件十五
节能（环保）产品清单
(如有则提供)
（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细
	制造商
	品牌
	产品名称、
规格型号
	节字标志认证证书号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细
	制造商
	品牌
	产品名称、
规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。
2、表格可以延续。
投标供应商盖章：   
日 期：          

附件十六
政府采购活动现场确认声明书
泰顺县公共资源交易中心：
本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县职业技能培训学校信息化设备采购项目 （编号： 330329263257010000001-TSCG202606010）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
2、 现已清楚地知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
  I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚地知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
5、 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。
（供应商代表签名）：
 年 月 日

第七部分    评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标方，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。最大限度地保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二、评标组织
评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评审办法
采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的商务技术部分投标进行评审并打分，以商务技术得分和报价标得分合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，选择综合得分第一名的为中标供应商，并提交书面评审报告，如果综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且报价均相同的，按商务技术得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。
中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。 
如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
四、评标细则
（一）报价评分（满分35分）
1.以满足招标文件要求且投标报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。
2.本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）
（二）商务技术评分标准（满分65分）
	序号
	评分项
	分值
	评分标准内容

	1
	供应商综合情况
	3
	1. 投标供应商具有ISO20000信息技术服务管理体系证书(认证范围至少包含信息系统集成、信息系统软硬件维护)得1分；
2. 投标供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围至少包含系统集成）的得1分；
3. 投标供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证范围至少包含信息系统集成、信息系统软硬件维护）的得1分；
注：需提供以上证书复印件加盖公章，并在有效期内，否则不得分。

	2
	供应商业绩
	3
	根据投标人提供具有信息化设备采购项目业绩证明材料，每提供1个得1分，本项最高3分。
注：投标时需提供合同、中标通知书、验收合格材料的复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	3
	投标供应商实施能力
	7
	1、项目负责人：具有信息系统项目管理师（软考）证书的，具备1本得1分，最高得1分，没有不得分。
2、技术负责人：具备智能化系统工程师(高级)证书的，具备1本得1分，最高得1分，没有不得分。
3、本项目实施团队成员（除项目负责人、技术负责人外）具有智能建筑弱电系统中级及以上设计师、网络工程师（软考）、中级及以上工程师(信息技术(系统集成))证书的，具备1本得1分，最高得3分，没有不得分。
4、本项目售后团队需具备对应运维保障能力，团队成员具备硬件技术维护工程师（高级）证书、信息系统运维管理工程师（高级）证书的，具备1本得1分，最高得2分，未提供不得分。
注：1）所有持证人员须提供相关证书和社保证明，复印件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。(社保证明以社保部门出具的近三个月内任意一个月在投标人单位的参保证明为准，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分)
2）以上人员证书须提供相关证明材料（签发机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心）或浙江省软件行业协会）复印件加盖公章。

	4
	投标产品与需求的吻合程度
	28
	招标文件第二部分招标内容及技术要求“2.详细技术参数及要求”中标注“★”为重要技术参数，每有一条负偏离的扣1分；未标注“★”参数为一般参数，每有一条负偏离的扣0.5分；扣完为止；
（▲中标后提供原厂盖章的检测报告原件证明，如有虚假应标将作无效标处理，并追究法律责任）
注：以响应文件中技术偏离表以及技术参数中要求提供的有关证明的文件描述进行认定，未按提供证明文件或不符合参数要求均视为不满足。投标供应商必须如实地对招标文件技术参数中各条款作出明确的逐项响应，并对其真实性负责，不得虚假应标，一经查实，取消中标资格并上报财政进行处理。

	
	
	
	

	5
	整体实施方案
	3
	根据投标供应商提供的具体实施方案(包括但不限于施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、环境保证措施，针对计算机网络系统、安全防范系统、校园广播系统的详细施工工艺说明等)进行打分：
（1）提供的实施方案，满足采购需求的得3分；
（2）提供的实施方案，基本满足采购需求的得2分；
（3）提供的实施方案，仅部分满足采购需求的得1分；
（4）未提供方案得0分；

	6
	安装布控方案
	3
	提供现场勘点照片，监控点位图，无线点位图，网络拓扑图，对内容进行打分。图纸具体详细，内容切实可行、科学合理且有利于项目实施的得3分；内容可行性较强，但不够详细的得2分；部分内容合理可行的得1分；未提供不得分。

	7
	供应商的售后服务能力
	3
	1、根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括售后服务标准、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施) 进行打分。（0-2分）
(1) 售后方案科学合理，可操作性强的，质保服务得 2分；
(2) 售后方案基本合理可行的，得1分；
(3) 未提供方案不得分。
2、根据投标人售后服务网点情况（针对网点数量及便捷性) 进行打分，需提供证明材料。（0-1分）
网点便捷、利于项目开展的得1分，网点较为便捷、较项目开展的得0.5分，未提供得0分。

	8
	培训计划
	3
	根据培训计划的完整性、可行性、合理性由评委打分。
非常科学合理可行的3分；基本可行的2分，部分可行的1分。

	9
	备品备件
	2
	备品备件提供3个筒型网络摄像机、3个半球网络摄像机、LED全彩显示屏模组3块，得2分。供应商需提供承诺函（格式自拟），否则不得分。

	10
	演示
	10
	为保证使用及产品的稳定性、安全性，及学校实际需求，提供86寸智慧黑板、高清录播主机产品功能演示（演示形式为授权代表携带样品现场演示，授权代表须在投标截止时间前携带演示样品到达泰顺县公共资源交易中心一楼开标室签到）。
一、86寸智慧黑板演示要求
1、集体研讨：演示国产系统环境下支持白板软件发起集体研讨，可按照集备方式选择课时集备或单元集备，支持设置访问及批注权限，发起活动后支持使用打点批注、编辑稿件、稿件对比、签到、AI摘要、稿件对比及音视频研讨等功能。（具备以上功能的得1分，缺一不得分）
2、远程巡课：演示国产系统环境下支持同时查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持查看单个教室画面对授课老师进行评课表评价，可远程发消息、发语音双向交流。为保障信息安全，支持视频画面水印设置并可通过日志重播语音喊话内容。（具备以上功能的得1分，缺一不得分）
3、下课锁屏：演示国产系统环境下支持教师在设备端进行一键下课锁定功能，点击下课按钮一键锁定设备，提供无网解锁、有网解锁、密码解锁等多种认证解锁机制。支持自定义设置锁屏密码及锁屏壁纸，支持设置开机进入系统前锁屏，防止学生破解。（具备以上功能的得2分，缺一不得分）
4、数字管控：演示支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况模块查看设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况模块查看设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况；支持通过安全达标模块查看设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况模块查看设备、教师在教学中的使用情况，包含：使用率、软件使用情况、网址访问情况。（具备以上功能的得2分，缺一不得分）
二、高清录播主机演示要求
1、演示高清录播主机支持扩展至接入四路摄像机。（具备此功能的得1分）
2、演示高清录播主机支持电子云镜和机械云台两种智能控制技术，对电子云镜生成的特写画面以及云台的拍摄画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速切换移动画面位置。（具备以上功能的得1分，缺一不得分）
3、演示高清录播主机支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC四种视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用。（具备此功能的得1分）
4、演示高清录播主机上电模式：支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含自动开机、开机且休眠、不开机三个模式。（具备以上功能的得1分，缺一不得分）



五、说明
1.投标供应商最终得分=商务技术评分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价评分分值。
2.所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“投标供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
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投诉书范本


一、投诉相关主体基本情况


投诉人：                                               


地     址：                             邮编：            


法定代表人/主要负责人：                                     


联系电话：                                             


授权代表：             联系电话：                  


地     址：                             邮编：                             


被投诉人1：                                             


地     址：                             邮编：           


联系人：               联系电话：                       


被投诉人2


……

相关供应商：                                               


地     址：                             邮编：           


联系人：               联系电话：                            


二、投诉项目基本情况


采购项目名称：                                        


采购项目编号：                 包号：              

采购人名称：                                             

代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否 公告期限：                                 


采购结果公告:是/否 公告期限：                        

三、质疑基本情况


投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                


采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。


四、投诉事项具体内容


投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         

法律依据：                                          

投诉事项2


……

五、与投诉事项相关的投诉请求


请求：                                               


签字(签章)：                   公章：                      


日期：    


投诉书制作说明：


1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。


3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。


4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。


5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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