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关于泰顺县职业技能培训学校专业教室设备的公开招标公告
	项目概况
泰顺县职业技能培训学校专业教室设备公告平台为泰顺县公共资源交易平台（ http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/）、政府采购云平台（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），采购项目的潜在供应商应在政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 获取（下载）采购文件，并于2026年07月14日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。    


                           
1、 项目基本情况                                        
    项目编号：330329263257010000005-TSCG202606011 
    项目名称：泰顺县职业技能培训学校专业教室设备
    预算金额（元）： 1237514 
    最高限价（元）： 1237514
    采购需求：
    
    标项名称: 泰顺县职业技能培训学校专业教室设备 
    数量: 1批  
    预算金额（元）:  1237514
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：泰顺县职业技能培训学校专业教室设备 
    备注： 
    合同履约期限：标项 1，按招标文件规定。
    本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
    3.本项目的特定资格要求：无。 
三、获取招标文件 
    时间：至2026年07月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
    地点（网址）：政采云平台线上获取 
    方式：供应商登录政采云平台 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
    售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年07月14日09:00（北京时间）
    投标地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交 
    开标时间：2026年07月14日09:00 
    开标地点（网址）：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标  
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：/  
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：泰顺县职业教育中心
地    址：温州市泰顺县罗阳镇文星路49号
传真：
项目联系人（询问）：白老师 
项目联系方式（询问）：0577-67582686
质疑联系人：陈老师
质疑联系方式：0577-67580900 

2.采购代理机构信息
名    称：泰顺县公共资源交易中心
地    址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号
传真：
项目联系人（询问）：吴先生
项目联系方式（询问）：0577-67592508
质疑联系人：陶先生
质疑联系方式：0577-67592508


3.同级政府采购监督管理部门
名    称：泰顺县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））
地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
联 系 人：李老师、王老师
监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562










第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）
	项号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	泰顺县职业技能培训学校专业教室设备

	2.  
	项目编号
	330329263257010000005-TSCG202606011

	3. 
	资金来源
	财政性资金

	4. 
	采购方式
	公开招标

	5. 
	采购预算（最高限价）
	本项目设1个标项，采购预算（最高限价）：1237514元

	6. 
	采购人
	泰顺县职业教育中心

	7.  
	招标代理机构
	泰顺县公共资源交易中心

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容详见招标文件。

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受

	12. 
	踏勘现场
	不组织
□组织   

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	 不允许
□ 允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件说明
	1.投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。
2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
3.投标文件的签章：电子签章。
4.投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）；
“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
5.投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。
6.投标文件的上传和递交：
（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
7.电子加密投标文件的解密：
（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标无效。
8.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。
9.存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：
（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；
（2）在投标有效期内撤销投标文件的。
10.中标后，中标供应商须提供3份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档（正本一份，副本二份）邮寄至泰顺县公共资源交易中心（邮寄信息：温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号，吴先生，0577-67592508）。

	17. 
	投标样品
	不需要
需要：详见本标书第二部分要求，供应商未提供样品的其“样品评价”项不得分。样品递交地址：泰顺县公共资源交易中心一楼样品室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号），联系人：吴先生，联系电话0577-67592508。

	18. 
	投标保证金
	不需要
需要

	19. 
	核心产品
	无
有：/。

	20. 
	履约担保
	不需要
需要 ：中标（成交）供应商须在签订合同后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金（履约保证金可以是银行保函、转账支票、银行汇票等方式缴纳）。

	21. 
	招标文件获取方式
	登录浙江省政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）查找本项目并获取采购文件。
采购文件获取截止时间：本项目开标时间。

	22. 
	投标文件递交截止时间及地点
	2026年07月14日09:00（北京时间）
投标文件递交地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交

	23. 
	开标时间
开标地点
	开标时间：2026年07月14日09:00（北京时间）
开标地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标

	24. 
	评标地点
	泰顺县公共资源交易中心5楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）。

	25. 
	评标委员会的
组建
	由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：依法组建。

	26. 
	政府采购
扶持政策
	1.对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
2.对节能、环保产品优先采购。

	27. 
	供应商信用查询
	1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。
3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4.信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标作无效投标处理。

	28. 
	合同备案
	1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与
采购人签订合同。
2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，应在3个工作日内将合同原件交招标代理机构备案。
3.本项目政府采购合同按规定在泰顺县公共资源交易中心网站（http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/）、浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	29. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	30. 
	免责声明
	1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标方自行承担一切责任并赔偿损失。

	31. 
	注意事项
	1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。
2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。







[bookmark: _Toc142902564]第二部分 招标内容及技术要求
一、采购总说明
1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2.技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
3.以下所列仅为基本要求，供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商必须提供原包装的新货物，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标（成交）供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
二、采购清单及技术参数
注：▲下表有列明单价限价的，投标人报价不得高于该限价要求。

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价限价（元）

	一、多功能报告厅

	1
	礼堂椅
	主要规格
座椅扶手（不少于），总高：1000mm，座高：450mm，座深：440mm
一椅座
椅座、背塑胶保护壳材料ABS工程塑料附独特蜂窝式背隐吸音气孔。
	382
	位
	400

	
	
	二、背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海棉
	
	
	

	
	
	三、面料：采用耐磨耐脏的高档麻绒布，颜色可选
	
	
	

	
	
	四、木饰面油漆部分采用环保净味油漆。
	
	
	

	
	
	五、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方具有曲线美。尺寸规格（不少于）：长度为690 mm，宽度为425mm，厚度为10mm。
	
	
	

	
	
	六、内藏折叠式三胺写字板，圆铁机构，不用时可收藏于扶手脚内，合理利用使用的空间。
	
	
	

	
	
	七、脚架上扶手框采用不低于1.5mm厚度的冷轧钢，尺寸为（不少于）高355*长405*宽80。
	
	
	

	
	
	★八、铝合金下站脚：铝合金下站脚高度约为377*265*85mm的渐粗式梯形造型，下脚两侧有加强筋，两侧上半部分为内凹造型，下半部分为内空结构，脚掌厚度约20mm高，脚掌前后端距离脚架立柱约53mm长。采用优质铝合金经模具压注成型，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，脚架采用M8膨胀螺丝固定到地面。
	
	
	

	2
	演讲台
	规格：730mm*580mm*1160mm
	1
	张
	1500

	
	
	基材：板材采用密度板，甲醛释放量符合国家标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度30mm），
	
	
	

	
	
	油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H；
	
	
	

	
	
	胶水：环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；
	
	
	

	3
	主席台
	规格：1400mm*600mm*760mm
	5
	张
	1100

	
	
	基材：板材采用密度板，甲醛释放量符合国家标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度30mm），
	
	
	

	
	
	油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H；
	
	
	

	
	
	胶水：环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；
	
	
	

	4
	条桌
	规格：1200mm*400mm*760mm
	12
	张
	500

	
	
	基材：板材采用密度板，甲醛释放量符合国家标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度30mm），
	
	
	

	
	
	油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H；
	
	
	

	
	
	胶水：环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；
	
	
	

	5
	会议椅
	规格：700mm*635mm*1000mm                                                                                                                                
	5
	张
	500

	
	
	皮革：整椅采用环保西皮，质感柔和，光泽度好，           
	
	
	

	
	
	木板：采用E1级环保曲木板，板材厚度16mm，通过CNC数控仿形设备加工制成，并且贴合人体曲线的尺寸；
	
	
	

	
	
	泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；        
	
	
	

	
	
	椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；
	
	
	

	
	
	五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，并采用美国军事规格进行耐落(NYLOK)，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试48小时。
	
	
	

	二、合班教室

	1
	铝合金阶梯教室座椅
	中心距：520mm；椅高：930±10mm；座高：450±10mm；写字板高：760±10mm；椅深：430±10mm；建议排距：900-950mm。
	106
	位
	350

	
	
	一、椅座：采用优质多层板经模具高温热压而成，健康环保，深430mm*宽445mm*厚15mm（±2mm）。饰面采用环保防火板，耐磨、防乱、具有很强的抗击力和承载能力。
	
	
	

	
	
	二、椅背：框架采用优质国标钢材，壁厚1.2mm板料经模具冲压折弯成形。采用优质多层板经模具高温热压而成，健康环保，厚度10mm，饰面采用环保防火板，耐磨、防乱、具有很强的抗击力和承载能力。规格：高490±2mm*宽515±2mm。
	
	
	

	
	
	三、脚架：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。站脚高度：930mm，宽：50mm，站脚厚度：2.5-3.0mm，脚底部到座板转轴高度：392mm。站脚底部长度360mm，站脚固定安装孔距不小于310mm，外盖2个螺丝胶盖，防尘、安全、美观。
	
	
	

	
	
	四、写字板及写字板支撑件：固定桌面板厚度为25mm，宽度300mm。采用三聚氰胺板，木纹浮雕面，环保耐用。桌面板周边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理，PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配，环保耐用。桌面支撑件采用≥1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无飞边；表面经酸洗、喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。
	
	
	

	
	
	五、储物空间：采用直径5±1mm和直径3±1mm优质钢条弯折后焊接成型，书网固定于台面下部，表面经喷涂处理。网架尺寸445mm*210mm*100mm，内空不低于95mm，方便放取物品。
	
	
	

	
	
	六、回复机构：采用优质铝合金材质经模具一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能。座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。采用重力回复结构，匀速到位，永不失效。产品表面经防锈、防污、磷化、静电喷涂处理。
	
	
	

	
	
	七、固定方式：采用M6-8*60mm预埋式拉爆结构安装，牢固耐用。
	
	
	

	2
	讲台1
	1.规格
	1
	张
	1200

	
	
	★桌面高750mm(±5mm)；讲台高1050mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长900mm(±5mm)、宽498mm(±5mm)、厚度25mm(±2mm)。
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度25mm(±2mm)，边缘采用PVC封边条贴边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能。
	
	
	

	
	
	4.桌立柱管
	
	
	

	
	
	采用钢管静电喷塑，桌腿采用Φ48mm圆管，壁厚1.2mm(±0.1mm)，桌脚采用Φ300mm*8mm的金属底座。桌面底部支撑架采用40mm*20mm，壁厚1.2mm(±0.1mm)的方管和50mm*25mm，壁厚1.2mm(±0.1mm)的方管。
	
	
	

	
	
	5.挡板
	
	
	

	
	
	材质为钣金，表面经过防锈处理，具有良好的强度和稳定性，尺寸755mm*380mm，厚度1.2mm(±0.1mm)。
	
	
	

	
	
	6.讲台
	
	
	

	
	
	讲台采用ENF级饰面刨花板，边缘采用PVC封边条贴边，整体高度1050mm(±5mm)，厚度18mm(±2mm)，讲台与桌架紧固件连接，讲台设有两层储物空间，带柜门设计，底脚设有4个2寸带刹塑料万向轮，方便移动。
	
	
	

	
	
	7.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	3
	教师椅
	1.规格
	1
	张
	380

	
	
	座高450mm-650mm(±5mm)*整体高850mm-1050mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	椅面长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)、靠背宽405mm(±5mm)*高400mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	镂空设计，座板靠背采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.控制盘尺寸
	
	
	

	
	
	采用冷轧钢板制成，位于椅面下方采用螺丝固定，尺寸为长175mm*宽175mm*高50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.踏盘
	
	
	

	
	
	位于五星脚上方，电镀钢管外径Φ380mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	6.气杆尺寸
	
	
	

	
	
	电镀钢管行径200D 下沉5mm
	
	
	

	
	
	7.五星脚
	
	
	

	
	
	电镀钢管30D
	
	
	

	
	
	8.万向轮尺寸
	
	
	

	
	
	插杆式2寸万向轮
	
	
	

	三、图书馆

	1
	休闲沙发
	1.规格
	4
	张
	1500

	
	
	整体规格为长1600mm(±5mm)*宽750mm(±5mm)*高750mm(±5mm),座高450mm(±5mm)，靠背长1070mm(±5mm)*靠背宽200mm(±5mm).
	
	
	

	
	
	2.内部框架
	
	
	

	
	
	采用实木框架，经过去皮、烘干、防虫防腐处理，结构稳固耐用。
	
	
	

	
	
	3.材质
	
	
	

	
	
	坐垫内部填充高回弹海绵，坐感柔软且支撑性强，久用不易塌陷；表面采用环保PU人造革包覆，具备防水防污特性，日常清洁只需轻擦即可，且长期使用不褪色、不开裂。
	
	
	

	
	
	4.功能
	
	
	

	
	
	可自由组合拼接，适配休闲区、等候区、儿童活动区等多种场景，轻松打造个性化空间。
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	底部配备不小于6个防滑脚垫，落地平稳不摇晃，避免刮伤地板与挪动噪音，兼具美观与实用性。
	
	
	

	2
	休闲桌
	1.规格
	2
	张
	358

	
	
	最长675mm(±5mm)*中间宽485mm(±5mm)*高470mm-700mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	最长675mm(±5mm)*中间宽485mm(±5mm)，厚度25mm(±2mm)
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度25mm(±2mm)，四周采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能。
	
	
	

	
	
	4.桌脚
	
	
	

	
	
	规格：长460mm(±5mm)、宽460mm(±5mm)，桌脚为四星脚结构，材质采用锌合金压铸而成，表面经电镀处理。
	
	
	

	
	
	5.气杆
	
	
	

	
	
	气杆行程可实现230mm(±5mm)高度的无极升降功能，定向气杆不可旋转。
	
	
	

	3
	6层钢木书架
	规格：W2700mmXD450mmXH2000mm
	12
	个
	1050

	
	
	1.立柱：采用1.2mm优质冷轧钢板，成型尺寸50mmx39mm，允许尺寸公差±1mm，整体五面四翻边下冲折一体成型工艺。立柱压六筋设计，正面双圆筋尺寸为5x3mm，允许尺寸公差±0.5mm；筋中心距25mm，允许尺寸公差±1mm；侧面双圆筋尺寸为3x1.5mm，允许尺寸公差±0.5mm；中心距19.5mm，允许尺寸公差±1mm。压多筋式立柱设计外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足，立柱均匀冲孔，层数和间距均可按需调整。
	
	
	

	
	
	2.搁板：采用0.8mm优质冷轧钢板，采用六折弯一体成形多筋式搁板，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数不少于3条，主筋深度尺寸3.6*1.6mm，辅筋尺寸1.3*0.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，只能在搁板正面有筋槽，搁板折边上不能有任何压筋槽，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀，经久耐用。
	
	
	

	
	
	3.挂板：采用0.8mm优质冷轧钢板，采用模具一体冲压成型，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。
	
	
	

	
	
	4.底梁：采用1.2mm优质冷轧钢板，上下折弯加强工艺，U型结构。
	
	
	

	
	
	5.顶板：采用0.6mm优质冷轧钢板，顶板采用一体成型工艺，结构新颖，强度高，钢性足。
	
	
	

	
	
	6.挂钩挡棒：采用≥0.8mm优质冷轧钢板一体成型而成，四折弯，挂钩挡棒成型14x14mm，允许尺寸公差±1mm，挡棒三面各压一条筋，圆筋直径2mm，允许尺寸公差±0.5mm，挂钩挡棒采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落，也不易导致挂板产生不可逆转的变形，安装便捷，挂钩挡棒外形美观，强度高。
	
	
	

	
	
	7.侧板：采用0.8mm优质冷轧钢板，侧板折弯成凹凸造型，外形美观，不易变形。
	
	
	

	4
	方凳
	1.规格
	16
	张
	198

	
	
	长500mm(±5mm)*宽400mm(±5mm)*座高440mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.座板
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板；边缘采用PVC封边工艺，具有耐磨、防潮、抗老化特性，有效提升凳子使用寿命，尺寸为座宽500mm*座深400mm，厚度43mm(±1mm)
	
	
	

	
	
	3.椅架
	
	
	

	
	
	采用方形钢管静电喷塑，椅腿采用尺寸为40mm*40mm，壁厚1.2mm的方管。座板下方横梁采用尺寸为20mm*40mm，壁厚1.2mm的方管，椅架下方尺寸为40mm*40mm,壁厚1.2mm的方管。
	
	
	

	
	
	4.脚套
	
	
	

	
	
	采用PP注塑脚套
	
	
	

	5
	阅览桌
	1.规格
	2
	张
	1500

	
	
	长2400mm(±5mm)*宽1200mm(±5mm)*高750mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	2.桌面
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板；边缘采用PVC封边工艺。尺寸长2400mm(±5mm)*宽1200mm(±5mm),厚度43mm(±1mm)。
	
	
	

	
	
	3.桌架
	
	
	

	
	
	桌架采用方形钢管静电喷塑，尺寸为50mm*50mm钢管，壁厚1.2mm。
	
	
	

	
	
	4.脚套
	
	
	

	
	
	采用ABS工程塑料注塑成型，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	6
	阅览桌
	1.规格
	15
	张
	1395

	
	
	★长1400mm(±5mm)*宽1200mm(±5mm)*高760mm(±5mm),桌子为四人位。
	
	
	

	
	
	2.桌面
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板，桌面边缘采用PVC封边工艺，桌面设有可拆卸试隔板。规格长1400mm(±5mm)*宽1200mm(±5mm),厚度25mm。
	
	
	

	
	
	3.隔板
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板，边缘采用PVC封边工艺，规格长1340mm(±5mm)*宽300mm(±5mm)*厚度18mm。
	
	
	

	
	
	4.桌架
	
	
	

	
	
	采用钢管静电喷塑，二氧化碳保护焊接技术结构稳固，采用50mm*50mm方管，壁厚2mm。桌架两侧设有桌架挡板。
	
	
	

	
	
	5.桌架挡板
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板，边缘采用PVC封边工艺，规格长1060mm(±5mm)、宽600mm(±5mm)、厚度18mm。
	
	
	

	
	
	6.横管
	
	
	

	
	
	采用钢管静电喷塑，采用50mm*50mm方管，壁厚1.5mm。
	
	
	

	
	
	7.脚套
	
	
	

	
	
	采用ABS工程塑料注塑成型，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	7
	学习椅
	1.规格
	60
	把
	198

	
	
	座高440mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	采用优质PP工程塑料一次注塑成型工艺，座面与靠背为一体式结构，无拼接缝隙，结构稳固且经久耐用。椅面周边为R角，不留锐角。靠背和椅面的连接处有不少于10条延伸至椅面底部的加强筋，厚度5mm。另有两条对称的小加强筋位于椅面底部，有效提高椅面的韧性和坚固性。
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	座面宽度425mm(±5mm)、座面有效深420mm(±5mm)，靠背宽度400mm(±5mm)，靠背处有114mm(±5mm)*27mm(±5mm)的椭圆形孔洞设计，便于学生轻松挪动座椅。
	
	
	

	
	
	4.支架
	
	
	

	
	
	采用钢管静电喷塑，主钢管尺寸为38mm*22mm,厚2mm，椅面底部有两条间距150mm、尺寸为20mm*20mm，厚2mm的正方形钢管支撑，正方形钢管与主钢管成直角焊接，牢固可靠。
	
	
	

	
	
	5.横梁
	
	
	

	
	
	位于椅面下方，两根正方形钢管中间由24mm*16mm，厚≥1.5mm的镀锌钢管连接。
	
	
	

	
	
	6.椅座下方卡扣
	
	
	

	
	
	采用ABS塑料注塑一次成型，前塑料卡扣尺寸38mm(±2mm)×22mm(±2mm)×30mm(±2mm),后塑料卡扣尺寸为50mm(±2mm)×46mm(±2mm)×17mm(±2mm)。
	
	
	

	
	
	7.脚套
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型，椅脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	
	
	8.涂装
	
	
	

	
	
	椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	8
	四层书架
	1.规格
	6
	个
	700

	
	
	Φ460mm（±5mm）*高1312mm（±5mm）
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	隔板、圆板材质为为ENF级饰面刨花板，厚度18mm，书架侧板材质为ABS注塑一次成型，旋转盘材质为镀锌。
	
	
	

	
	
	3.尺寸与功能
	
	
	

	
	
	底部圆板尺寸为Φ460mm（±5mm），2块圆板中间处有一个旋转盘，可自由旋转，尺寸为Φ304mm（±5mm）,每层书架高度为300mm（±5mm）。旋转书架随意摆放，轻松省力，收纳好帮手，静音旋转分类收纳，可放置书本杂志，盆栽，装饰摆件，相框相册，其他小件 , 安静的学习和办公。
	
	
	

	9
	沙发凳
	1.规格
	17
	个
	500

	
	
	最长处788mm（±5mm）*左右两边宽550mm（±5mm）*座高450mm（±5mm）.
	
	
	

	
	
	2.内部框架
	
	
	

	
	
	采用实木内框架，经过去皮、烘干、防虫防腐处理，结构稳固耐用，能长期承载使用。
	
	
	

	
	
	3.材质
	
	
	

	
	
	坐垫内部填充高回弹海绵，坐感柔软且支撑性强，久用不易塌陷；表面采用环保PU人造革包覆，具备防水防污特性，日常清洁只需轻擦即可，且长期使用不褪色、不开裂。
	
	
	

	
	
	4.功能
	
	
	

	
	
	弧形模块化设计，可自由组合拼接，适配休闲区、等候区、儿童活动区等多种场景，轻松打造个性化空间。
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	底部配备不少于4个防滑脚垫，落地平稳不摇晃，避免刮伤地板与挪动噪音，兼具美观与实用性。
	
	
	

	10
	沙发凳
	1.规格
	3
	个
	450

	
	
	长550mm（±5mm）*宽550mm（±5mm）*座高450mm（±5mm）。
	
	
	

	
	
	2.内部框架
	
	
	

	
	
	采用实木框架，经过去皮、烘干、防虫防腐处理，结构稳固耐用，能长期承载使用。
	
	
	

	
	
	3.材质
	
	
	

	
	
	坐垫内部填充高回弹海绵，坐感柔软且支撑性强，久用不易塌陷；表面采用环保PU人造革包覆，具备防水防污特性，日常清洁只需轻擦即可，且长期使用不褪色、不开裂。
	
	
	

	
	
	4.功能
	
	
	

	
	
	方形模块化设计，可自由组合拼接，适配休闲区、等候区、儿童活动区等多种场景，轻松打造个性化空间。
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	底部配备不少于4个防滑脚垫，落地平稳不摇晃，避免刮伤地板与挪动噪音，兼具美观与实用性。
	
	
	

	11
	书柜
	1.规格
	11
	个
	500

	
	
	长1150mm（±5mm）*宽460mm（±5mm）*高795mm（±5mm）（不含脚垫高度）
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度≥18mm。
	
	
	

	
	
	3.尺寸结构
	
	
	

	
	
	储物柜采用开放式二层无柜门弧形设计。整体由顶板、底板、两侧边板、背板及层板组成。顶板和底板尺寸均为长1150mm（±5mm）*宽460mm（±5mm），二侧边板尺寸为长458mm（±5mm）*高759mm（±5mm），背板尺寸为长813mm（±5mm）*高773mm（±5mm）*厚度5mm（±1mm），层板尺寸为长1114mm*宽453mm。储物柜整体采用1块层板分隔出2个层高为370mm（±5mm）的储物空间。
	
	
	

	
	
	4.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	12
	4层书柜
	1.规格
	20
	个
	700

	
	
	长900mm（±5mm）*宽460mm（±5mm）*高1572mm（±5mm）（不含脚垫高度）
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度≥18mm。
	
	
	

	
	
	3.结构尺寸
	
	
	

	
	
	储物柜为四层开放式书柜设计，整体由上下两部分组合而成，上半部分柜子尺寸为长900mm（±5mm）*宽460mm（±5mm）*高777mm（±5mm），内部设有一块活动层板分隔出二个格箱，层板长860mm（±5mm）*宽436mm（±5mm）。下半部分柜子尺寸为长900mm（±5mm）*宽460mm（±5mm）*高795mm（±5mm），内部设有一块活动层板分隔出二个格箱，层板长860mm（±5mm）*宽436mm（±5mm）。储物柜总体采用两块活动层板分隔出4个层高370mm（±5mm）的储物空间。
	
	
	

	
	
	4.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	13
	茶几
	规格：直径600mm*H405mm
	2
	张
	500

	
	
	基材：采用密度板，符合环保要求，达到国家新检测标准E1级，木材含水率控制为8%-12%；
	
	
	

	
	
	贴面材料：采用AAA级木皮饰面，厚度0.6mm;
	
	
	

	
	
	边缘处理：采用实木封边
	
	
	

	14
	休闲椅
	规格：650mm*580mm*825mm
	4
	张
	500

	
	
	板材（夹板）：背板和坐垫板材使用E1板材，符合国家标准，厚度12mm-15mm
	
	
	

	
	
	背框:背框为尼龙加纤（PA+GF）:高强度塑料材质
	
	
	

	
	
	皮料:优质西皮，耐磨耐刮，柔软弹性,通过拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试
	
	
	

	
	
	海绵：采用高密度发泡成型棉
	
	
	

	
	
	椅脚：采用1.5mm钢管，表面喷砂处理，硬度大，韧性好安全性高
	
	
	

	
	
	功能：可旋转，自动回位转盘。
	
	
	

	15
	立式自助借还书机
	1、立式自助借还书机具备借书，还书，查询和续借功能；
	1
	个
	25575

	
	
	2、工作频率：920-925MHz；
	
	
	

	
	
	3、触摸屏：21寸投射式电容屏；
	
	
	

	
	
	4、对比度：3000：1；
	
	
	

	
	
	5、分辨率：1920*1080；
	
	
	

	
	
	6、工作电压：AC100 V ~ 240 V；
	
	
	

	
	
	7、主芯片：RK3399；
	
	
	

	
	
	8、内存：4G、存储空间：32G。
	
	
	

	16
	服务台
	规格：4300mm*800mm*625mm
	1
	张
	5000

	
	
	材质工艺：优质环保多层板贴木皮烤漆。
	
	
	

	17
	教师椅
	1.规格
	2
	张
	380

	
	
	座高450mm-650mm(±5mm)*整体高850-1050mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	椅面长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)、靠背宽405mm(±5mm)*高400mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	镂空设计，座板靠背采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.控制盘尺寸
	
	
	

	
	
	采用冷轧钢板制成，位于椅面下方采用螺丝固定，尺寸为长175mm*宽175mm*高50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.踏盘
	
	
	

	
	
	位于五星脚上方，电镀钢管外径Φ380mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	6.气杆尺寸
	
	
	

	
	
	电镀钢管行径200D 下沉5mm
	
	
	

	
	
	7.五星脚
	
	
	

	
	
	电镀钢管30D
	
	
	

	
	
	8.万向轮尺寸
	
	
	

	
	
	插杆式2寸万向轮
	
	
	

	四、科学实验室3间

	1
	实验桌
（教师演示台）
	规格：≥2800mm（L）×700mm（W）×850mm（H）
	3
	张
	3700

	
	
	1.台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，用CNC机械加工而成。
	
	
	

	
	
	2.产品结构：铝木结构
	
	
	

	
	
	3.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm，棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。
	
	
	

	
	
	4.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。
	
	
	

	
	
	5.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。
	
	
	

	
	
	6.连接件：ABS专用连接组装件；
	
	
	

	
	
	7.板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。
	
	
	

	
	
	8.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于1.8mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。
	
	
	

	
	
	9.导轨：三节静音导轨。
	
	
	

	
	
	10.拉手：采用桥型铝合金拉手；
	
	
	

	
	
	11.铰链：采用不锈钢铰链。
	
	
	

	
	
	12.台身设计：
	
	
	

	
	
	（1）箱体预设电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘托等。
	
	
	

	
	
	（2）台身前部为开门设计，便于电器维护。
	
	
	

	
	
	13.可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	
	
	

	
	
	14.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。
	
	
	

	2
	讲台椅
	"1.规格
	3
	张
	380

	
	
	座高450mm-650mm(±5mm)*整体高850-1050mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	椅面长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)、靠背宽405mm(±5mm)*高400mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	镂空设计，座板靠背采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.控制盘尺寸
	
	
	

	
	
	采用冷轧钢板制成，位于椅面下方采用螺丝固定，尺寸为长175mm*宽175mm*高50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.踏盘
	
	
	

	
	
	位于五星脚上方，电镀钢管外径Φ380mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	6.气杆尺寸
	
	
	

	
	
	电镀钢管行径200D 下沉5mm
	
	
	

	
	
	7.五星脚
	
	
	

	
	
	电镀钢管30D
	
	
	

	
	
	8.万向轮尺寸
	
	
	

	
	
	插杆式2寸万向轮
	
	
	

	
	
	"
	
	
	

	3
	教师电源
	规格：≥310mm×350mm；
	3
	套
	745

	
	
	1.功能设置：包含电源总开关、220V插座电源、分组电源开关；
	
	
	

	
	
	2.电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能；
	
	
	

	
	
	3.插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能；
	
	
	

	
	
	4.分组开关：支持对学生端220V插座电源进行分组控制，同时应设有电源输出指示灯。
	
	
	

	4
	学生实验桌
	整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）
	69
	张
	1350

	
	
	1.实验室专用陶瓷台面，厚度为≥20mm，采用一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，具备无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构的特点；该台面为实验室专用，需满足无甲醛释放、耐化学腐蚀、耐划痕、耐污染等性能要求；在靠近人体操作边缘处有一条与台面一体成型（非后期二次开槽）的功能性凹槽，其宽度≥11.7mm，深度≥1.25mm，储水量≥15.5ml，能够有效阻水和缓冲，同时能够对实验试管、玻璃棒、小球等易滚动器材进行缓冲阻拦。
	
	
	

	
	
	2.桌体结构：塑铝结构。
	
	
	

	
	
	3.桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 采用镶嵌式安装方式及工字形结构框架，使桌体具有承重性及稳定性。
	
	
	

	
	
	4.主横梁采用铝型材拉伸成型，规格≥1095mm×80mm，表面经过防腐氧化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。
	
	
	

	
	
	5.前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高≥35mm。
	
	
	

	
	
	6.桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。
	
	
	

	
	
	7.桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。
	
	
	

	
	
	8.书包斗：内部规格≥385mm×250mm×130mm，采用ABS工程塑料一次注塑成型，书包斗固定挂架采用≥1110mm×20mm×10mm矩形钢构件，钢构件表面经镀锌处理，框架横梁与桌脚之间均采用PC＋ABS工程塑料合金连插件连接。
	
	
	

	5
	实验凳
	1.规格：≥φ300mm×440mm。
	138
	张
	105

	
	
	2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。
	
	
	

	
	
	3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。
	
	
	

	
	
	支持调节凳子高度，升降≥50mm。
	
	
	

	
	
	4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。
	
	
	

	
	
	5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。
	
	
	

	6
	独立水槽台（配出水装置）
	1、整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）；
	5
	套
	1255

	
	
	2、材质：整体采用ABS和改性PP材质；
	
	
	

	
	
	3、化验水槽规格：≥415mm（L）×360mm（W）×155mm（H），由ABS塑料一体化注塑成型。槽面需要设有溢水口，预留三联水嘴、台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计，能拆卸清洗，水槽内侧倾斜面设计，四周边缘圆角设计；
	
	
	

	
	
	4、水槽箱体由ABS和PP塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理；
	
	
	

	
	
	5、配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
	
	
	

	五、实验准备室1

	1
	实验桌
（准备台）
	规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）
	1
	张
	10560

	
	
	1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。
	
	
	

	
	
	2.桌体结构：塑钢结构。
	
	
	

	
	
	3.工艺：一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。
	
	
	

	
	
	外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。
	
	
	

	
	
	4.桌体规格：由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。
	
	
	

	
	
	5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。
	
	
	

	
	
	6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。
	
	
	

	2
	仪器柜
	1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
	12
	套
	1300

	
	
	2.材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
	
	
	

	
	
	3.结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。
	
	
	

	
	
	4.底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。
	
	
	

	
	
	5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。
	
	
	

	
	
	6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。
	
	
	

	
	
	7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。
	
	
	

	
	
	8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。
	
	
	

	
	
	9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。
	
	
	

	3
	化验水槽（配出水装置）
	1.材质：PP材质。
	1
	套
	270

	
	
	2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
	
	
	

	
	
	3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
	
	
	

	
	
	4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
	
	
	

	4
	仪器车
	规格要求：650mm*400mm*900mm (±20mm）；
	2
	辆
	405

	
	
	材质及结构要求：壁厚≥0.8mm 不锈钢方管制作，二层组合（带磁），整车应满足载重50Kg情况下运行平稳，滑动自如，不变形、摇晃、松动；
	
	
	

	
	
	制作工艺要求：各焊接面应牢固、平整、无夹渣、气孔等缺陷。
	
	
	

	5
	生物显微镜
	1.总放大倍数：640X；主体由铝合金制作，单目直筒，镜臂可 45 °倾斜；
	2
	台
	540

	
	
	2.物镜成像清晰圆直径：4 倍物镜≥7.8mm；10 倍物镜≥7.9mm；40倍物镜≥7.2mm；
	
	
	

	
	
	3.物镜齐焦：物镜转换过程中，10→4 倍不超过0.084mm，10→40 倍不超过±0.042mm；所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏；
	
	
	

	
	
	4.转换器：转换器稳定性≤0.025mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。
	
	
	

	
	
	5.载物台：全金属铝合金载物台侧向受 5N 水平方向作用力最大位移≤0.030mm；不重复性≤0.003mm；载物台尺寸 110mm*120mm。
	
	
	

	
	
	6.用机械使标本在 5mm*5mm 范围内移动时的离焦量≤0.010mm。
	
	
	

	
	
	7.10 倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。
	
	
	

	
	
	8.微调机构空回≤0.015mm；镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可
	
	
	

	
	
	延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围 32mm，微调范围 2mm。
	
	
	

	
	
	9.显微镜物镜放大率准确度不超过±1.32%。
	
	
	

	
	
	10.H10X,H16X 目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过±1.31%；
	
	
	

	
	
	11.五孔圆盘光栏，可选孔径为 20mm、8mm、5mm、4mm、3mm；
	
	
	

	
	
	12.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧 50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。
	
	
	

	
	
	13.包装方式：ABS 塑料手提箱包装。
	
	
	

	6
	体重计
	机械指针式，含测体高装置，
	2
	台
	550

	
	
	最大称量 160 千克，
	
	
	

	
	
	最小分度值0.5千克,
	
	
	

	
	
	量度范围700mm-1900mm，
	
	
	

	
	
	最小分度值5mm 误差 (±5mm）
	
	
	

	7
	实验桌
（准备台）
	规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）
	1
	张
	10560

	
	
	1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。
	
	
	

	
	
	2.桌体结构：塑钢结构。
	
	
	

	
	
	3.工艺：一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。
	
	
	

	
	
	外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。
	
	
	

	
	
	4.桌体规格：由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×740mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部需与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm8个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。前立板下部需设有规格≥300mm×470mm×3mm仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。
	
	
	

	
	
	5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。
	
	
	

	
	
	6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。
	
	
	

	8
	仪器柜
	1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
	8
	张
	1300

	
	
	2.材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。
	
	
	

	
	
	3.结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。
	
	
	

	
	
	4.底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。
	
	
	

	
	
	5.侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。
	
	
	

	
	
	6.背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。
	
	
	

	
	
	7.柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。
	
	
	

	
	
	8.层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。
	
	
	

	
	
	9.门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。
	
	
	

	9
	化验水槽（配出水装置）
	1.材质：PP材质。
	1
	张
	270

	
	
	2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
	
	
	

	
	
	3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
	
	
	

	
	
	4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
	
	
	

	六、美术室3间

	1
	美术桌
	1.规格
	135
	张
	350

	
	
	★规格长725mm(±5mm)*宽525mm(±5mm)*高610mm-790mm(±5mm)；桌面可翻转0～45度。
	
	
	

	
	
	2.桌面
	
	
	

	
	
	★采用ENF级饰面刨花板；PP工程塑料注塑包边，规格长725mm(±5mm)*宽525mm(±5mm)*厚度18mm。桌面上方左右两侧设有板夹，方便学生固定纸张。桌面最大可倾斜角度为45°，方便学生作画。
	
	
	

	
	
	3.抽屉
	
	
	

	
	
	★采用PP工程塑料注塑成型，尺寸为625mm(±5mm)*410mm(±5mm)*45mm(±5mm)。抽屉中设有多格文具笔槽。
	
	
	

	
	
	4.桌立柱管
	
	
	

	
	
	采用钢管静电喷塑，桌腿采用60mm*30mm扁圆钢管，壁厚1.4mm；桌脚采用2mm钢板冲压成型；升降杆采用50*25mm扁圆钢管，壁厚1.2mm。桌架带笔筒设计。
	
	
	

	
	
	5.横管
	
	
	

	
	
	采用钢管静电喷塑，横管尺寸：40mm*20mm，壁厚1.4mm。横管呈“U”字型。
	
	
	

	
	
	6.脚套
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑，具有坚固耐磨防滑的特点，脚套配有内嵌式调节轮，可应对不同平整度的地面进行微调使桌子着地平稳。
	
	
	

	
	
	7.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	2
	美术凳
	1.规格
	135
	张
	140

	
	
	前后椅腿长330mm(±5mm)×左右椅腿宽365mm(±5mm)×高400-460mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	(注:高度可调节,可按学生实际需要调节)
	
	
	

	
	
	2.椅面规格
	
	
	

	
	
	★长380mm(±5mm)*宽290mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.椅面
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料一体注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置R圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.支架
	
	
	

	
	
	采用椭圆钢管，主钢管尺寸为60mm*30mm，壁厚≥1.4mm。内钢管升降部分为49mm*20mm,壁厚1.4mm,共6个孔位，3档升降，每档升降20mm。椅脚采用长320mm(±5mm)*宽34mm(±5mm)*高35mm(±2mm)的钢板制造，壁厚2mm.
	
	
	

	
	
	5.横管
	
	
	

	
	
	尺寸：40*20mm，壁厚1.2mm。横管两头设有孔位，用于与椅腿的连接。椅面下方有50mm*30mm，壁厚1.2mm的钢管支撑椅面。
	
	
	

	
	
	6.升降套
	
	
	

	
	
	采PP工程塑料注塑成型,内套为中空设计方便升降钢管插入与桌腿连接，升降套中间位置有对称的一条椭圆形孔位设计尺寸为长80mm(±5mm)宽20mm(±5mm),方便内套套入桌腿后螺丝的固定。升降套左右两侧呈椭圆设有3条小加强筋，使两侧更加坚固不易挤压变形破碎。内套口部有一圈边板设计方便套入桌腿时卡住钢管外侧，底部为凹型设计。不得采用回收料生产。
	
	
	

	
	
	尺寸：61mm(±5mm)*33mm(±5mm)*115mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	7.脚套
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型，椅脚着地平稳，前脚套长150mm(±5mm)*宽37mm(±5mm)，后脚套长150mm(±5mm)*宽37mm(±5mm)。没有倾斜或摇摆现象。塑料套内置一个可调节高度不小于20mm的手转轮，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过椅脚手转轮进行椅脚水平调节，确保椅面实际平衡。
	
	
	

	
	
	8.涂装
	
	
	

	
	
	椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	3
	讲台2
	1.规格
	3
	张
	800

	
	
	长1214mm(±5mm)*宽664mm(±5mm)*高790-850-900mm(±5mm)(三种高度升降)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长1214mm(±5mm)*宽664mm(±5mm)，厚18mm
	
	
	

	
	
	3.抽屉规格
	
	
	

	
	
	长550mm(±5mm)*宽430mm(±5mm)*高200mm(±5mm)；内部空间：长375mm(±5mm)*宽325mm(±5mm)*深度85mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	4.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。四周边缘采用圆角设计并采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。
	
	
	

	
	
	5.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	主立柱采用Φ38mm×1.8mm厚钢管，升降调节管采用Φ32mm×1.4mm厚钢管。
	
	
	

	
	
	6.挡边尺寸
	
	
	

	
	
	抽屉后方有一块呈U型一体而成挡边钢板，长1194mm(±5mm)*宽480mm(±5mm)，抽屉二侧后方挡边长205mm(±5mm)*宽480mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	7.桌腿连接卡扣
	
	
	

	
	
	卡扣采用PC材质呈几字形长95mm(±5mm)宽40mm(±5mm)。二侧2个螺丝孔位，凹槽部分卡住桌腿螺丝加以固定连接桌面。
	
	
	

	
	
	8.脚套
	
	
	

	
	
	尺寸为Φ37mm(±2mm)，采用PP工程塑料注塑成型，着地平稳无倾斜，兼具防滑、耐磨、静音特性，有效保护地面不受刮损。
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	4
	教师椅
	1.规格
	3
	张
	380

	
	
	座高450mm-650mm(±5mm)*整体高850-1050mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	椅面长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)、靠背宽405mm(±5mm)*高400mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	镂空设计，座板靠背采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.控制盘尺寸
	
	
	

	
	
	采用冷轧钢板制成，位于椅面下方采用螺丝固定，尺寸为长175mm*宽175mm*高50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.踏盘
	
	
	

	
	
	位于五星脚上方，电镀钢管外径Φ380mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	6.气杆尺寸
	
	
	

	
	
	电镀钢管行径200D 下沉5mm
	
	
	

	
	
	7.五星脚
	
	
	

	
	
	电镀钢管30D
	
	
	

	
	
	8.万向轮尺寸
	
	
	

	
	
	插杆式2寸万向轮
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	5
	软木板
	1.规格:6980mm*1200mm
	3
	块
	1500

	
	
	2.面板材质
	
	
	

	
	
	采用优质软木板，厚度2mm。
	
	
	

	
	
	3、外框
	
	
	

	
	
	材质采用高级铝合金边框，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型。
	
	
	

	
	
	4、衬板
	
	
	

	
	
	采用防潮、挺度好的面纸250克以上加强的瓦楞纸板，写字时板面不颤动
	
	
	

	
	
	5、背板
	
	
	

	
	
	采用优质镀锌钢板，镀锌板厚度≥0.17mm，整张板无接缝。
	
	
	

	
	
	6、边角
	
	
	

	
	
	采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型。
	
	
	

	七、美工室2间

	1
	手工桌
	1.规格
	12
	张
	1700

	
	
	长2400mm(±5mm)*宽1200mm(±5mm)*高750mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	2.桌面
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板；边缘采用PVC封边工艺。尺寸长2400mm(±5mm)*宽1200mm(±5mm),厚度43mm(±1mm)
	
	
	

	
	
	3.桌架
	
	
	

	
	
	桌架采用方形钢管静电喷塑，尺寸为50mm*50mm钢管，壁厚1.2mm。
	
	
	

	
	
	4.脚套
	
	
	

	
	
	采用ABS工程塑料注塑成型，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	2
	方凳
	1.规格
	92
	张
	150

	
	
	长500mm(±5mm)*宽400mm(±5mm)*座高440mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.座板
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板；边缘采用PVC封边工艺，具有耐磨、防潮、抗老化特性，有效提升凳子使用寿命，尺寸为座宽500mm*座深400mm，厚度43mm(±1mm)
	
	
	

	
	
	3.椅架
	
	
	

	
	
	采用方形钢管静电喷塑，椅腿采用尺寸为40mm*40mm，壁厚1.2mm（±0.1mm）方管。座板下方横梁采用尺寸为20mm*40mm，壁厚1.2mm（±0.1mm）的方管，椅架下方尺寸为40mm*40mm,壁厚1.2mm（±0.1mm）方管。
	
	
	

	
	
	4.脚套
	
	
	

	
	
	采用PP注塑脚套，设有防滑软垫和内嵌式调节轮，可应对不同平整度的地面进行微调使桌子着地平稳。
	
	
	

	3
	讲台2
	1.规格
	2
	张
	800

	
	
	★长1214mm(±5mm)*宽664mm(±5mm)*高790-850-900mm(±5mm)(三种高度升降)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长1214mm(±5mm)*宽664mm(±5mm)，厚18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.抽屉规格
	
	
	

	
	
	长550mm(±5mm)*宽430mm(±5mm)*高200mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	内部空间：长375mm(±5mm)*宽325mm(±5mm)*深度85mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	4.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。四周边缘采用圆角设计并采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能。
	
	
	

	
	
	5.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	主立柱采用Φ38mm×1.8mm厚钢管，升降调节管采用为Φ32mm×1.4mm厚钢管。
	
	
	

	
	
	6.挡边尺寸
	
	
	

	
	
	抽屉后方有一块呈U型一体而成挡边钢板，长1194mm(±5mm)*宽480mm(±5mm)，抽屉二侧后方挡边长205mm(±5mm)*宽480mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	7.桌腿连接卡扣
	
	
	

	
	
	卡扣采用PC材质呈几字形长95mm(±5mm)宽40mm(±5mm)。二侧2个螺丝孔位，凹槽部分卡住桌腿螺丝加以固定连接桌面。
	
	
	

	
	
	8.脚套
	
	
	

	
	
	尺寸为Φ37mm(±2mm)，采用PP工程塑料注塑成型，着地平稳无倾斜，兼具防滑、耐磨、静音特性，有效保护地面不受刮损。
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	4
	教师椅
	1.规格
	2
	张
	380

	
	
	座高450mm-650mm(±5mm)*整体高850-1050mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	椅面长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)、靠背宽405mm(±5mm)*高400mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	镂空设计，座板靠背采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.控制盘尺寸
	
	
	

	
	
	采用冷轧钢板制成，位于椅面下方采用螺丝固定，尺寸为长175mm*宽175mm*高50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.踏盘
	
	
	

	
	
	位于五星脚上方，电镀钢管外径Φ380mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	6.气杆尺寸
	
	
	

	
	
	电镀钢管行径200D 下沉5mm
	
	
	

	
	
	7.五星脚
	
	
	

	
	
	电镀钢管30D
	
	
	

	
	
	8.万向轮尺寸
	
	
	

	
	
	插杆式2寸万向轮
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	5
	软木板
	1.规格
	2
	块
	1500

	
	
	6980mm*1200mm
	
	
	

	
	
	2.面板材质
	
	
	

	
	
	采用优质软木板，厚度2mm。
	
	
	

	
	
	3、外框
	
	
	

	
	
	材质采用高级铝合金边框，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型。
	
	
	

	
	
	4、衬板
	
	
	

	
	
	采用防潮、挺度好的面纸250克以上加强的瓦楞纸板，写字时板面不颤动
	
	
	

	
	
	5、背板
	
	
	

	
	
	采用优质镀锌钢板，厚度镀锌板≥0.17mm，整张板无接缝。
	
	
	

	
	
	6、边角
	
	
	

	
	
	采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型。
	
	
	

	6
	辅助用房-货架
	1、规格：W2000mm*D600mm*H2000mm。
	18
	个
	1000

	
	
	2、技术参数
	
	
	

	
	
	2.1立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸65x30mm，允许尺寸公差±1mm，正面均匀冲有蝴蝶型排孔，孔距70mm，层数可按需要调整。立柱设计外形美观，结构新颖，承重能力强，刚性足。
	
	
	

	
	
	2.2 搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板，四周四翻边一体成型工艺，每层搁板平铺式设计，承重能力强，刚性足。
	
	
	

	
	
	2.3 P型管横梁：采用P型管，壁厚≥1.2mm，成型60x40mm，L型结构，承重能力强，隔板不易脱落松动。
	
	
	

	
	
	2.4 挂板：材质2.0mm，冲压一次成型，L型结构，挂板上冲用固定卡扣，机械卡紧后，货架横梁牢固固定在立柱上。
	
	
	

	
	
	3、表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能
	
	
	

	
	
	4、紧固件：国标。
	
	
	

	
	
	5、颜色：表面涂层采用国际最新流行色优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能
	
	
	

	7
	活动器材柜
	1.规格
	4
	个
	880

	
	
	长780mm(±5mm)*宽505mm(±5mm)*高945mm(±5mm)，(注:标配8小4大储物格)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长780mm(±5mm)*宽505mm(±5mm)，厚18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为密度板，厚度18mm，桌面四边采用无缝PU封边。桌面四个角为R角设计。
	
	
	

	
	
	4.屉箱材质
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型，抽屉尺寸和净重：小储物格：长425mm(±5mm)*宽310mm(±5mm)*高75mm(±5mm)，大储物格：长425mm(±5mm)*宽310mm(±5mm)*高155mm(±5mm)。表面没有裂纹、破损、色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；内表面应整洁；外表和内表以及手指可触及处没有锐利的棱角、毛刺。
	
	
	

	
	
	5.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	钢架采用常规深灰静电喷塑工艺而成，以方形Q195镀锌管支撑，钢管尺寸为25mm*25mm,壁厚1.3mm。
	
	
	

	
	
	6.万向轮
	
	
	

	
	
	1.5寸插杆万向轮，整车移动方便，前滚轮带刹车，防止整车不必要的移动。
	
	
	

	
	
	7.涂装
	
	
	

	
	
	移动储物格所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	八、音乐教室3间

	1
	钢琴
	规格：长：1520mm，宽：605mm 高：1230mm
	3
	台
	16000

	
	
	外观设计：豪华黑色亮光，加上弯曲的腿型，匹配任何色调的家具，独特上门板出音孔设计能使音色的甜美发挥到极致，是一款性价比超高的钢琴，内置液压缓降系统，可放心使用。
	
	
	

	
	
	铁板：采用传统沙铸铁板工艺，严格依照三点定位模式生产，精准的数控打孔方式确保每一处尺寸的准确无误;密度均匀、无沙眼、可支撑20吨以上的琴弦张力不变形、音色纯正。
	
	
	

	
	
	共鸣盘：精选上等材料加上德国技术设计，音色优美，音准稳定。
	
	
	

	
	
	音板：精选精选无节疤、年轮疏密一致、纹理顺直、平均年轮宽度不大于4毫米的上等云杉，采用现代技术和工艺处理储存加工制造而成含水率不高于百分之六的斜拼不等厚实木音板，共振性好、不变形、不开裂。
	
	
	

	
	
	琴弦：采用德国Roslau琴弦，使音色更出众。
	
	
	

	
	
	弦码：采用实木弦码制作，振动相应精确、迅速。
	
	
	

	
	
	弦轴板：采用不低于19层的坚硬色木由现代工艺交错拼接而成，总厚度不低于32mm,为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。
	
	
	

	
	
	击弦机:巴尔尼钢琴击弦机的木质零件全部采用优质高硬度枫木、经过自然风干后施与人工干燥处理，不易变形，欧洲传统工艺结合全自动数控装配精心制作，其击弦传动设计比例数据准确严谨、各部件配合精密，运转灵敏，摩擦阻力小，使弹奏触感舒适、流畅。
	
	
	

	
	
	弦槌：采用德国进口纯羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的红木弦槌，使弦槌内硬外柔，音色圆润通透。
	
	
	

	
	
	制音器：采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好。
	
	
	

	
	
	键盘：标准88键，云杉实木键盘、亚光黑键，观感高雅，结合砝码平衡加铅技术对每一根琴键进行独立配重，使每一台琴的触键达到国际标准的技术参数，弹奏手感均匀连贯，触键灵敏、回弹迅速。
	
	
	

	
	
	涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。
	
	
	

	
	
	键盖：采用进口液压缓降系统，确保使用过程更加安全。
	
	
	

	
	
	踏板：三踏板设计，延音踏板、倍弱音踏板和弱音踏板，实用美观。
	
	
	

	
	
	调整：每一台琴出厂前都经过了7次调音、10000次以上震奏、15天以上静置期、三次精心整音，确保音准稳定以及天籁般圆润饱满的音质，使音乐表现得心应手
	
	
	

	2
	音乐凳1
	1.规格
	135
	张
	130

	
	
	★Φ330mm(±5mm)×高280mm(±5mm)，两个组合后高度为460mm(±5mm)(注:高度可按实际需要组合)
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	座垫：采用TPE塑料注塑成型
	
	
	

	
	
	座板：采用PP工程塑料一体注塑成型
	
	
	

	
	
	凳体：采用PP工程塑料一体注塑成型
	
	
	

	
	
	3.椅面规格
	
	
	

	
	
	★整体椅面尺寸φ330mm(±5mm)，中间坐垫尺寸为Φ230mm(±5mm)*4mm(±1mm)。椅面与椅身可拆卸组合。
	
	
	

	
	
	4.功能
	
	
	

	
	
	坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。可拆卸设计，便于整理。
	
	
	

	3
	移动讲台
	1.规格
	3
	张
	780

	
	
	长755m(±5mm)×宽550mm(±5mm)×高750mm～1090mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长755m(±5mm)×宽550mm(±5mm)×厚18mm(±2mm)
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，四周采用PP工程塑料无缝注塑包边。桌面底部右边配备PP工程塑料材质的把手，把手有2个按键，按住把手按键，通过气杆可翻转桌面以及调整桌面高度。桌面可翻转90°.
	
	
	

	
	
	4.桌立柱管
	
	
	

	
	
	桌腿升降外管选用Φ68mm，壁厚1mm的铝管，升降内管采用Φ63mm，壁厚2mm铝管，桌架采用气杆升降，可实现340mm高度的无极升降功能；
	
	
	

	
	
	5.底座
	
	
	

	
	
	底座尺寸565mm*715mm，底座采用PP工程塑料一体注塑而成,底座配有4个2.5寸万向轮，可自由滑动。
	
	
	

	
	
	6.挂钩
	
	
	

	
	
	桌面底部前端配有钢筋挂钩，尺寸为105m(±5mm)m×60mm(±5mm)×45mm(±5mm)，可挂置挂板。
	
	
	

	
	
	7.挂板
	
	
	

	
	
	挂板尺寸为450mm(±5mm)×300mm(±5mm)×9mm(±1mm)，材质为密度板，四周采用PP工程塑料无缝注塑包边。
	
	
	

	
	
	"
	
	
	

	九、专用音乐室（含合唱）

	1
	电子琴
	键盘 61 键力度感应风琴式键盘
	1
	架
	4300

	
	
	力度感应 5档力度曲线（柔和1.2/ 普通 1/ 大力度1.2）
	
	
	

	
	
	显示 背光段码式液晶，114 x61.5mm
	
	
	

	
	
	语言 英文（中文面板丝印）
	
	
	

	
	
	发音数 256
	
	
	

	
	
	音色 831预置音色 (包含81中国民族音色)，50 用户音色，可编辑制作用户音色
	
	
	

	
	
	键盘声部 左手，右手1，右手2
	
	
	

	
	
	数字效果 32种全局混响 + 64 种全局合唱，24 种插入式效果器，5 种均衡效果
	
	
	

	
	
	全局压缩
	
	
	

	
	
	动态声学系统（默认打开，不能关闭）
	
	
	

	
	
	声部效果 13 种和声效果 + 4 种回声效果 + 4 种震音效果 + 4 种颤音效果，6 种基本类型琶音器
	
	
	

	
	
	和弦 39 种和弦类型，多指，单多指混合，贝司转位，智能全键盘和弦检测
	
	
	

	
	
	节奏 280 (包括40种中国节奏)+ 50 用户
	
	
	

	
	
	节奏控制 3 段前奏+ 4 段加花+ 4 段主奏+ 3 段尾奏+ 1 段中断
	
	
	

	
	
	同步启动 / 同步停止，自动插入
	
	
	

	
	
	和弦模式
	
	
	

	
	
	淡入/淡出
	
	
	

	
	
	单触设置 有，每种伴奏风格4个
	
	
	

	
	
	歌曲 90 预置歌曲
	
	
	

	
	
	歌曲控制 歌曲选择，歌曲循环播放，启动/停止，暂停，快进，快退
	
	
	

	
	
	歌曲录音 16 轨，5首用户歌曲（每首最多 20000 个事件）
	
	
	

	
	
	歌本 50
	
	
	

	
	
	音频录音 WAV（44.1KHz，16bit），MP3（320kbps）
	
	
	

	
	
	音频播放 音频文件（WAV/MP3）
	
	
	

	
	
	*播放音频文件时不支持音频录音
	
	
	

	
	
	演示曲 4
	
	
	

	
	
	乐句垫 4 个乐句垫 × 100 个库
	
	
	

	
	
	速度 5-320，击拍速度
	
	
	

	
	
	音调设置 移调 (±12)，八度（±2），调音 (±50 音分)
	
	
	

	
	
	演奏记忆 6x 32 记忆库
	
	
	

	
	
	参数冻结
	
	
	

	
	
	实时控制器 2个多功能踏板，1摇杆（弯音轮，调制轮）
	
	
	

	
	
	调音台 有
	
	
	

	
	
	其他控制 音量旋钮，指轮盘，速度 <、> 按钮，节拍器按钮，击拍速度按钮，调音台按钮，功能按钮，U盘按钮，<、> 按钮，退出按钮，移调 <、> 按钮，八度 <、> 按钮，插入式效果键，延音按钮，力度按钮，音色选择按钮，音色层开/关，单触设置按钮，蓝牙音频
	
	
	

	
	
	USB存储设备 存储用户数据（用户歌曲），设备信息
	
	
	

	
	
	播放用户歌曲（SMF/MP3/WAV），用户节奏  
	
	
	

	
	
	支持最大约256G容量 U 盘
	
	
	

	
	
	连接 1 x 1/4"耳机
	
	
	

	
	
	1 x 1/4"音频输入
	
	
	

	
	
	2 x 1/4"线路输出（左/单声道，右）
	
	
	

	
	
	1 x 1/4"延音踏板（可自定义）
	
	
	

	
	
	1 x 1/4"表情踏板（可自定义）
	
	
	

	
	
	1 x USB 到设备
	
	
	

	
	
	1 x USB 到主机
	
	
	

	
	
	其他设置 音调设置，节拍器设置，淡入/淡出时间设置，键分离点设置，和声类型设置，琶音器类型设置，琶音器保持设置，参数锁定设置，踏板设置，向下摇杆设置，录音模式设置，MIDI发送通道设置，自动关机设置，恢复出厂设置，蓝牙音频设置
	
	
	

	
	
	扩展数据 可使用配套GrandSuite软件编辑用户数据（用户节奏）
	
	
	

	
	
	配套软件 GrandSuite
	
	
	

	
	
	电源 15V
	
	
	

	
	
	扬声器功率 低音：2 x 15W
	
	
	

	
	
	高音：2 x 20W
	
	
	

	
	
	扬声器尺寸 2 x 12 cm + 2 x 3 cm
	
	
	

	
	
	尺寸 971（W)x390(D)x130(H）mm
	
	
	

	
	
	净重量 9.9Kg（不包含电池）
	
	
	

	2
	音乐凳2
	1.规格
	45
	个
	210

	
	
	长370mm(±5mm)*宽375mm(±5mm)*高370mm(±5mm)，座面高度150/250/370mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	2.椅面规格
	
	
	

	
	
	★椅面厚31mm(±5mm)，两侧扶手厚37mm(±5mm)，靠背厚50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	选用PE中空吹塑一次成型、经久耐用。坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，不割手。
	
	
	

	3
	储物柜
	1.规格
	6
	个
	890

	
	
	长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高1183mm(±5mm)（不含脚垫高度）
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度18mm。
	
	
	

	
	
	3.结构尺寸
	
	
	

	
	
	储物柜采用开放式三层书柜设计。整体由顶板、底板、两侧边板、背板、内部二块活动层板组成。顶板和底板尺寸均为长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)，二侧边板尺寸为长458mm(±5mm)*高1147mm(±5mm)，背板尺寸为长861mm(±5mm)*高1147mm(±5mm)，二块活动层板尺寸为长860mm(±5mm)*宽437mm(±5mm)。书柜总体采用两块活动层板分隔出3个层高370mm(±5mm)的储物空间。
	
	
	

	
	
	4.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	4
	移动讲台
	1.规格
	1
	张
	780

	
	
	★长755m(±5mm)×宽550mm(±5mm)×高750mm～1090mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长755m(±5mm)×宽550mm(±5mm)×厚18mm(±2mm)
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，四周采用PP工程塑料无缝注塑包边。桌面底部右边配备PP工程塑料材质的把手，把手有2个按键，按住把手按键，通过气杆可翻转桌面以及调整桌面高度。桌面可翻转90°.
	
	
	

	
	
	4.桌立柱管
	
	
	

	
	
	桌腿升降外管选用Φ68mm，壁厚1mm的铝管，升降内管采用Φ63mm，壁厚2mm铝管，桌架采用气杆升降，可实现340mm高度的无极升降功能；
	
	
	

	
	
	5.底座
	
	
	

	
	
	底座尺寸565*715mm，底座采用PP工程塑料一体注塑而成,底座配有4个2.5寸万向轮，可自由滑动。
	
	
	

	
	
	6.挂钩
	
	
	

	
	
	桌面底部前端配有钢筋挂钩，尺寸为105m(±5mm)m×60mm(±5mm)×45mm(±5mm)，可挂置挂板。
	
	
	

	
	
	7.挂板
	
	
	

	
	
	挂板尺寸为450mm(±5mm)×300mm(±5mm)×9mm(±1mm)，材质为密度板，四周采用PP工程塑料无缝注塑包边。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	合唱台
	尺寸：长度1200mm，宽度1800mm（每层宽度600mm），高度600mm（每层高度200mm）
	4
	组
	2000

	十、音乐器材室

	1
	辅助用房-货架
	1、规格：W2000*D600*H2000mm。
	6
	组
	1535

	
	
	2、技术参数
	
	
	

	
	
	2.1立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸65x30mm，允许尺寸公差±1mm，正面均匀冲有蝴蝶型排孔，孔距70mm，层数可按需要调整。立柱设计外形美观，结构新颖，承重能力强，刚性足。
	
	
	

	
	
	2.2 搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板，四周四翻边一体成型工艺，每层搁板平铺式设计，承重能力强，刚性足。
	
	
	

	
	
	2.3 P型管横梁：采用P型管，壁厚1.2mm，成型60mmx40mm，L型结构，承重能力强，隔板不易脱落松动。
	
	
	

	
	
	2.4 挂板：材质2.0mm，冲压一次成型，L型结构，挂板上冲用固定卡扣，机械卡紧后，货架横梁牢固固定在立柱上。
	
	
	

	
	
	3、表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能
	
	
	

	
	
	4、紧固件：国标。
	
	
	

	2
	活动器材柜
	1.规格
	3
	组
	880

	
	
	★长780mm(±5mm)*宽505mm(±5mm)*高945mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	(注:标配8小4大储物格)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长780mm(±5mm)*宽505mm(±5mm)，厚18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	★桌面材质为密度板，厚度18mm，桌面四边采用无缝PU封边。桌面四个角为R角设计。
	
	
	

	
	
	4.屉箱材质
	
	
	

	
	
	★采用PP工程塑料注塑成型，抽屉尺寸：小储物格：长425mm(±5mm)*宽310mm(±5mm)*高75mm(±5mm)，大储物格：长425mm(±5mm)*宽310mm(±5mm)*高155mm(±5mm) 。表面没有裂纹、破损、色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；内表面应整洁；外表和内表以及手指可触及处没有锐利的棱角、毛刺。
	
	
	

	
	
	5.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	钢架采用常规深灰静电喷塑工艺而成，以方形Q195镀锌管支撑，钢管尺寸为25mm*25mm,壁厚1.3mm。
	
	
	

	
	
	6.万向轮
	
	
	

	
	
	1.5寸插杆万向轮，整车移动方便，前滚轮带刹车，防止整车不必要的移动。
	
	
	

	
	
	7.涂装
	
	
	

	
	
	移动储物格所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	十一、劳动教室

	1
	手工桌
	1.规格
	6
	张
	1700

	
	
	★长2400mm(±5mm)*宽1200mm(±5mm)*高750mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	2.桌面
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板；边缘采用PVC封边工艺。尺寸长2400mm(±5mm)*宽1200mm(±5mm)*厚度43mm(±1mm)
	
	
	

	
	
	3.桌架
	
	
	

	
	
	桌架采用方形钢管静电喷塑，尺寸为50mm*50mm钢管，壁厚1.2mm。
	
	
	

	
	
	4.脚套
	
	
	

	
	
	采用ABS工程塑料注塑成型，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	2
	方凳
	1.规格
	48
	张
	198

	
	
	长500mm(±5mm)*宽400mm(±5mm)*座高440mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.座板
	
	
	

	
	
	采用ENF级饰面刨花板；边缘采用PVC封边工艺，具有耐磨、防潮、抗老化特性，有效提升凳子使用寿命，尺寸为座宽500mm*座深400mm，厚度43mm(±1mm)
	
	
	

	
	
	3.椅架
	
	
	

	
	
	采用方形钢管静电喷塑，椅腿采用尺寸为40mm*40mm，壁厚1.2mm（±0.1mm）方管。座板下方横梁采用尺寸为20mm*40mm，壁厚1.2mm（±0.1mm）的方管，椅架下方尺寸为40mm*40mm,壁厚1.2mm（±0.1mm）方管。
	
	
	

	
	
	4.脚套
	
	
	

	
	
	采用PP注塑脚套。
	
	
	

	3
	讲台2
	1.规格
	1
	张
	880

	
	
	长1214mm(±5mm)*宽664mm(±5mm)*高790-850-900mm(±5mm)(三种高度升降)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长1214mm(±5mm)*宽664mm(±5mm)，厚18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.抽屉规格
	
	
	

	
	
	长550mm(±5mm)*宽430mm(±5mm)*高200mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	内部空间：长375mm(±5mm)*宽325mm(±5mm)*深度85mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	4.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。四周边缘采用圆角设计并采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能。
	
	
	

	
	
	5.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	主立柱采用Φ38mm×1.8mm厚钢管，升降调节管采用Φ32mm×1.4mm厚钢管。
	
	
	

	
	
	6.挡边尺寸
	
	
	

	
	
	抽屉后方有一块呈U型一体而成挡边钢板，长1194mm(±5mm)*宽480mm(±5mm)，抽屉二侧后方挡边长205mm(±5mm)*宽480mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	7.桌腿连接卡扣
	
	
	

	
	
	卡扣采用PC材质呈几字形长95mm(±5mm)宽40mm(±5mm)。二侧2个螺丝孔位，凹槽部分卡住桌腿螺丝加以固定连接桌面。
	
	
	

	
	
	8.脚套
	
	
	

	
	
	尺寸为Φ37mm(±2mm)，采用PP工程塑料注塑成型，着地平稳无倾斜，兼具防滑、耐磨、静音特性，有效保护地面不受刮损。
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	4
	教师椅
	1.规格
	1
	张
	380

	
	
	座高450mm-650mm(±5mm)*整体高850mm-1050mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	椅面长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)、靠背宽405mm(±5mm)*高400mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	镂空设计，座板靠背采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.控制盘尺寸
	
	
	

	
	
	采用冷轧钢板制成，位于椅面下方采用螺丝固定，尺寸为长175mm*宽175mm*高50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.踏盘
	
	
	

	
	
	位于五星脚上方，电镀钢管外径Φ380mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	6.气杆尺寸
	
	
	

	
	
	电镀钢管行径200D 下沉5mm
	
	
	

	
	
	7.五星脚
	
	
	

	
	
	电镀钢管30D
	
	
	

	
	
	8.万向轮尺寸
	
	
	

	
	
	插杆式2寸万向轮
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	5
	多格储物柜
	1.规格
	3
	个
	1900

	
	
	长1038mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高1572mm(±5mm)(不含脚垫高度)
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度18mm（±2mm）。
	
	
	

	
	
	3.结构尺寸
	
	
	

	
	
	储物柜由上下两部分组合而成，全都采用开放式无柜门设计。上半部分柜子尺寸为长1038mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高777mm(±5mm)，采用3块活动层板及2块竖板，将上半部分整体分隔成6个开放式格箱，每个格箱尺寸为长321mm(±5mm)*宽370mm(±5mm)。下半部分柜子尺寸为长1038mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高795mm(±5mm)，采用2块竖板将下半部分整体分隔成3个竖向格箱，格箱内侧安装有配套数量的收纳盒滑道，并配备塑料收纳盒，收纳盒分大小两种规格，颜色可按需求搭配。
	
	
	

	
	
	4.收纳盒
	
	
	

	
	
	采用全新PP工程塑料一次注塑成型，有害物质限量符合国家标准要求，四周均有9mm的凹槽，凹槽底部有加强筋加强韧性，两侧有25mm的凹槽，方便提拿储物盒。
	
	
	

	
	
	★小号收纳盒尺寸：425mm(±5mm)*310mm(±5mm)*75mm(±5mm)大号收纳盒尺寸：425mm(±5mm)*310mm(±5mm)*150mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	6
	卫生柜
	1、规格：
	1
	个
	600

	
	
	长450mm（±5mm）×宽450mm（±5mm）×高1150mm（±5mm）。
	
	
	

	
	
	2、材质
	
	
	

	
	
	干湿分离柜整体采用0.6mm镀锌钢板经激光数控雕刻、折弯、焊接、精工打磨，并通过流水线高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强、耐腐蚀、不易脱落。
	
	
	

	
	
	3、柜子有干柜和湿柜之分
	
	
	

	
	
	干柜内部为三层分区隔断，可用于放置各类清洁卫生的消毒液、洗手液、洗衣粉等；湿柜可用于放置水桶、扫把、拖把等物品；
	
	
	

	
	
	4、结构
	
	
	

	
	
	干湿分离柜柜门均为侧拉式设计，并配置有防潮、通风孔。底部内置一个可调节高度不小于20mm的调节轮，遇不平整地面时，可通过调节轮进行柜体水平调节。
	
	
	

	7
	软木板
	1.规格
	1
	块
	1500

	
	
	6980mm*1200mm
	
	
	

	
	
	2.面板材质
	
	
	

	
	
	采用优质软木板，厚度2mm。
	
	
	

	
	
	3、外框
	
	
	

	
	
	材质采用高级铝合金边框，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型。
	
	
	

	
	
	4、衬板
	
	
	

	
	
	采用防潮、挺度好的面纸250克以上加强的瓦楞纸板，写字时板面不颤动
	
	
	

	
	
	5、背板
	
	
	

	
	
	采用优质镀锌钢板，厚度镀锌板≥0.17mm，整张板无接缝。
	
	
	

	
	
	6、边角
	
	
	

	
	
	采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型。
	
	
	

	十二、科技活动室

	1
	可拼式创课桌1
	1.规格
	4
	张
	328

	
	
	★边长685mm（±5mm）×边宽685mm（±5mm）×升降高度650mm-710-760mm（±5mm）。
	
	
	

	
	
	(注:高度可调节,可按学生实际需要选择)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	边长685mm（±5mm）×边宽685mm（±5mm），厚18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度18mm。四周采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。
	
	
	

	
	
	4.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	主立柱采用Φ38mm×1.8mm厚钢管，升降调节管采用Φ32mm×1.4mm厚钢管。
	
	
	

	
	
	5.脚套
	
	
	

	
	
	尺寸为Φ37mm，采用PP工程塑料注塑成型，着地平稳无倾斜，兼具防滑、耐磨、静音特性，有效保护地面不受刮损。                                                                                                                                                         
	
	
	

	
	
	6.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	2
	可拼式创课桌2
	1.规格
	12
	张
	420

	
	
	★长725mm（±5mm）×宽525mm（±5mm）×高度760mm（±5mm）
	
	
	

	
	
	(注:高度可按学生实际需要选择)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	桌面成扇形，长725mm（±5mm）×宽525mm（±5mm），厚18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度≥18mm。四周采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。桌板可立起，方便存放。
	
	
	

	
	
	4.桌立柱管
	
	
	

	
	
	采用静电喷塑工艺，钢管尺寸：Φ32mm。壁厚1.5mm。
	
	
	

	
	
	5.脚套
	
	
	

	
	
	材质为PP工程塑料，尺寸为Φ32mm，脚套内设有塑料调节轮，遇不平整地面时，可通过调节轮进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。前端桌脚配有直径75mm（±5mm）定向轮，方便移动收纳。
	
	
	

	
	
	6.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	3
	可拼式创课桌3
	1.规格：
	14
	张
	440

	
	
	★长1214mm（±5mm）×宽664mm（±5mm）×升降高度650mm-710mm-760mm（±5mm）
	
	
	

	
	
	(注:高度可调节,可按学生实际需要选择)
	
	
	

	
	
	2.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度为18mm。四周采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。
	
	
	

	
	
	3.钢管
	
	
	

	
	
	主立柱采用Φ38mm×1.8mm厚钢管，升降调节管采用Φ32mm×1.4mm厚钢管。
	
	
	

	
	
	4.脚套
	
	
	

	
	
	尺寸为Φ37mm，采用PP工程塑料注塑成型，着地平稳无倾斜，兼具防滑、耐磨、静音特性，有效保护地面不受刮损。
	
	
	

	
	
	5.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	4
	创客椅
	1.规格
	45
	把
	198

	
	
	座高400-460mm（±5mm）
	
	
	

	
	
	★采用优质PP工程塑料一次注塑成型工艺，座面与靠背为一体式结构，整体呈S型，无拼接缝隙，结构稳固且经久耐用。靠背、座板均设有透气孔，舒适透气，靠背顶部设有外翻边（宽度不小于20mm）的“把手”结构，便于学生轻松挪动座椅。
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	★长420mm（±5mm）*有效深405mm（±5mm）*靠背宽405mm（±5mm）
	
	
	

	
	
	4.椅架
	
	
	

	
	
	椅架分上支架和椅脚两部分，经过缩管、弯管、翻孔攻牙、焊接、打磨等工序精工而成。上支架采用尺寸为38*22mm*厚2mm椭圆钢管，底托支架：采用20mm×20mm方形钢管，壁厚≥1.5mm，底托架内侧四边各设有一个带螺孔的铁片，方便与椅面螺丝固定连接。椅脚采用38mm×22mm椭圆形钢管，壁厚2.0mm；两侧各设有间距为20mm的螺丝孔位，采用螺丝连接固定高度，升降高度为400mm-460mm（±5mm）。
	
	
	

	
	
	5.脚套
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料一次注塑成型，前脚套：尺寸为42mm×27mm×50mm（±2mm）。 后脚套：尺寸为88mm×27mm×62mm（±2mm）。
	
	
	

	
	
	6.稳固安全连接件
	
	
	

	
	
	课椅底部椅脚支架与底托支架连接处，左右各安装1个稳固安全连接件，采用PP工程塑料一体注塑成型。规格尺寸：展开尺寸：130mm×37mm×50mm（±2mm），连接件与椅脚支架连接处实现精准卡合。
	
	
	

	
	
	7.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件均经过流水线抛丸除锈与高温除油处理，再通过静电喷塑高温固化，涂层附着力强，耐腐蚀不易脱落，能长期适应校园高频使用场景。
	
	
	

	5
	讲台2
	1.规格
	1
	张
	880

	
	
	长1214mm(±5mm)*宽664mm(±5mm)*高790-850-900mm(±5mm)(三种高度升降)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长1214mm(±5mm)*宽664mm(±5mm)*厚18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.抽屉规格
	
	
	

	
	
	长550mm(±5mm)*宽430mm(±5mm)*高200mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	内部空间：长375mm(±5mm)*宽325mm(±5mm)*深度85mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	4.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。四周边缘采用圆角设计并采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。
	
	
	

	
	
	5.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	主立柱采用Φ38mm×1.8mm厚钢管，升降调节管采用Φ32mm×1.4mm厚钢管。
	
	
	

	
	
	6.挡边尺寸
	
	
	

	
	
	抽屉后方有一块呈U型一体而成挡边钢板，长1194mm(±5mm)*宽480mm(±5mm)，抽屉二侧后方挡边长205mm(±5mm)*宽480mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	7.桌腿连接卡扣
	
	
	

	
	
	卡扣采用PC材质呈几字形长95mm(±5mm)宽40mm(±5mm)。二侧2个螺丝孔位，凹槽部分卡住桌腿螺丝加以固定连接桌面。
	
	
	

	
	
	8.脚套
	
	
	

	
	
	尺寸为Φ37mm(±2mm)，采用PP工程塑料注塑成型，着地平稳无倾斜，兼具防滑、耐磨、静音特性，有效保护地面不受刮损。
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	6
	教师椅
	1.规格
	1
	把
	380

	
	
	座高450mm-650mm(±5mm)*整体高850mm-1050mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	★椅面长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)、靠背宽405mm(±5mm)*高400mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	镂空设计，座板靠背采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.控制盘尺寸
	
	
	

	
	
	采用冷轧钢板制成，位于椅面下方采用螺丝固定，尺寸为长175mm*宽175mm*高50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.踏盘
	
	
	

	
	
	位于五星脚上方，电镀钢管外径Φ380mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	6.气杆尺寸
	
	
	

	
	
	电镀钢管行径200D 下沉5mm
	
	
	

	
	
	7.五星脚
	
	
	

	
	
	电镀钢管30D
	
	
	

	
	
	8.万向轮尺寸
	
	
	

	
	
	插杆式2寸万向轮
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	7
	卫生柜
	1.规格：
	1
	个
	600

	
	
	长450mm（±5mm）×宽450mm（±5mm）×高1150mm（±5mm）。
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	干湿分离柜整体采用0.6mm镀锌钢板经激光数控雕刻、折弯、焊接、精工打磨，并通过流水线高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强、耐腐蚀、不易脱落。
	
	
	

	
	
	3.柜子有干柜和湿柜之分
	
	
	

	
	
	干柜内部为三层分区隔断，可用于放置各类清洁卫生的消毒液、洗手液、洗衣粉等；湿柜可用于放置水桶、扫把、拖把等物品；
	
	
	

	
	
	4.结构
	
	
	

	
	
	干湿分离柜柜门均为侧拉式设计，并配置有防潮、通风孔。底部内置一个可调节高度不小于20mm的调节轮，遇不平整地面时，可通过调节轮进行柜体水平调节。
	
	
	

	8
	收纳柜
	1.规格
	1
	个
	1900

	
	
	长1038mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高1572mm(±5mm)(不含脚垫高度)
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度18mm(±2mm)。
	
	
	

	
	
	3.结构尺寸
	
	
	

	
	
	储物柜由上下两部分组合而成，全都采用开放式无柜门设计。上半部分柜子尺寸为长1038mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高777mm(±5mm)，采用3块活动层板及2块竖板，将上半部分整体分隔成6个开放式格箱，每个格箱尺寸为长321mm(±5mm)*宽370mm(±5mm)。下半部分柜子尺寸为长1038mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高795mm(±5mm)，采用2块竖板将下半部分整体分隔成3个竖向格箱，格箱内侧安装有配套数量的收纳盒滑道，并配备塑料收纳盒，收纳盒分大小两种规格，颜色可按需求搭配。
	
	
	

	
	
	4.收纳盒
	
	
	

	
	
	采用全新PP工程塑料一次注塑成型，有害物质限量符合国家标准要求，四周均有9mm的凹槽，凹槽底部有加强筋加强韧性，两侧有25mm的凹槽，方便提拿储物盒。
	
	
	

	
	
	小号收纳盒尺寸：425mm*310mm*75mm(±5mm)，大号收纳盒尺寸：425mm*310mm*150mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	9
	储物柜
	1.规格
	1
	个
	1500

	
	
	长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高1960mm(±5mm)(不含脚垫高度)
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度≥18mm。
	
	
	

	
	
	3.结构尺寸
	
	
	

	
	
	储物柜由上下两部分组合而成。上半部分采用开放式无柜门设计，尺寸为长900mm(±5mm)宽460mm(±5mm)高777mm(±5mm)，内部设有一块活动层板分隔出二个格箱，层板长860mm(±5mm)宽437mm(±5mm)，每层层高为370mm(±5mm)。下半部分柜子采用封闭式两柜门设计，尺寸长900mm(±5mm)宽460mm(±5mm)高1183mm(±5mm)，内部设有二块层板分隔出三个格箱，层板长860mm(±5mm)宽417mm(±5mm)，每层层板高度370mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	4.门板尺寸
	
	
	

	
	
	左右门板长427mm(±5mm)*高1141mm(±5mm)*厚度16mm(±5mm)，左右门板开合处各有一个把手。
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	10
	储物柜
	1.规格
	1
	个
	1600

	
	
	长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高1960mm(±5mm)(不含脚垫高度)。
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度≥18mm。
	
	
	

	
	
	3.结构尺寸
	
	
	

	
	
	储物柜由上下两部分组合而成，四门设计。上部分柜子长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高777mm(±5mm)，内部设有一块层板分隔出二个格箱，层板长860m(±5mm)m*宽417mm(±5mm)，每层层高为370mm(±5mm)。下部分柜子长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高1183mm(±5mm)，内部设有两块层板分隔出三个格箱，层板尺寸为长860mm*宽417mm(±5mm)，每层层板高度370mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	4.门板
	
	
	

	
	
	左右上门板753mm(±5mm)*427mm(±5mm)*16mm(±5mm),左右下门板1141mm(±5mm)*427mm(±5mm)*16mm(±5mm)，两扇门板,每扇门板开合处各有一个把手，整体分上下四门设计。
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	11
	储物柜
	1.规格
	4
	个
	500

	
	
	长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高795mm(±5mm)（不含脚垫高度）
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度≥18mm。
	
	
	

	
	
	3.尺寸结构
	
	
	

	
	
	储物柜采用开放式二层书柜设计。整体由顶板、底板、两侧边板、背板、内部一块活动层板组成。顶板和底板尺寸均为长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)，二侧边板尺寸为长458mm(±5mm)*高759mm(±5mm)，背板尺寸为长861mm(±5mm)*高759mm(±5mm)，活动层板尺寸为长860mm(±5mm)*宽437mm(±5mm)。储物柜整体采用1块活动层板分隔出2个层高370mm(±5mm)的储物空间。
	
	
	

	
	
	4.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	12
	移动储物车
	1.规格
	1
	个
	880

	
	
	长780mm(±5mm)*宽505mm(±5mm)*高945mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	(注:标配8小4大储物格)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长780mm(±5mm)*宽505mm(±5mm)*高18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为密度板，厚度≥18mm，桌面四边采用无缝PU封边。桌面四个角为R角设计。
	
	
	

	
	
	4.屉箱材质
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型，抽屉尺寸和净重：小储物格：长425mm(±5mm)*宽310mm(±5mm)*高75mm(±5mm)，大储物格：长425mm(±5mm)*宽310mm(±5mm)*高155mm(±5mm) 。表面没有裂纹、破损、色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；内表面应整洁；外表和内表以及手指可触及处没有锐利的棱角、毛刺。
	
	
	

	
	
	5.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	钢架采用常规深灰静电喷塑工艺而成，以方形Q195镀锌管支撑，钢管尺寸为25mm*25mm,壁厚1.3mm。
	
	
	

	
	
	6.万向轮
	
	
	

	
	
	1.5寸插杆万向轮，整车移动方便，前滚轮带刹车，防止整车不必要的移动。
	
	
	

	
	
	7.涂装
	
	
	

	
	
	移动储物格所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	13
	储物柜
	1.规格
	6
	个
	980

	
	
	整体长900m(±5mm)m*宽460mm(±5mm)*高795mm(±5mm)（不含脚垫高度）
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度18mm（±2mm）。
	
	
	

	
	
	3.尺寸结构
	
	
	

	
	
	柜子采用双门设计，整体由顶板、底板、两侧边板、背板、一块层板及左右二扇门板组成。顶板和底板尺寸均为长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)，两侧边板尺寸为长458mm(±5mm)*高759mm(±5mm)，背板尺寸为长861mm(±5mm)*高759mm(±5mm)，层板尺寸为长860mm(±5mm)*宽417mm(±5mm)。储物柜整体采用1块层板分隔出2个层高为370mm的储物空间。
	
	
	

	
	
	4.门板
	
	
	

	
	
	左右门板长427mm(±5mm)*高753mm(±5mm)，厚度16mm,左右门板开合处各有一个把手长130mm(±5mm)最宽处13mm(±2mm)。
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能
	
	
	

	14
	储物柜
	1.规格
	2
	个
	1200

	
	
	长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)*高1183mm(±5mm)（不含脚垫高度）
	
	
	

	
	
	2.材质
	
	
	

	
	
	材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，柜体板材厚度18mm（±2mm）。
	
	
	

	
	
	3.结构尺寸
	
	
	

	
	
	柜子采用双门设计，整体由顶板、底板、两侧边板、背板、内部二块层板及左右二扇门板组成。顶板和底板尺寸均为长900mm(±5mm)*宽460mm(±5mm)，二侧边板尺寸为长458mm(±5mm)*高1147m(±5mm)，背板尺寸为长861mm(±5mm)*高1147mm(±5mm)，二块层板尺寸为长860mm(±5mm)*宽417mm(±5mm)。二块层板分隔出3个层高370mm的储物空间。
	
	
	

	
	
	4.门板
	
	
	

	
	
	左右门板长427mm(±5mm)*高1141mm(±5mm)，厚度16mm（±2mm），左右门板开合处各有一个把手长130mm(±5mm)最宽处13mm(±2mm)
	
	
	

	
	
	5.脚垫
	
	
	

	
	
	采用PP塑料注塑形成，脚垫着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。
	
	
	

	15
	软木板
	1.规格
	1
	块
	1500

	
	
	6980*1200mm
	
	
	

	
	
	2.面板材质
	
	
	

	
	
	采用优质软木板，厚度2mm。
	
	
	

	
	
	3、外框
	
	
	

	
	
	材质采用高级铝合金边框，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型。
	
	
	

	
	
	4、衬板
	
	
	

	
	
	采用防潮、挺度好的面纸250克以上加强的瓦楞纸板，写字时板面不颤动
	
	
	

	
	
	5、背板
	
	
	

	
	
	采用优质镀锌钢板，厚度镀锌板≥0.17mm，整张板无接缝。
	
	
	

	
	
	6、边角
	
	
	

	
	
	采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型。
	
	
	

	十三、科技活动室辅助用房

	1
	辅助用房-货架
	1、规格：W2000*D600*H2000mm。
	6
	组
	1535

	
	
	2、技术参数
	
	
	

	
	
	2.1立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸65x30mm，允许尺寸公差±1mm，正面均匀冲有蝴蝶型排孔，孔距70mm，层数可按需要调整。立柱设计外形美观，结构新颖，承重能力强，刚性足。
	
	
	

	
	
	2.2 搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板，四周四翻边一体成型工艺，每层搁板平铺式设计，承重能力强，刚性足。
	
	
	

	
	
	2.3 P型管横梁：采用P型管，壁厚1.2mm，成型60x40mm，L型结构，承重能力强，隔板不易脱落松动。
	
	
	

	
	
	2.4 挂板：材质2.0mm，冲压一次成型，L型结构，挂板上冲用固定卡扣，机械卡紧后，货架横梁牢固固定在立柱上。
	
	
	

	
	
	3、表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能
	
	
	

	
	
	4、紧固件：国标。
	
	
	

	2
	活动器材柜
	1.规格
	3
	组
	880

	
	
	长780mm(±5mm)*宽505mm(±5mm)*高945mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	(注:标配8小4大储物格)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长780mm(±5mm)*宽505mm(±5mm)*高18mm（±2mm）
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为密度板，厚度≥18mm，桌面四边采用无缝PU封边。桌面四个角为R角设计。
	
	
	

	
	
	4.屉箱材质
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型，抽屉尺寸和净重：小储物格：长425mm(±5mm)*宽310mm(±5mm)*高75mm(±5mm)，大储物格：长425mm(±5mm)*宽310mm(±5mm)*高155mm(±5mm) 。表面没有裂纹、破损、色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；内表面应整洁；外表和内表以及手指可触及处没有锐利的棱角、毛刺。
	
	
	

	
	
	5.钢架尺寸
	
	
	

	
	
	钢架采用常规深灰静电喷塑工艺而成，以方形Q195镀锌管支撑，钢管尺寸为25mm*25mm,壁厚1.3mm。
	
	
	

	
	
	6.万向轮
	
	
	

	
	
	1.5寸插杆万向轮，整车移动方便，前滚轮带刹车，防止整车不必要的移动。
	
	
	

	
	
	7.涂装
	
	
	

	
	
	移动储物格所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	十四、录播教室

	1
	课桌
	1.规格
	45
	张
	200

	
	
	★长600mm×宽450mm×高700-790mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	(注:高度可调节,可按学生实际需要调节)
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长600mm*宽450mm*厚18mm
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	★桌面材质ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度18mm，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，肘部与桌沿具有良好的交互性，按照人体工程学原理进行弧度（鸭嘴边）和桌面四个角为R角设计,兼顾美观与牢固，学生读写更舒适。面板上面带有长250mm*宽30mm*厚3mm笔槽，文具槽与包边必须一体注塑成型。
	
	
	

	
	
	4.桌斗
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型，内径尺寸450(±5mm)*350(±5mm)*145(±5mm)。抽屉内边缘10mm处有长375mm*宽30mm*深3mm的凹槽，抽屉底部有纵横交叉的加强筋，有效提高抽屉的韧性和承重能力。抽屉两侧装有一次注塑成型的PC塑料挂钩，方便学生挂书包或学习用品袋。
	
	
	

	
	
	5.桌立柱管
	
	
	

	
	
	桌腿与桌脚呈直角焊接，桌腿采用椭圆钢管，桌腿外钢管尺寸为60mm*30mm,壁厚为1.4mm(±0.1mm)。桌脚采用壁厚2mm冷轧钢板经钣金成型，为U字型结构，长430mm(±5mm)，宽34.5mm(±5mm),升降部分内钢管尺寸为49mm*20mm，壁厚1.4mm(±0.1mm)。共四档，每档可调节30mm，升降范围90mm。
	
	
	

	
	
	6.横梁
	
	
	

	
	
	采用钢管静电喷塑工艺，横梁与支架采用拆装式连接，连接处有塑料装饰盖扣贴合，横梁钢管尺寸：40mm*20mm壁厚1.2mm(±0.1mm),横梁两头设有孔位，用于与桌腿的连接。横梁呈“U”字型，便于学生放脚，增加了桌下净空高，符合国家标准要求。
	
	
	

	
	
	7.升降套
	
	
	

	
	
	采用全新PP工程塑料一次注塑成型,内套为中空设计方便升降钢管插入与桌腿连接，升降套左右两侧呈椭圆设有加强筋，使两侧更加坚固不易挤压变形破碎。
	
	
	

	
	
	尺寸：61mm(±5mm)*33mm(±5mm)*115mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	8.脚套
	
	
	

	
	
	材质为PP工程塑料注塑成型，呈“如意”状设计，兼具装饰美观和安全功效，尺寸为220*37*54mm(±5mm)和190*37*54mm(±5mm)，中间置有一个直径为30（±1mm）可调节高度为25mm（±1mm）的PE塑料调节轮，遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器（调节轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。功能（脚套）：具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器（手转轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	2
	课椅
	1.规格
	45
	把
	100

	
	
	★长420mm(±5mm)×宽430mm(±5mm)×椅面高380mm-460mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背材质
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型。
	
	
	

	
	
	3.靠背规格
	
	
	

	
	
	★长385mm(±5mm)*高265mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	4.椅面规格
	
	
	

	
	
	★椅面长410mm(±5mm)*椅面深360mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适，镂空的设计，透气更健康。坐板前沿背面有加固镀锌铁条长354mm(±5mm)*宽12mm(±2mm)*厚5mm(±1mm) ，使椅面经久耐用，靠背支架尺寸为24*16mm，壁厚1.5mm(±0.1mm)。坐板有两列透气网，能有效缓解学生坐姿疲劳，集中学生听课注意力，表面采用磨砂处理，表面纹路清晰，美观大方，坐板和椅子铁件连接部分不外露。椅面周边配置R圆角，不留锐角，椅面底部有加强筋和透气孔，有效提高椅面的韧性和坚固性。
	
	
	

	
	
	6.支架
	
	
	

	
	
	椅腿采用30*60*1.4mm(±0.1mm)椭圆钢管与400*34.5*37.5mm，厚度2mm(±0.1mm)U型钣金经激光切割、二氧化碳气体保护焊接、精磨而成；靠背铁件采用16*24*1.5mm(±0.1mm)方管与20*49*1.4mm(±0.1mm)椭圆钢管经激光切割、弯管、二氧化碳气体保护焊接、精磨而成。
	
	
	

	
	
	7.横管
	
	
	

	
	
	横管尺寸：长40mm×宽20mm，壁厚为1.2mm(±0.1mm)。
	
	
	

	
	
	8.升降套
	
	
	

	
	
	采用PP工程塑料注塑成型,内套为中空设计方便升降钢管插入与桌腿连接，升降套中间位置有对称的一条椭圆形孔位设计尺寸为长80mm宽20mm,方便内套套入桌腿后螺丝的固定。内套口部有一圈边板设计方便套入桌腿时卡住钢管外侧，底部为凹型设计。不得采用回收料生产。
	
	
	

	
	
	尺寸：61mm*33mm*115mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	9.脚套
	
	
	

	
	
	材质为PP工程塑料注塑成型，呈“如意”状设计，兼具装饰美观和安全功效，尺寸为190*37*54mm(±5mm)，中间置有一个直径为30（±1mm）可调节高度为25mm（±1mm）的PE塑料调节轮，遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器（调节轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。
	
	
	

	
	
	10.涂装
	
	
	

	
	
	椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	3
	讲台1
	1.规格
	1
	张
	1200

	
	
	桌面高750mm(±5mm)；讲台高1050mm(±5mm)。
	
	
	

	
	
	2.桌面规格
	
	
	

	
	
	长900mm(±5mm)、宽498mm(±5mm)、厚度25mm（±2mm）。
	
	
	

	
	
	3.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求，厚度≥25mm，边缘采用PVC封边条贴边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，肘部与桌沿具有良好的交互性。
	
	
	

	
	
	4.桌立柱管
	
	
	

	
	
	采用钢管静电喷塑，桌腿采用Φ48mm圆管，壁厚≥1.2mm，桌脚采用Φ300mm*8mm的金属底座。桌面底部支撑架采用40*20mm方管，壁厚≥1.2mm和50*25mm方管，壁厚≥1.2mm。
	
	
	

	
	
	5.挡板
	
	
	

	
	
	材质为钣金，表面经过防锈处理，具有良好的强度和稳定性，尺寸755mm*380mm，厚度≥1.2mm。
	
	
	

	
	
	6.讲台
	
	
	

	
	
	讲台采用ENF级饰面刨花板，边缘采用PVC封边条贴边，整体高度1050mm(±5mm)，厚度18mm，讲台与桌架紧固件连接，讲台设有两层储物空间，带柜门设计，底脚设有4个2寸带刹塑料万向轮，方便移动。
	
	
	

	
	
	7. 涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	4
	教师椅
	1.规格
	1
	张
	380

	
	
	座高450mm-650mm(±5mm)*整体高850-1050mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背、椅面规格
	
	
	

	
	
	椅面长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)、靠背宽405mm(±5mm)*高400mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	镂空设计，座板靠背采用PP工程塑料注塑成型，坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角。
	
	
	

	
	
	4.控制盘尺寸
	
	
	

	
	
	采用冷轧钢板制成，位于椅面下方采用螺丝固定，尺寸为长175mm*宽175mm*高50mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	5.踏盘
	
	
	

	
	
	位于五星脚上方，电镀钢管外径Φ380mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	6.气杆尺寸
	
	
	

	
	
	电镀钢管行径200D 下沉5mm
	
	
	

	
	
	7.五星脚
	
	
	

	
	
	电镀钢管30D
	
	
	

	
	
	8.万向轮尺寸
	
	
	

	
	
	插杆式2寸万向轮
	
	
	

	
	
	9.涂装
	
	
	

	
	
	椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。
	
	
	

	5
	观摩椅
	1.规格
	12
	张
	500

	
	
	底盘左右长598mm(±5mm)*底盘前后宽530mm(±5mm)*座高460mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	2.靠背椅面规格
	
	
	

	
	
	长420mm(±5mm)*有效深427mm(±5mm)*靠背宽405mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	3.靠背、椅面
	
	
	

	
	
	★采用优质PP工程塑料一次注塑成型工艺，座面与靠背为一体式结构，整体呈S型，无拼接缝隙，结构稳固且经久耐用。靠背、座板均设有透气孔，舒适透气，靠背顶部设有外翻边（宽度不小于20mm）的“把手”结构，便于学生轻松挪动座椅。
	
	
	

	
	
	4.小桌板
	
	
	

	
	
	长540mm(±5mm)*宽330mm(±5mm)*厚18mm(±2mm)
	
	
	

	
	
	5.桌面材质
	
	
	

	
	
	桌面材质为ENF级饰面刨花板，甲醛释放量符合国家标准要求。四周边缘采用圆角设计并采用PP工程塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面。
	
	
	

	
	
	6.笔筒
	
	
	

	
	
	采用PP材质，整体长为198mm(±5mm)，高94mm(±5mm)，杯槽连接件上有5条加强筋。有效提高连接件韧性。
	
	
	

	
	
	7.底座支撑架
	
	
	

	
	
	采用PP材质，左右长566mm(±5mm)*前后宽258mm(±5mm)，高255mm(±5mm)
	
	
	

	
	
	8.底盘
	
	
	

	
	
	★采用PP塑料制成，尺寸为长598mm(±5mm)*宽530mm(±5mm)，中心处为圆心有序排列的孔洞，减轻椅子的整体重量。
	
	
	

	
	
	9.万向轮
	
	
	

	
	
	尺寸为2.5英寸，可以随意移动位置及改变方向。
	
	
	

	
	
	10.涂装
	
	
	

	
	
	所有金属部件均经过流水线抛丸除锈与高温除油处理，再通过静电喷塑高温固化，涂层附着力强，耐腐蚀不易脱落，能长期适应校园高频使用场景。
	
	
	

	十五、室内体育馆

	1
	弹性平衡篮球架
	1.板材：采用优质国标钢材。
	1
	副
	83000

	
	
	2.箱体.1200*2400*3.0mm.
	
	
	

	
	
	3.主立柱采用裁板折弯•360*120*3.0mm.
	
	
	

	
	
	4.伸臂长3250mm；（可按客户需求定做）伸臂采用120*60拼接.另加60*60傍管焊接而成.
	
	
	

	
	
	5.后拉杠采用60*60*2.5mm方管焊接.支点采用42圆管.
	
	
	

	
	
	6.含护套、配高档钢化玻璃篮板，厚度10mm,7.24秒另配
	
	
	

	2
	篮球赛计分器
	主架材质：优质钢材；
	2
	套
	1863

	
	
	计分范围：000-999；
	
	
	

	
	
	计分方式：手拨式；
	
	
	

	
	
	产品尺寸：长130cm*宽50cm*高155cm；重量：20KG
	
	
	

	
	
	材质：202不锈钢
	
	
	

	3
	组合式球类推车
	1.推车外形基本尺寸：80cm*90cm*90cm
	12
	台
	750

	
	
	2.推车主要采用φ22mmx1.5mm圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推
	
	
	

	
	
	车整体可折叠，存放时可减少空间。
	
	
	

	
	
	3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。
	
	
	

	十六、室外运动场

	1
	移动篮球架
	1.采用钢化玻璃篮板，尺寸1800×1050mm，厚度10mm，铝合金包包边，篮板底部设有塑料保护条，耐候性好、抗氧化、耐蚀能力强等特点；
	6
	副
	12000

	
	
	2.篮球架箱体尺寸1900mm*1000mm，
	
	
	

	
	
	3.立柱为100mm×150mm方管，钢管厚度为2.5mm
	
	
	

	
	
	4.伸臂为100×150mm方管厚度2.5mm、伸臂长1.8米.
	
	
	

	
	
	5.拉杆为32圆管
	
	
	

	
	
	6.弹性篮圈由Φ18圆钢制成，含篮网，抗弯性好，有效解决投篮时篮圈的稳定性和安全性；
	
	
	

	2
	移动式羽毛球柱
	1.底座长820mm，宽300mm,高100mm， 整个底座全部是由铸铁一次性浇铸而成，一副底座的总重量是75公斤。
	2
	副
	3750

	
	
	2.立柱为直径32mm的无缝圆管，臂厚为4.0mm，柱子上配有多个小挂钩和紧线装置，方便装拆羽毛球网。羽毛球架地面向上总高度为1550.
	
	
	

	
	
	3.立柱上的紧线器全部是304不锈钢。
	
	
	

	
	
	4.表面处理经过酸洗磷化后再抛丸，然后喷塑经高温烘烤而成。
	
	
	

	3
	扩音设备
	1.规格:喇叭高200mm，口直径132mm，握柄长100mm*宽40mm。
	1
	台
	500

	
	
	2.材质：PP材质。
	
	
	

	
	
	3.功能：有录音功能。
	
	
	

	
	
	4.结构：手提式便携式喇叭；配电池、充电线、功率≥5W
	
	
	

	4
	电动充气泵
	1.规格:长170mm*宽130mm*高110mm。
	1
	台
	400

	
	
	2.材质：塑料外壳+金属缸体。
	
	
	

	
	
	3.功能：适用于篮球、排球、足球充气。充气快速，操作简单，使用方便。工作电压220V，适用于学校使用。
	
	
	

	
	
	4.结构：单缸机械款，噪音小；带压力表，配备多功能气嘴。
	
	
	

	5
	体育器材架
	1、规格：W2000*D600*H2000mm。
	5
	个
	1200

	
	
	2、技术参数
	
	
	

	
	
	2.1立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸65x30mm，允许尺寸公差±1mm，正面均匀冲有蝴蝶型排孔，孔距70mm，层数可按需要调整。立柱设计外形美观，结构新颖，承重能力强，刚性足。
	
	
	

	
	
	2.2 搁板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，四周四翻边一体成型工艺，每层搁板平铺式设计，承重能力强，刚性足。
	
	
	

	
	
	2.3 P型管横梁：采用P型管，壁厚1.2mm，成型60x40mm，L型结构，承重能力强，隔板不易脱落松动。
	
	
	

	
	
	2.4 挂板：材质≥2.0mm，冲压一次成型，L型结构，挂板上冲用固定卡扣，机械卡紧后，货架横梁牢固固定在立柱上。
	
	
	

	
	
	3、表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。
	
	
	

	
	
	4、紧固件：国标。
	
	
	

	6
	体育器材橱（柜)
	1.规格: 1850mm*900mm*390mm。
	5
	个
	1000

	
	
	2、柜体材料：
	
	
	

	
	
	柜体采用≥0.8mm优质冷轧钢板，上面为玻璃对开门，带2块活动隔板，下面铁门对开带锁，1块活动隔板；
	
	
	

	
	
	3、生产工艺：
	
	
	

	
	
	（1）柜体采用全自动数控机床剪裁，数控机床冲切、折弯、精密脉冲无痕点焊成型。
	
	
	

	
	
	（2）表面喷涂：采用大型智能自动喷塑生产线表面工艺加工，柜体经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等十三道工序前处理，再进行环氧树酯静电粉沫喷涂，涂层厚度实测值为70-80µm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能达到甚至高于国家标准。
	
	
	

	7
	跳高架
	1.规格:立柱高2m±10mm，刻度500-2000mm；单立柱，立柱为优质40*40mm的方管。横托40*60mm。底座395*295*2mm。
	2
	付
	1500

	
	
	2.材质：立柱铝合金，底座钢质。
	
	
	

	
	
	3.功能：适用于跳高比赛和练习使用。
	
	
	

	
	
	4.结构：跳高架由底座、立柱、横杆托架构成。底座为方座，底部设有滚轮，移动方便。
	
	
	

	8
	跳高垫
	1.规格:3000mm×2000mm×300mm。
	4
	个
	1000

	
	
	2.材质：垫套材质为精细帆布，内胆材质为优质海绵材质，颜色为军绿色。
	
	
	

	
	
	3.功能：跳高垫是田径运动中必不可少的器材之一，其作用是为跳高运动员提供一个更加稳固和弹性的平台。
	
	
	

	
	
	4.结构：跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角，跳高垫长度方向两侧设提手，表面平整，无皱折。当载荷落至体操垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移。
	
	
	

	9
	助跳板
	1.规格:助跳板长900mm*500mm*150mm。
	3
	块
	560

	
	
	2.材质：优质实木材质，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝、疤痕、变形，并经脱脂干燥处理。
	
	
	

	
	
	3.功能：体操训练、助跳训练。
	
	
	

	
	
	4.结构：上盖表层应有防滑层。
	
	
	

	10
	助跳板
	1.规格:助跳板长760mm*550mm*175mm。
	3
	块
	560

	
	
	2.材质：材质优质实木材质，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝、疤痕、变形，并经脱脂干燥处理
	
	
	

	
	
	3.功能：体操训练、助跳训练。
	
	
	

	
	
	4.结构：上盖表层应有防滑层。
	
	
	

	11
	山羊
	1.规格:山羊全高为1000mm至1300mm范围内可调。立轴升降间距50mm；山羊头长500-600mm；山羊头宽360±50mm；山羊头高260-330mm；山羊腿壁厚不小于2mm。
	2
	台
	450

	
	
	2.材质：山羊头面采用优质人造革，夹层采用珍珠棉，以优质杨木多层板等材料粘合而成。人造革面应色泽一致，缝线应不跳针、跳线。山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒适。
	
	
	

	
	
	3.功能：比赛用跳山羊体育教学器材。旨在锻炼孩子们的身体协调能力、团队合作能力和反应能力。
	
	
	

	
	
	4.结构：底托、箍与腿连接牢固，内、外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，焊接平整，无脱焊和塌焊现象。
	
	
	

	12
	跳箱
	1.规格:（7层）总高度为1050±10mm；箱长度1050±10mm；箱底层宽640±10mm；箱盖宽320±10mm；箱盖高180±10mm；箱其他层高140mm±10mm。
	1
	套
	3000

	
	
	2.材质：硬质木材（樟子松），表面涂有起保护和装饰用的漆层。跳箱盖内里填充珍珠棉，表皮用优质人造革包制，泡钉封口。
	
	
	

	
	
	3.功能：进行用来下肢增强式训练的工具。 增强式训练指那些能让肌肉在短时间内达到最大力量的训练动作，也叫爆发力训练。
	
	
	

	
	
	4.结构：一种体操器械，形状像箱子,略呈梯形，稳定牢固。跳箱盖略成弧形。
	
	
	

	13
	室外乒乓球台
	1.规格：球台长度2740mm，宽度1525mm，高度760mm。台板材料厚度不低于5mm，台面翻边高度50mm，翻边厚度不低于5mm；台板背面采用米字型与井字型相结合结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性，加强筋厚度不低于5mm，加强筋高度不低于29mm，网格均不大于220×210mm。底架采用彩虹腿设计结构，台腿使用不小于Φ60×1.7mm优质钢管。
	10
	张
	1500

	
	
	2.材质：球台采用SMC乒乓球台面，铁制网架、台腿。
	
	
	

	
	
	3.功能：满足乒乓球运动使用，既可以锻炼人体的肌肉力量和耐力，又可以提高人的反应速度和灵活性。
	
	
	

	
	
	4.结构：球台采用铁制网架，防锈、防松、防盗、防损坏。由台面和台腿组成。
	
	
	

	十七、厨科学实验室3间

	1
	电源布线耗材
	1.地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。
	3
	室
	2400

	
	
	2.地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管
	
	
	

	2
	给/排水全套装置
	1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。
	3
	套
	1700

	
	
	2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。  
	
	
	

	十八、实验准备室

	1
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率 450TV 线以上，放大倍数 40X～1500X
	2
	台
	205

	2
	学生显微镜
	1.应当由 目镜、物镜、镜架、调焦手轮、镜身、载物
	24
	台
	215

	
	
	台、反光镜及底座组成。
	
	
	

	
	
	2.规格：
	
	
	

	
	
	（1）消色差物镜：16X；
	
	
	

	
	
	（2）物镜工作距
	
	
	

	
	
	离：4.5mm；
	
	
	

	
	
	（3）惠更斯目镜：12.5；
	
	
	

	
	
	（4）总放大
	
	
	

	
	
	倍数：200X；
	
	
	

	
	
	（5）调焦范围：＞20mm,装有限位装置,
	
	
	

	
	
	能防止物镜碰击试样切片；
	
	
	

	
	
	（6）载物台面积：90mm*90mm (±5mm）；
	
	
	

	
	
	（7）反射镜直径： ≥40mm。
	
	
	

	3
	放大镜
	1.由凸透镜、透镜框及手柄组成。
	48
	个
	2.5

	
	
	2.凸透镜直径 50mm (±5mm） ,放大倍率：5X。
	
	
	

	
	
	3.透镜无明显条纹，气泡度 q 为 φ 1.0 [0.5]。
	
	
	

	4
	放大镜
	1.由凸透镜、透镜框及手柄组成。
	48
	个
	3

	
	
	2.凸透镜直径 50mm (±5mm） ,放大倍率：3X。
	
	
	

	
	
	3.透镜无明显条纹，气泡度 q 为 φ 1.0 [0.5]。
	
	
	

	5
	植物根尖纵切
	标本应能在学生显微镜下观察清晰。
	24
	片
	2.5

	
	
	所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。
	
	
	

	6
	木本双子叶植物茎
	标本应能在学生显微镜下观察清晰。
	24
	片
	2.5

	
	横切
	所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。
	
	
	

	7
	草本植物茎横切
	标本应能在学生显微镜下观察清晰。
	24
	片
	2.5

	
	
	所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。
	
	
	

	8
	洋葱表皮装片
	1.适用小学科学教学使用。
	24
	片
	2.5

	
	
	2.标本为洋葱的内表皮
	
	
	

	
	
	3.技术要求应符合 JY67-82 规定。其余应满足教材规定的相关实验要求。
	
	
	

	9
	叶片横切
	1.适用小学科学教学使用。
	24
	片
	2.5

	
	
	2.标本取用叶片的横切面，显微镜下能清楚的观察到叶片的表皮细胞，细胞形态正常。
	
	
	

	
	
	3.技术要求应符合 JY67-82 规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。
	
	
	

	10
	叶片气孔装片
	1.适用小学科学教学使用。
	24
	片
	2.5

	
	
	2.标本在显微镜下能清楚的观察到叶片气孔，形态正常。
	
	
	

	
	
	3.技术要求应符合 JY67-82 规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。
	
	
	

	11
	动物表皮细胞装片
	1.适用小学科学教学使用。
	24
	片
	2.5

	
	
	2.标本在学生显微镜下能清晰观的观察到动物表皮细胞的各结构。
	
	
	

	
	
	3.技术要求应符合 JY67-82 规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。
	
	
	

	12
	蛙卵细胞切片
	1.适用小学科学教学使用。
	24
	片
	2.5

	
	
	2.技术要求应符合 JY85-82 规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。
	
	
	

	13
	骨细胞切片
	1.适用小学科学教学使用。
	24
	片
	2.5

	
	
	2.标本在学生显微镜下观察骨细胞切片的各结构；
	
	
	

	
	
	3.标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；
	
	
	

	
	
	4.切片厚度应均匀，无污物。
	
	
	

	14
	口腔粘膜细胞装片
	1.适用于小学科学教学观察；
	24
	片
	2.5

	
	
	2.标本取材为人的口腔粘膜；
	
	
	

	
	
	3.标本应平铺装片，用碘液轻染色；
	
	
	

	
	
	4.在低倍显微镜下应能看到扁平，呈不规则多边形的上皮细胞；
	
	
	

	
	
	5.在高倍显微镜下应能看到细胞膜黑着色较浅的细胞质和着色较重的细胞核。
	
	
	

	15
	人血细胞装片
	1.标本应取材于人的新鲜血液，血细胞变形者不得使用；
	24
	片
	2.5

	
	
	2.血膜应涂布均匀、无污物；血细胞不重叠、无变形和自溶现象；用苏木精、曙红双重染色；
	
	
	

	
	
	3.染色要均匀， 白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色；
	
	
	

	16
	滴管
	规格要求：全长 120~150mm，管直径 7~8mm，管 口直径 2~3mm，硼硅酸盐玻璃制，与乳胶头配合良好
	96
	个
	1

	17
	镊子
	1.材质要求：镊子用不锈钢板材制成。
	96
	个
	5

	
	
	2.规格要求：镊子的宽度≥9mm，长度≥125mm。
	
	
	

	18
	载玻片
	50 片/盒，尺寸≥24mm*75mm，厚度≥1mm
	10
	盒
	7

	19
	盖玻片
	100 片/盒，尺寸≥18mm*18mm，厚度≥0.15mm
	30
	盒
	4

	20
	电池盒
	1.电池盒应当由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。
	96
	个
	2.5

	
	
	2.电池盒应当为组装式，可并联多个,也可串联多个，组合方便，接触性好。
	
	
	

	
	
	3.盒体应采用无毒、性能较好的塑料注塑而成，表面光洁，色泽均匀，无尖端、无毛刺。
	
	
	

	
	
	4.导电片应当为为铜质，不得有氧化现象,额定工作电流为 1A。
	
	
	

	
	
	5.弹簧应当经钝化处理，夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N。
	
	
	

	21
	金属钩码
	1.材料要求：采用纯度 99.6％ ，颗粒≥90 的钢材。
	24
	套
	22

	
	
	2.质量要求：50±0.5g，10 个为一套。
	
	
	

	
	
	3.密度要求：6.0 Q。（钩除外）。
	
	
	

	
	
	4.硬度要求：不低于 HB70。
	
	
	

	
	
	5.钩码经2000 次冲击后无裂痕和明显变形。
	
	
	

	
	
	6.上、下钩的连线通过钩码主体的轴线，钩码表面应有防腐镀层。
	
	
	

	22
	电子停表
	1.数码显示，应具有显示月、日、星期时间和响铃时间显示功能。
	48
	块
	17

	
	
	2.秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。
	
	
	

	23
	温度计
	1.红液。
	48
	支
	3.5

	
	
	2．全长：290mm；外径：2.6mm；头：10mm。
	
	
	

	
	
	3．测量范围：0－100℃ ; 最小分度值：1℃ ; 允许误差±1℃。
	
	
	

	24
	条形盒测力计
	1.应当由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、
	55
	个
	5

	
	
	指针等组成，零点可调。
	
	
	

	
	
	2.条形盒测力规格：5N。
	
	
	

	
	
	3.分度值为量程的 1／50，零点平均示差 1／4 分度，任一点的平均示差 1／2 分度，任一点的重复称量的最大示差 1／4 分度。
	
	
	

	
	
	4.应符合 JY0127-91《教学测力计》的要求
	
	
	

	25
	条形盒测力计
	1.应当由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。
	55
	个
	5

	
	
	2．条形盒测力规格：2.5N。
	
	
	

	
	
	3．分度值为量程的 1／50，零点平均示差 1／4 分度，任一点的平均示差 1／2 分度，任一点的重复称量的最大示差 1／4 分度。
	
	
	

	
	
	4.应符合 JY0127-91《教学测力计》的要求
	
	
	

	26
	条形盒测力计
	1.应当由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。
	55
	个
	5

	
	
	2.条形盒测力量程为：0～1N。
	
	
	

	
	
	3.分度值为量程的 1/50，零点平均示差 1/4 分度，任一点的平均示差 1/2 分度，任一点的重复称量的最大示差 1/4 分度。
	
	
	

	
	
	4.应符合 JY0127-91《教学测力计》的要求
	
	
	

	27
	指南针
	1.规格要求：为圆形指南针，直径不小于40mm。
	50
	个
	2.5

	
	
	2.材质要求：上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等。
	
	
	

	
	
	3.N 极涂红色，S 极涂白色。
	
	
	

	
	
	4.磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。
	
	
	

	
	
	5.磁针转动灵活。
	
	
	

	28
	斜面
	规格、材质要求：长≥615mm，木质
	24
	个
	48

	29
	压簧
	规格、材质要求：工作极限负荷为 5N，用直径≥1.2mm的钢丝绕成，圈的外径≥20mm，间距6mm，长度≥80mm，表面应当做防锈电镀处理。
	24
	套
	0.5

	30
	拉簧
	规格、材质要求：工作极限 5N。密绕，两端带钩环。用直径≥1mm 的钢丝绕成，圈外径≥18mm，有效圈数≥40 圈，总长≥80mmm。表面应当做防锈电镀处理。
	24
	套
	0.5

	31
	小车
	规格、材质要求：塑料制品，外形尺寸应≥110mm*72mm*40mm,车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸≥52mm*58mm*20mm。车轮直径为 20mm。
	55
	个
	7

	32
	三球
	1.配置要求：由太阳、地球、月球、连杆、齿轮及齿轮架、节气盘、月相盘、底座组成。太阳、地球、月球和底座采用塑料件，其余主件采用金属件。
	1
	台
	144

	
	仪
	2.规格要求：太阳直径 100mm，地球直径 70mm，月球直径 14mm，旋转半径 447mm（太阳中心到月球中心），总高度 280mm，总长度 573mm，总宽度 173mm。
	
	
	

	
	
	3.太阳两半球结合部分无缝隙，内置表示太阳平行光的聚光灯泡。地球表面图纸粘贴平整，无皱纹气泡，拼接部分无重叠现象。
	
	
	

	33
	音叉
	1.材质要求：叉体应采用整块 45#碳钢制成，表面镀铬， 四面平直棱角整齐；
	24
	只
	19

	
	
	2.规格要求：总长为 200.5mm，叉枝厚 5.5*8.5mm，叉内间距：7.0mm，圆柄。频率 256Hz 以钢印载明，其误差不大于±0.4 周。
	
	
	

	
	
	3.需配置共鸣箱和橡皮击槌。
	
	
	

	34
	小鼓
	直径≥170mm 的真皮鼓。产品应符合 JY0001-2003 教学仪器设备产品一般质量要求。
	24
	个
	65

	35
	组装土电话材料
	1.（单套）应由塑料话筒 2 个、PVC 片 2 块、话筒圈2 个、棉线 1 根组成；
	24
	套
	2.5

	
	
	2.塑料话筒规格：Φ48*30mm,表面平整、圆滑、色泽均匀；
	
	
	

	
	
	3.PVC 片：直径为 25mm， 中心孔直径约 1.5mm，应与话筒上口大小相符；
	
	
	

	
	
	4.话筒圈：直径约 25mm，与塑料话筒组装后无脱落现象；
	
	
	

	
	
	5.棉线：直径约 0.5mm,硬度适宜，长度≥5m。
	
	
	

	36
	热传导实验材料
	1.（单套）应由塑棒 1 根、木棒 1 根、铜片 1 片、铁片 1 片、玻璃片、瓷匙、石棉布、棉花组成。
	24
	套
	6

	
	
	2.塑料盒包装，盒体尺寸： ≥80mm*60mm*40mm。
	
	
	

	37
	灯座及灯泡
	1.小灯座配置要求： 由底板、接线柱，灯座组成。
	96
	个
	4

	
	
	2.小灯座为螺旋式灯座与 E10／13、E10／14、1c9 /14 小电珠配用。
	
	
	

	
	
	3.小灯座最高工作电压为 36V，最大工作电流为2.5A。
	
	
	

	38
	开关
	1．配置要求：开关的最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。
	96
	个
	3

	
	
	2．规格、材质要求：开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度 7mm，闸刀厚度 0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程 4mm。
	
	
	

	39
	条形磁铁
	1.D-CG-LT-180 型，并经磁化。每对两条。
	1
	对
	25

	
	
	2.北极（N 极）涂红色，南极（S 极）涂白色。
	
	
	

	
	
	3.规格要求：180mm*22mm*12mm±1mm（长宽厚）。
	
	
	

	
	
	4.磁感应强度（表面） ：0.070T。
	
	
	

	
	
	5.其他技术指标应符合 JY0057－94《教学用磁钢》的要求。
	
	
	

	40
	条形磁铁
	1.分组实验用，永磁条形磁铁，磁性保持长久。
	24
	套
	2.5

	
	
	2.用颜色和字母标明 N、S 极。
	
	
	

	
	
	3.能满足小学科学有关章节教学要求
	
	
	

	41
	蹄形磁铁
	1.D-CG-LU-80 型，磁化而成。并配有软铁制成的衔铁。
	1
	套
	18

	
	
	2.北极（N 极）涂红色，南极（S 极） 白色。
	
	
	

	
	
	3.尺寸：L＝80mm,磁极间距（内径）40mm。
	
	
	

	
	
	4.极截面：10mm*20mm。
	
	
	

	
	
	5.表面磁感应强度：0.055T。
	
	
	

	
	
	6.其他技术指标应符合 JY0057－94《教学用磁钢》的要求。
	
	
	

	42
	蹄形磁铁
	1.分组实验用，永磁蹄形磁铁，磁性保持长久。
	24
	套
	2.5

	
	
	2.用颜色和字母标明 N、S 极。
	
	
	

	
	
	3.能满足小学科学有关章节教学要求。
	
	
	

	43
	磁针
	1.适用于小学科学教学演示实验用磁针。
	24
	套
	7

	
	
	2.J2405 型。翼形磁针，每组 2 支。
	
	
	

	
	
	3.磁针体长 140±2.0mm、宽 8±0.7mm。
	
	
	

	
	
	4.支座底径 71±1.5mm，总高 112±1.7mm。
	
	
	

	
	
	5.磁针平均剩磁≥9mT。
	
	
	

	44
	环形磁铁
	1.分组实验用，永磁环形磁铁，磁性保持长久。
	24
	套
	2.5

	
	
	2.用颜色和字母标明 N、S 极。
	
	
	

	
	
	3.能满足小学科学有关章节教学要求。
	
	
	

	45
	电磁铁组装材料
	分组实验用，由线圈骨架两个，铁芯两个，导线一米
	24
	套
	5

	
	
	和两米长各一根，小垫片 30 个组成。
	
	
	

	46
	电磁铁
	演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、小磁针（1 对） 、线圈。
	1
	套
	29

	
	
	蹄形圆铁：表面均应做防锈处理，直径≥8mm，需配有羊眼挂钩。
	
	
	

	
	
	骨架：一对，长度≥30mm。
	
	
	

	
	
	柱形圆铁：表面均应做防锈处理，直径≥8mm，长度≥40mm。
	
	
	

	47
	手摇发电机
	1.材质要求：整体用透明塑料制作，可看到内部结构，通过手把转动，使小型发电机发电， 电珠发亮。
	24
	个
	20

	
	
	2.性能要求：空载输出电压为 6.0V，输出电流为0.2A。
	
	
	

	
	
	3.产品附接线一条，长度≥270mm。
	
	
	

	
	
	4.各部件无明显缺陷，配合良好。
	
	
	

	48
	昆虫观察盒
	1.盒体应采用透明塑料制成，用于比较观察物的大小。
	48
	个
	6

	
	
	2.有效通光直径不小于40mm。透明盒底座尺寸90mm*90mm，整体高度 85mm (±2mm），盒底有刻度，每格为5mm，用于比较观察物的大小。盒盖可拆卸。
	
	
	

	49
	儿童骨骼模型
	规格：高度≥450mm,采用硬质塑料制成，应当由颅、
	4
	台
	82

	
	
	脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成
	
	
	

	50
	儿童牙列模型
	放大≥3 倍， 由上、下组成，从左侧起可说明切牙，
	4
	台
	145

	
	
	尖牙和磨牙三部分，并配有牙刷。
	
	
	

	51
	少年人体半身模型
	1.模型以上肢根部横断，下肢平大腿上 1/3 处横断，高≥650mm，男性少年头、头颈、躯干解剖模型。
	1
	台
	415

	
	
	2.人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互联系，重点示吸呼、消化和泌尿三个系统。
	
	
	

	
	
	3.头颈部做正中失状切面：
	
	
	

	
	
	①头颈部矢状面示大脑、间脑、小脑、中脑、脑桥、延髓硬脑膜。
	
	
	

	
	
	②头颈部矢状面还示呼吸系统和消化系统的鼻腔、 口腔、烟腔、食道喉腔的纵切面，以及消化道与呼吸道之间的通道关系。
	
	
	

	
	
	③头部右侧示腮腺、下颌下腺、颌下腺。
	
	
	

	
	
	④胸、腹、盆腔示气管、肺、食管、 胃、肝、胰、脾、肠、肾、输尿管、膀胱、心脏、胸主动脉、腹主动脉、下静脉等动静脉分支。
	
	
	

	52
	平面政区地球仪
	1.应当由球体和支架等组成。
	4
	个
	120

	
	
	2.球体直径≥320mm,平面比例尺 1/40000000。
	
	
	

	
	
	3.球体通过地轴连接在支架上可以自 由转动，并能停止在任一位置。
	
	
	

	
	
	4.球体为正圆形，地轴的倾角为 66.5 ° , 并垂直于赤道面。
	
	
	

	
	
	5.球体做防潮处理，表面涂清漆。表面无裂纹、皱纹、气泡和脱落。
	
	
	

	
	
	6.符合 JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。
	
	
	

	53
	地动仪模型
	1.配置要求：由地动仪筒体一套、塑料龙 8 条、塑料蛙 8 只、底座 1 个、支杆 1 根、龙珠 8 颗组成。筒身下端直径约 178mm、上端直径约 180mm。
	1
	台
	486

	
	
	2.材质要求：地动仪筒体为塑制，由筒座、筒身、筒盖、筒顶盖 4 部分组成。
	
	
	

	
	
	3.表面均涂有金色漆，筒身内部应配有地震摇晃碰触机制，龙珠直径≥8mm。
	
	
	

	54
	地球构造模型
	1.规格要求：球体直径≥320mm、支架、底座组成。
	4
	件
	126

	
	
	2.内部有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。位置，厚度以及莫霍面，墱堡面，球面没有裂纹和起皱，球体无变形，图案明显，色彩均匀。
	
	
	

	
	
	3.底座直径为225mm，模型整体高约为 470mm。球体附有半圆纬度标识圈。
	
	
	

	55
	月相变化演示器
	1.规格要求：710*540mm (±20mm），采用胶合板制成，图面采用喷绘写真，铝合金边框，能快速直观的演示出一个月内月相的变化。
	1
	件
	90

	
	
	2.能满足教材教学实验要求，演示效果明显、准确，符合自然科学原理。
	
	
	

	56
	植物种子传播方式标本
	塑料盒包装，尺寸 185*125*28mm (±2mm）。有动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播四种种类标本，
	12
	盒
	13

	
	
	内附标本：选用苍耳草、刺儿菜、莲子、等材料组成。
	
	
	

	57
	矿物标本
	木盒包装，尺寸 125*10*35mm (±2mm）。
	12
	套
	13

	
	
	标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为石膏矿、铁矿、金矿、铜矿、滑石矿等。
	
	
	

	58
	岩石标本
	木盒包装，尺寸 125*10*35mm (±2mm）。
	12
	套
	13

	
	
	标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为石灰岩、大理石、砂岩、花岗岩、火山岩等。
	
	
	

	59
	金属矿物标本
	木盒包装，尺寸 125*10*36mm (±2mm）。
	12
	套
	13

	
	
	标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为铜、铁、铝、钨、锡等。
	
	
	

	60
	小学科学一般实验材料
	锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等。
	45
	份
	37

	61
	计算器
	1、简易型；
	24
	个
	11

	
	
	2、10位数，单行LCD显示；
	
	
	

	
	
	3、有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。
	
	
	

	62
	打孔器
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
	3
	套
	8

	
	
	2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
	
	
	

	
	
	3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	
	
	

	63
	打气筒
	产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。
	12
	个
	11

	64
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。
	1
	个
	89

	
	
	1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；
	
	
	

	
	
	2、壶体外形尺寸：容量250ml；
	
	
	

	
	
	3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；
	
	
	

	
	
	4、焊接部位应焊接牢固、光滑。
	
	
	

	65
	电加热器
	密封式；
	1
	个
	58

	
	
	1、工作电源：AC220V 50Hz；
	
	
	

	
	
	2、额定功率：1000W。
	
	
	

	66
	电冰箱
	1、适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂；
	1
	台
	2550

	
	
	2、双门有效容积不小于180L。
	
	
	

	67
	保温箱
	1、容积：26升；
	1
	个
	198

	
	
	2、箱体材料：外表面是高强度工程塑料,中间保温层是高密度聚氨酯无氟发泡；
	
	
	

	
	
	3、保温时间：2~8度能保持不少于30个小时。
	
	
	

	68
	听诊器
	1、本产品为普通医用听诊器；
	24
	个
	21

	
	
	2、听诊器传音应清晰；
	
	
	

	
	
	3、耳环弹片应用弹簧钢制成；
	
	
	

	
	
	4、耳环的弹力应适宜，弹性良好；
	
	
	

	
	
	5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。
	
	
	

	69
	水族箱
	1、过滤系统：上部过滤器15W(1000L/H)。
	2
	套
	328

	
	
	2、照明系统:红、蓝、白三色可调LED光源；
	
	
	

	
	
	3、水容量:65L。
	
	
	

	70
	水槽
	圆形，由透明塑料注成，表面平整不变形，无毛刺。
	24
	个
	6

	71
	方座支架
	1、产品由底座、立杆及附件组成；
	24
	套
	46

	
	
	2、方座支架的底座钢板制成；
	
	
	

	
	
	3、立杆直径φ9.5mm；
	
	
	

	
	
	4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
	
	
	

	
	
	5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	
	
	

	72
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
	24
	个
	5

	
	
	2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	
	
	

	73
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；
	24
	个
	4

	
	
	2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。
	
	
	

	74
	旋转架
	1、仪器由底座、支杆、旋转体构成；
	24
	套
	4

	
	
	2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。
	
	
	

	75
	百叶箱支架
	1、百叶箱支架采用角铁制成；高度为1200mm，窄应于百叶箱配套；
	1
	个
	198

	
	
	2、台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上，支脚为上支脚和下支脚拼接而成；
	
	
	

	
	
	3、支架与支撑杆之间用螺丝固定。
	
	
	

	76
	百叶箱
	1、供小学自然课教学和校内气象站使用；
	1
	个
	170

	
	
	2、外尺寸：330*460*590mm；
	
	
	

	
	
	3、材质：木质单层。
	
	
	

	77
	学生电源
	1、输出电压：1.5V－6V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V四档；额定电流：1.5A；
	12
	台
	73

	
	
	2、直流稳压输出，电压偏调：±（2％U标＋0.1V）。
	
	
	

	78
	教学电源
	1、教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
	1
	个
	208

	
	
	2、输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
	
	
	

	
	
	3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；
	
	
	

	
	
	4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）；
	
	
	

	
	
	5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断；
	
	
	

	
	
	6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；
	
	
	

	
	
	7、连续工作时间不少于8h。
	
	
	

	79
	直尺
	1、采用木制材料。木直尺漆层均匀；
	24
	只
	3

	
	
	2、全长500mm，尺宽24mm；尺面刻度0-500mm。
	
	
	

	80
	软尺
	软塑，规格：1500mm，最小分度值为2mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	24
	个
	0.5

	81
	托盘天平
	1、最大称量500g，分度值0.5g；
	12
	台
	79

	
	
	2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
	
	
	

	
	
	3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
	
	
	

	
	
	4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	
	
	

	82
	体重计
	1、整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克；
	12
	台
	415

	
	
	2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。
	
	
	

	83
	量筒
	1、标称容量：500mL；
	45
	个
	16

	
	
	2、透明钠钙玻璃材质；
	
	
	

	
	
	3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
	
	
	

	
	
	4、量杯放在平台上，不应摇晃；
	
	
	

	
	
	5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
	
	
	

	
	
	6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	
	
	

	84
	量杯
	1、标称容量：250mL；
	45
	个
	23

	
	
	2、透明钠钙玻璃材质；
	
	
	

	
	
	3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
	
	
	

	
	
	4、量杯放在平台上，不应摇晃；
	
	
	

	
	
	5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
	
	
	

	
	
	6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	
	
	

	85
	甘油注射器
	实验用玻璃仪器：30mL，由注射针管和活塞管组成，活塞管磨砂精细，与注射管密吻光滑、不漏水、不漏气。
	45
	个
	12

	86
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
	92
	支
	0.5

	
	
	2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；
	
	
	

	
	
	3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
	
	
	

	
	
	4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	
	
	

	87
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
	45
	支
	1

	
	
	2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；
	
	
	

	
	
	3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
	
	
	

	
	
	4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	
	
	

	88
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
	45
	个
	3

	
	
	2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
	
	
	

	
	
	3、放在平台上不应旋转或摇晃；
	
	
	

	
	
	4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	
	
	

	89
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
	24
	个
	3

	
	
	2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
	
	
	

	
	
	3、放在平台上不应旋转或摇晃；
	
	
	

	
	
	4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	
	
	

	90
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
	24
	个
	6

	
	
	2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
	
	
	

	
	
	3、放在平台上不应旋转或摇晃；
	
	
	

	
	
	4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	
	
	

	91
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
	24
	个
	8

	
	
	2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
	
	
	

	
	
	3、放在平台上不应旋转或摇晃；
	
	
	

	
	
	4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	
	
	

	92
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
	45
	个
	6

	
	
	2、规格：平底，250mL；
	
	
	

	
	
	3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
	
	
	

	
	
	4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。
	
	
	

	93
	锥形瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
	24
	个
	6

	
	
	2、规格：锥形，100mL；
	
	
	

	
	
	3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	
	
	

	94
	酒精灯
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
	45
	个
	3

	
	
	2、规格：150mL；
	
	
	

	
	
	3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；
	
	
	

	
	
	4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；
	
	
	

	
	
	5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；
	
	
	

	
	
	6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
	
	
	

	
	
	7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	
	
	

	95
	漏斗
	1、规格：60mm；
	45
	个
	5

	
	
	2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
	
	
	

	
	
	3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	
	
	

	96
	Y形管
	采用透明玻璃制造，全长90±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。
	45
	个
	1

	97
	滴管
	1、由玻璃滴管和胶头组成；
	45
	个
	1

	
	
	2、规格：150mm。
	
	
	

	98
	集气瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
	45
	个
	2

	
	
	2、规格：125mL；
	
	
	

	
	
	3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。
	
	
	

	99
	镊子
	不锈钢，尖头，140mm。
	45
	个
	4

	100
	试管夹
	1、产品为木质或竹质材料制成；
	45
	个
	1.5

	
	
	2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
	
	
	

	
	
	3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
	
	
	

	
	
	4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理；夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	
	
	

	101
	石棉网
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；
	45
	个
	1.5

	
	
	2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；
	
	
	

	
	
	3、整体应平整、美观，不翘角。
	
	
	

	102
	燃烧匙
	1、产品由半圆面和金属丝结合制成；
	45
	个
	1.5

	
	
	2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；
	
	
	

	
	
	3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；
	
	
	

	
	
	4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	
	
	

	103
	药匙
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；
	45
	个
	0.5

	
	
	2、药匙材质：塑料。
	
	
	

	104
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；
	3
	千克
	23

	
	
	2、外径：Φ5mm～Φ6mm；
	
	
	

	
	
	3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
	
	
	

	
	
	4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；
	
	
	

	
	
	5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
	
	
	

	
	
	6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	
	
	

	105
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；
	45
	个
	2

	
	
	2、规格：φ5mm～φ6mm；
	
	
	

	
	
	3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
	
	
	

	
	
	4、应力：在偏光仪中呈蓝色；
	
	
	

	
	
	5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
	
	
	

	
	
	6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	
	
	

	106
	橡胶管
	1、产品用优质天然橡胶制造；
	2
	千克
	33

	
	
	2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。
	
	
	

	107
	橡胶塞
	0～10号，白色，质地均匀。
	2
	千克
	37

	108
	试管刷
	1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛；
	23
	个
	1

	
	
	2、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。
	
	
	

	109
	烧瓶刷
	1、供中学化学实验和小学教学实验用；
	23
	个
	1

	
	
	2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。
	
	
	

	110
	培养皿
	1、透明钠钙玻璃材质；
	45
	个
	7

	
	
	2、规格：φ100mm。
	
	
	

	111
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；
	23
	个
	2

	
	
	2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
	
	
	

	
	
	3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；
	
	
	

	
	
	4、吸水率：不大于0.3%；
	
	
	

	
	
	5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；
	
	
	

	
	
	6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
	
	
	

	
	
	7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
	
	
	

	
	
	8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	
	
	

	112
	塑料量杯
	1、小学科学实验用；
	23
	个
	2

	
	
	2、规格：500mL；采用高强度塑料材质；
	
	
	

	
	
	3、杯体有刻度线。
	
	
	

	113
	酒精
	0.95
	5
	千克
	28

	114
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。
	20
	本
	2

	115
	杠杆尺及支架
	1、适用于小学科学实验教学用；
	24
	个
	5

	
	
	2、采用优质塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺；
	
	
	

	
	
	3、产品由杠杆尺、支架（轴）、调平装置组成，组装后放置稳定；
	
	
	

	
	
	4、杠杆尺上等距离标有刻度线，表面应光滑、刻度清晰、工整。
	
	
	

	116
	滑轮组及支架
	1、适用于小学科学实验教学用；
	24
	套
	5

	
	
	2、产品由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成。
	
	
	

	117
	轮轴及支架
	1、适用于小学科学实验教学用；
	24
	套
	5

	
	
	2、由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成；
	
	
	

	
	
	3、塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。
	
	
	

	118
	齿轮组及支架
	1、产品由底座、齿轮、立杆、轴心螺钉、摇把等组成；
	24
	套
	5

	
	
	2、底座由ABS工程塑料制作；
	
	
	

	
	
	3、齿轮由优质塑料制作，各齿轮可互相自由组合，整件产品啮合良好，转动灵活。
	
	
	

	119
	太阳高度测量器
	1、小学科学教学学生测量太阳高度角用，由底座、面板、测量架、重锤等组成；
	24
	个
	9

	
	
	2、底座塑料制成；
	
	
	

	
	
	3、面板为铝片；
	
	
	

	
	
	4、测量架长度100mm，宽度15mm；
	
	
	

	
	
	5、重锤，金属制。
	
	
	

	120
	风的形成实验材料
	1、产品为组合式；
	24
	套
	6

	
	
	2、产品由风管、风叶、蜡烛等组成。
	
	
	

	121
	组装风车材料
	由底座、支架、轮轴、叶片组成。轴承为直径23mm圆球形塑料体，底座尺寸为74*55*8mm，立柱直径6mm，叶片30*28mm，6片。
	24
	套
	2

	122
	组装水轮材料
	1、由底座、支架、轮轴、叶片组成；
	24
	套
	2

	
	
	2、塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。
	
	
	

	123
	太阳能的应用材料
	1、产品为散件盒装，由太阳能电池板1块、发光二极管1个、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣器1个组成；
	24
	套
	12

	
	
	2、太阳能电池板引线焊接牢固，无虚焊；
	
	
	

	
	
	3、小电机为3V直流电压，轴芯与小风叶配合松紧适度；
	
	
	

	
	
	4、发光二极管工作电压3V，功率1.5W；
	
	
	

	
	
	5、小电机工作电压DC3V6。
	
	
	

	124
	手摇发电机
	1、用于分组实验，由小型发电机、齿轮、正负极接头、灯泡、手柄、小灯座、导线等组成。
	12
	个
	13

	
	
	2、空载输出电压为6V，输出电流为0.2A。
	
	
	

	
	
	3、整体组合连接情况完整，实验效果明显。
	
	
	

	125
	激光笔
	1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成；
	23
	个
	3

	
	
	2、使用范围7-15m，波长650mm；
	
	
	

	
	
	3、金属外壳，防锈处理，笔型美观。
	
	
	

	126
	小孔成像装置
	组装式，白屏1块、黑屏1块，中心有直径2mm小孔，底座尺寸63*24*20mm。
	23
	套
	3

	127
	平面镜及支架
	1、由平面镜及支架等组成；
	23
	套
	4

	
	
	2、平面镜平整度、镀层应符合有关要求；
	
	
	

	
	
	3、实验效果明显。
	
	
	

	128
	曲面镜及支架
	由旋转屏、曲面镜、立柱、底座组成。
	23
	套
	4

	129
	透镜、棱镜及支架
	由旋转屏、凹透镜、凸透镜、三棱镜、立柱、底座组成。
	23
	套
	4

	130
	成像屏及支架
	由白屏、磨砂屏、底座组成。
	23
	套
	2

	十九、美工室2间

	1
	衬布
	一适用范围： 适用于美术教学使用。
	50
	块
	20

	
	
	1、规格：≥1000mm×2000mm
	
	
	

	
	
	2、材质：棉、麻、丝、绒；
	
	
	

	
	
	3、颜色：黄、蓝、红、绿为主，要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。
	
	
	

	
	
	4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
	
	
	

	2
	写生灯
	一、适用范围：适用于美术教学使用。
	4
	只
	160

	
	
	二、技术要求：
	
	
	

	
	
	1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。
	
	
	

	
	
	2. 规格：立式三节内置缓冲弹簧可升降、最大调节高度2000mm、照射角度0°-120°，整体磨砂黑色，三条脚可折叠。
	
	
	

	
	
	3．要求：整体结实可靠，稳定性良好，表面光滑、无锈斑、划痕。应符合JY0001-2003的有关规定。
	
	
	

	3
	展示画框
	1.材质：原木色实木2K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保；
	40
	个
	90

	
	
	2.规格：53cm×76cm。
	
	
	

	4
	展示画框
	1.材质：原木色实木4K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保；
	40
	个
	50

	
	
	2.规格：38cm×53cm。
	
	
	

	5
	人体结构活动模型
	大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，关节金属件连接,表面无毛刺，活动灵活。
	8
	个
	90

	6
	民间美术欣赏及写生样本
	规格：能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片2件、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、陕西凤翔挂虎1件、京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件）。
	2
	套
	600

	7
	写生画箱
	一、适用范围：适用于美术教学使用。
	20
	只
	40

	
	
	二、规格材质：全部采用榉木实木材质,无混合材质 ；尺寸：72x114x180cm,十足尺寸,不缩小画架杆子粗细尺寸；最大画框尺寸为：85cm；
	
	
	

	
	
	三、功能：a. 带铝制拉杆和滑轮，方便外出写生b：配带调色盘，背带c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料d：画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。
	
	
	

	8
	写生教具（1）
	石膏像：阿古力巴（切面）长24*宽34*高18cm，腊空（半面）长36*宽46*高16，太阳神（头像）长12*宽11.5*高37cm，放牛娃（头像）长16*宽16*高48cm，小大卫（头像）长13.5*宽9.5*高31cm，比例适当。符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏。
	4
	套
	300

	9
	写生教具（2）
	一、适用范围：适用于美术教学使用。
	4
	套
	110

	
	
	二、技术要求：
	
	
	

	
	
	1．材质：优质石膏粉。
	
	
	

	
	
	2.几何形体15件 ：⑴圆球；⑵圆锥；⑶长方体；⑷正方体、⑸四棱锥；⑹圆柱体；⑺六棱柱；⑻方带方；⑼圆锥带圆；⑽方锥带；⑾多面体；⑿八棱柱；⒀六棱锥；⒁圆切；⒂十二面体；
	
	
	

	
	
	3.洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，比例适当、分形面线条清晰。
	
	
	

	10
	写生教具（3）
	一、适用范围：适用于美术教学使用。
	4
	套
	200

	
	
	二、技术要求：
	
	
	

	
	
	1．配置：⑴彩陶2件：直径≥200mm；⑵釉陶2件：直径≥200mm；⑶木质关节人1件: ≥320mm；⑷仿真水果6件；⑸塑料花1束；共5类10件。
	
	
	

	
	
	2．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。
	
	
	

	
	
	三、标志、说明书、包装、运输、贮存；应符合JY0001-2003的有关规定。
	
	
	

	二十、音乐器材室

	1
	音筒
	8音，表面光滑，无毛刺，整体经过精致的打磨，安全无毛刺不伤手，使用放心，每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。可以很好的训练学生的听力，并通过音乐活动培养和发展学生的创造力和创新精神。同时可以训练学生的手眼协调能力,同时让学生在使用的时候开发潜在的艺术细胞，增添音乐感，从而达到学校音乐常识基础的目的。
	4
	组
	135

	2
	音条
	音条长度不小于140mm，音条宽度不小于39mm，击锤长度不小于250mm。
	12
	套
	435

	
	
	材质：钢片和木块，
	
	
	

	
	
	结构：由17个钢片和17个木块组成的，钢片装订在木块上。音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满，共鸣好，无杂音。表面平整、无划痕，无毛刺。音条钉装订结实，无脱落音。音锤表面光滑，无毛刺。表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮。
	
	
	

	3
	钟琴
	低音、中音、高音。钢制，木架，音域4个八度，由32组琴片组成,可通过音棒的敲打就能够发出好听的声音，音高的不同加上节奏的变化就能够组合成一首旋律。琴键边缘无毛刺不伤手经过精致的打磨抛光，使用伤手。
	2
	套
	420

	4
	椰壳沙锤
	①每副2个，每个由锤球和手柄组成；
	46
	对
	112

	
	
	②锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄，手柄长不小于130mm。手柄直径不小于29mm,锤球直径不小于90，长度不小于260。手柄由硬质塑料或桦木等木材制成；
	
	
	

	
	
	③手柄与锤球连接牢固，外表颜色柔和，表面光滑；
	
	
	

	
	
	④演奏时，手持沙锤摇动，应发出“嚓、嚓”声，不得有其他噪声。
	
	
	

	5
	小号卡巴萨
	1.供中小学音乐教学用。
	6
	个
	70

	
	
	2.小号，材质:手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。
	
	
	

	
	
	3.用法：演奏卡巴萨的时候,手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。
	
	
	

	6
	大号卡巴萨
	1.供中小学音乐教学用。
	6
	个
	80

	
	
	2.大号，材质:手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。
	
	
	

	
	
	3.用法：演奏卡巴萨的时候,手握卡巴萨手柄，来回摇晃，通过合金珠链摩擦发出声响，可根据摩擦速度的快慢来变化节奏。
	
	
	

	7
	刮棒
	材质：优质实木；规格：筒长19CM，刮棒长18CM。
	12
	副
	20

	8
	蛙鸣筒
	长约18CM,宽约5CM手握鱼型，中间表面有螺纹，表面有两个圆孔，头部和尾部表面画有图案，表面处理光滑无毛刺，使用方法：一手拿蛙筒，一手拿刮棒，通过刮擦或敲击可以发出青蛙的鸣声，音色响亮清脆。
	46
	副
	70

	9
	北梆子
	1.供中小学音乐教学用。
	2
	副
	40

	
	
	2.硬木制，坚实无疤节或劈裂.直径4cm、长25cm的圆柱形和长20cm、宽5cm～ 6cm、厚4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。
	
	
	

	10
	南梆子
	1.供中小学音乐教学用。
	2
	副
	40

	
	
	硬木制，坚实无疤节或劈裂.直径2cm、长20cm的圆柱形和长20cm、宽3cm、厚4cm的圆柱形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。
	
	
	

	11
	木鱼
	构成：5 个不同尺寸木鱼（1 号最大～5 号最小）+1 个高音梆子 + 2 根敲棒 + 支架 + 铝合金箱。
	1
	组
	500

	
	
	材质：椿木 / 红木，红漆描金，中空发音。
	
	
	

	
	
	尺寸（单只，约）：
	
	
	

	
	
	1 号：12.7×13×11cm
	
	
	

	
	
	2 号：11.2×11.3×9cm
	
	
	

	
	
	3 号：8×8.5×7.2cm
	
	
	

	
	
	4 号：6.8×7×6.3cm
	
	
	

	
	
	5 号：6×6.5×5.7cm
	
	
	

	
	
	音高：按宫 / 商 / 角 / 徵 / 羽五声音阶排列，音色清脆短促。
	
	
	

	
	
	音色：明亮通透，颗粒感强，适合民族乐队、戏曲、早教节奏训练。
	
	
	

	
	
	支架：高度可调（约 70–120cm），金属三脚架。
	
	
	

	
	
	配件：大 / 小敲棒各 1，专用收纳箱。
	
	
	

	12
	碰铃
	材质为黄铜，系丝带型，直径≥4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。
	4
	副
	33

	13
	堂鼓
	1、鼓面直径260mm，高度330mm，木质鼓腔，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。
	2
	个
	880

	
	
	2、击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。
	
	
	

	
	
	3、堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。
	
	
	

	
	
	4、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。
	
	
	

	14
	乐理琴
	键数：16 键（4×4 矩阵）
	1
	个
	450

	
	
	按键：轻触硅胶，无配重 / 无力度
	
	
	

	
	
	音域：C4～D6（2 个八度 + 2 音）
	
	
	

	
	
	音律：十二平均律，A4=440Hz
	
	
	

	
	
	复音：单音（一次 1 个音，无和弦）
	
	
	

	
	
	音色：电子蜂鸣音，1 种
	
	
	

	
	
	喇叭：0.5–1W 单喇叭
	
	
	

	
	
	音量：2–3 档调节
	
	
	

	
	
	供电：3×AAA 电池 / USB 5V
	
	
	

	
	
	尺寸 / 重量：约 25×10×3cm / 200–300g
	
	
	

	
	
	功能：音阶、唱名启蒙；无移调 / 无和弦 / 无节拍
	
	
	

	15
	中虎音锣
	1、材质：响铜，手工打造
	2
	副
	440

	
	
	2、直径≧280㎜，锣的厚度：2mm，重量：约0.9kg，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。
	
	
	

	
	
	3、质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化.音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。
	
	
	

	16
	小锣
	材质:响铜，直径：不小于220㎜，质量判断：扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，锣边平滑。音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。
	2
	副
	165

	17
	铙
	铜制，直径30mm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副
	2
	副
	618

	18
	钹
	1.材质：响铜
	2
	副
	180

	
	
	2、规格：直径为：≧15CM， 重量≧ 0.5kg
	
	
	

	
	
	3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻 有小孔，用粗绳栓系，两个为一付。
	
	
	

	19
	多音鼓
	鼓腔：七层桦木，鼓圈：铝合金压铸超强铝合金背架，规格尺寸：10〃12〃13〃；加厚海绵，减压减负，结实耐用；可调背架，使用方便；加固五金，色泽明亮
	2
	套
	735

	20
	乐谱架
	谱台大小400³340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；谱架为高度500mm-1400mm可调节，3节升降杆，每节均用螺栓紧固，底脚带防滑胶套。
	45
	个
	238

	21
	音叉组
	1.由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形；
	3
	组
	210

	
	
	2.音叉频率为440Hz，频率误差为0.8Hz（在20℃时）；
	
	
	

	
	
	3.音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切；
	
	
	

	
	
	4.每支音叉配共鸣箱一个，单支音叉配叉槌一个；
	
	
	

	
	
	5.音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造。
	
	
	

	22
	沙筒
	材质：木质，长度约90mm，直径约：28mm,音质清晰，无杂音，表面光滑，完整，光亮，无脱皮。
	8
	个
	20

	23
	沙蛋
	中间圈最大直径不小于35mm，沙蛋高度不小于60mm。椭圆木质，表面亚光、均匀、无裂缝或凹凸，内有2.3mm铁沙，摇晃发出“沙沙”；清脆，无噪音。
	8
	对
	6

	24
	手摇铃（5铃）
	5铃木制手握铃，木质手柄，不锈加厚铃铛，摇动音色响亮
	8
	个
	15

	25
	手摇铃（7铃）
	7铃木制手握铃，木质手柄，不锈加厚铃铛，摇动音色响亮
	8
	个
	15

	26
	棒铃（21铃）
	串铃：全长≥210mm，柄长约：85mm，红绒布包边，铃铛加厚，木质手柄，21铃。
	8
	个
	28

	27
	双响筒
	由筒体、手柄、击槌组成。
	8
	副
	30

	
	
	筒体为原木色。筒体全长不小于200，筒体直径不小于40mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，击锤全长不小于155mm，两端呈球状。表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音。
	
	
	

	28
	响板（木舞板）
	全长约180mm，响板上片厚底约6mm，最长柄约90mm,由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用实木制成，无毛刺不伤手，环保漆，无毒无害无异味。响板表面无疖疤、裂缝，精细打磨，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。
	8
	对
	30

	29
	铃鼓
	1.单面蒙皮，鼓面用整块羊皮蒙制，无裂皱，坚韧而弹性好；2.鼓框的周围嵌有五对金属钹片；用手碰及摇动时，均可发音，鼓声与金属声混合发音明显。
	4
	个
	57

	30
	响棒
	响棒长度不小于180mm，响棒直径不小于13mm，音质清晰，无杂质，表面光滑，完整，光亮，油漆均匀。
	8
	对
	24

	31
	竖笛
	塑料材质高音八孔．音色纯正清丽，柔和轻盈。它由簧片振动发音，簧片永久性的固定在发音窗内，以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音.
	46
	支
	37

	32
	口风琴
	37键；采用精密机械动力系统，优质磷青铜材料音簧，加厚铜座，先进点焊技术，吹管及外壳均采用优质食品级ABS 无毒工程树脂；
	46
	个
	120

	
	
	规格53*11*4.5CM，配有专用琴盒罩
	
	
	

	33
	吉它
	尺寸：40/T-01缺角                
	6
	把
	570

	
	
	面板/侧板：A+级英格曼云杉/桃花芯  
	
	
	

	
	
	指板/下码：玫瑰木/玫瑰木   
	
	
	

	
	
	下弦枕/弦钮/琴弦：牛骨/韩产全封闭旋钮/黄铜
	
	
	

	
	
	缠绕钢弦
	
	
	

	34
	小军鼓
	1、材质：金属外腔和木腔镶接，鼓圈：铝合金压铸；金属外腔，正品鼓皮
	8
	面
	135

	
	
	2、规格：直径≥330mm,鼓体高度≥120mm，鼓皮厚度≥0.15mm。
	
	
	

	
	
	3、镀锌紧箍件，不少于6个精密紧箍件
	
	
	

	35
	大军鼓
	1.九层杨木桦木混合鼓腔，表面贴 PVC。
	4
	面
	450

	
	
	2.鼓外径不低于650mm；鼓腔厚度6.0±5mm；高度不低于300mm，含鼓棒、背带。
	
	
	

	
	
	3.鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效。
	
	
	

	
	
	4.可调手动变音，既可发声悦耳、洪亮、无噪音，又可发声低沉、沙哑。
	
	
	

	二十一、科技活动室辅助用房

	1
	测电笔
	螺丝刀式，测量范围 100v-500v
	2
	个
	2

	2
	一字螺丝刀
	规格要求：旋杆长度 100mm,直径 2.0-3.0mm 方型旋
	12
	个
	3

	
	
	杆，边宽 51mm。
	
	
	

	3
	十字螺丝刀
	规格要求：旋杆长度 100mm,直径 2.0-3.0mm 方型旋
	12
	个
	3

	
	
	杆，边宽 50mm。
	
	
	

	4
	尖嘴钳
	嘴顶缝隙： ≥3mm 的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大
	12
	个
	8

	
	
	值就不超过 0.08mm.手柄部位带绝缘套。
	
	
	

	5
	木工锯
	1.规格要求：锯条长度：细齿 400mm (±20mm）
	2
	个
	30

	
	
	2.材质要求：榉木质支架。
	
	
	

	6
	钢手锯
	1.配置要求： 由钢锯弓、钢锯条组成。
	2
	个
	18

	
	
	2.规格要求：锯弓长度可调节，最大调节长度≥
	
	
	

	
	
	310mm 。
	
	
	

	
	
	3.手柄握捏部位应光滑、无尖状、无毛刺、无锋边、
	
	
	

	
	
	无开裂。。
	
	
	

	
	
	4.锯弓端头蝶形调整钮旋动灵活，与锯条配合良好。
	
	
	

	7
	钢丝钳
	1.规格要求：全长≥150mm。
	2
	个
	18

	
	
	2.其它技术要求应符合 QB/T2442.1 的相关规定。
	
	
	

	8
	手锤
	1.规格要求：锤重 0.5kg，圆柱形。
	2
	个
	15

	
	
	2.锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把与手锤连接
	
	
	

	
	
	牢固。
	
	
	

	
	
	3.其它技术要求应符合 HB3252 的相关规定。
	
	
	

	9
	活扳手
	1.规格要求： ≥200mm
	2
	个
	18

	
	
	2.应符合 GB 4440 的有关要求。
	
	
	

	10
	电烙铁
	20W，带烙铁架
	2
	支
	14

	11
	手电钻
	1.电压 16.8V，高低双速档位，双轴承联动。
	1
	台
	155

	
	
	2.手电钻夹持钻头最大Ф 10mm。
	
	
	

	
	
	3.配塑料工具箱。
	
	
	

	12
	剪刀
	1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无
	24
	个
	4

	
	
	锈蚀。
	
	
	

	
	
	2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃 口锋利，无崩裂，
	
	
	

	
	
	剪口前端应对齐
	
	
	

	
	
	3.刃 口长≥80mm。
	
	
	

	13
	小刀
	不锈钢材料制作，尺寸：130*10mm (±2mm），宽刀
	24
	个
	2

	
	
	片可伸缩
	
	
	

	14
	手持筛子
	不锈铁边框及铁丝网制成，直径≥210mm，高≥50mm，
	12
	个
	4

	
	
	底部应有防刮手处理
	
	
	

	15
	喷水壶
	手持式，塑料制，500ml，壶体高度≥140mm，直径≥
	12
	个
	5

	
	
	70mm
	
	
	

	16
	护目镜
	防冲击眼镜，PC 镜片，眼镜总宽约 145mm，高 50mm
	48
	个
	7

	二十二、体育设备

	1
	打气筒
	便携式，频率响应：100Hz～10kHz,±3dB；
	2
	个
	36

	
	
	使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为25W；采用ABS工程塑料；音色清晰，声音洪亮，适用面积200m2以上
	
	
	

	2
	布卷尺
	30m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	1
	盒
	50

	3
	布卷尺
	50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	1
	盒
	80

	4
	数字秒表
	分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s
	6
	块
	150

	5
	运动计数器
	铁质，金属指环和按键，计数范围：0～999，重量400g，
	6
	个
	70

	6
	接力棒
	长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g
	15
	根
	50

	7
	跳高横杆
	长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm
	2
	根
	200

	8
	起跑器
	长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整.
	6
	付
	600

	9
	发令枪
	可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计
	1
	支
	250

	10
	标志筒
	全塑料制品,高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重,放置平稳                                                                            
	20
	个
	20

	11
	实心球
	圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂
	50
	个
	30

	12
	铅球
	质量3.000kg～3.030kg，，直径90mm～100mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm
	3
	个
	150

	13
	铅球
	质量4.000kg～4.030kg，直径95mm～110mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm
	3
	个
	170

	14
	标志杆
	高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面
	20
	根
	14

	15
	起跳板
	1.规格:（1210mm*295mm*97mm）±10mm。
	2
	块
	680

	
	
	2.材质：优质樟子松材质；表面光滑，无毛刺。
	
	
	

	
	
	3.功能：跳远助跳板。
	
	
	

	
	
	4.结构：一块木板，带橡皮泥。
	
	
	

	16
	划线器
	1.规格:箱体250*250mm，可调线宽40mm，高度730mm，可装粉10升。
	1
	个
	350

	
	
	2.材质：优质冷轧钢，橡胶轮，橡胶皮套。
	
	
	

	
	
	3.功能：干粉划线器，用于场地划线。
	
	
	

	
	
	4.结构：三轮车斗式，带手推把柄，不带盖。
	
	
	

	17
	软式练习跨栏架
	栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm;高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm
	20
	付
	60

	18
	软式练习标枪
	枪身长800mm～900mm，直径 ：45mm～50mm，软质材料制成
	20
	支
	30

	19
	多功能四折叠长垫
	长1800mm，宽600mm，厚度：25mm～30mm；可向里外任意方向进行四折叠
	4
	个
	150

	20
	体育场地标志胶带
	长18m，宽40mm～60mm            
	3
	卷
	25

	21
	小跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣
	50
	块
	30

	22
	大跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣
	10
	块
	130

	23
	小学生用篮球
	圆周长645mm～670mm；质量420g～480g
	100
	个
	90

	24
	少年足球
	4号，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g
	50
	个
	90

	25
	教学口哨
	1.规格:无核，颜色多样。
	10
	个
	150

	
	
	2.材质：ABS工程塑料。
	
	
	

	
	
	3.功能：适用于足球、篮球裁判及室外拓展等。
	
	
	

	
	
	4.结构：哨子，尼龙绳、金属铁环及挂钩组成，声音圆润，穿透力强。
	
	
	

	26
	象棋、跳棋、陆战棋、飞行棋等
	飞行棋（50副）、象棋、跳棋各50副
	150
	副
	25

	27
	乒乓球
	直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂
	50
	桶
	30

	28
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N
	20
	付
	50

	29
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片
	50
	桶
	30

	30
	羽毛球拍
	总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm
	20
	付
	120

	31
	垒球
	圆周长195mm±10mm,质量80g±5g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm
	50
	个
	2

	32
	跳绳
	短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	100
	根
	10

	33
	跳绳
	长跳绳，绳长度7000mm～8000mm，直径8～9mm，质量230g～300g，柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	10
	根
	15

	34
	拔河绳
	长30m,质量10kg左右,采用天然麻棕线绞制
	2
	根
	400

	35
	塑料圈(呼啦圈)
	直径80cm，PVC管
	46
	个
	15

	36
	小沙包
	帆布制作，质量约200g
	46
	只
	8

	37
	铁环
	铁环直径约50cm，附特制的铁钩。用铁钩推着,铁环可向前滚动
	50
	套
	25




三、样品提供
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	活动器材柜 
	详见招标文件“第二部分：招标内容及技术要求”中的《二、采购清单及技术参数》
	组
	1
	

	2
	音乐凳1  
	
	张
	1
	

	3
	美术桌 
	
	张
	1
	

	4
	礼堂椅
	
	位
	1
	


 1.▲样品须在投标截止时间前自行送至以下地点，且样品标注投标供应商名称、样品名称等信息，否则因此出现漏评、错评而产生的后果由投标供应商自行负责。允许邮寄，供应商采用邮寄的，由邮寄过程中的损坏，采购人及招标代理概不负责，各供应商邮寄时应注意样品包装措施。
    样品递交截止时间：本项目投标截止时间
递交地址：泰顺县公共资源交易中心一楼样品室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）
联系人：吴先生
联系电话：0577-67592508
2.▲供应商未提供样品的其“样品评价”项不得分。
3.评审结束后中标（成交）供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一。若中标
（成交）供应商最终供货产品材质与招标文件要求的材质不符，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并中止合同。中标（成交）供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。
四、商务条款
1.工期要求：自合同签订之日起30个日历天内。
2.售后服务
（1）质保期：3年（自验收合格之日起）。
（2）响应时间：在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在1小时内响应服务，并在12小时内修复。若无法按规定及时修复的须根据使用单位要求提供备用设备。
（3）技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。
3.付款方式：
签订合同且具备支付条件后，采购人根据《付款通知书》支付合同金额的40%预付款，中标方需开具相应金额的增值税发票，项目履约验收合格之后，采购人根据《付款通知书》支付合同金额的60%，乙方需开具相应金额的增值税发票。
注：采购人在接到中标供应商增值税发票后7个工作日内支付款项。
4.随机资料
产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。
5.安装施工
需供应商提供技术人员安装调试
安装施工地点：按采购单位要求。
安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。
安装施工过程中发生的运输费用由成交供应商负责。
供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
6、验收
符合相关规范及标准，通过采购人的验收，验收相关费用包含在本次投标报价中，成交供应商必须按采购人要求进行供货，并在规定时间内完成全部交货并完成安装通过验收。
六、工作范围
根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：
1.提供完整成套的设备；
2.产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、保险等；
3.根据采购单位要求，免费为每台设备制作并粘贴好资产标签；
4.完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收； 
5.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；
6.质保期内的维保及维修；
7.售后服务的措施及承诺。以上工作内容的费用均包含在投标。
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第三部分   供应商须知
一、说明
1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商必须对所投标项全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3.无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。
4.本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商《资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则作无效投标处理。
5.安全生产
在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。
6.知识产权
6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及的专利权负责，不损害采购人的利益。
6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
6.4投标供应商提供的货物中如使用了其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
7.招标文件中所列品牌、技术参数是为了对拟设备的技术指标和功能要求更好地说明，欢迎其他能满足或优于本项目技术需求的产品参加。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商作无效投标处理。
9.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
10.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
11.进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。
12.本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
13.本项目投标文件签章须采用供应商正式公章（电子签章），不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。
14.▲供应商须具有良好的商业信誉：
1）供应商在国家企业信用信息公示系统网（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）无严重违法企业记录。    
2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）无失信信息记录。   
3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）无严重违法行为记录。   
 4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。    ▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标作无效投标处理。
15.▲中标/成交方必须通过浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的招标代理机构（包括招标代理机构和社会中介招标代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。
16.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）,招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。
二、招标文件
1.招标文件
1.1 招标文件约束力
▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.2 招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2.招标文件的澄清
供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人或招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购人或招标代理机构收到，采购人或招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。
3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间之前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。
3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者招标代理机构顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件
1.投标文件
1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。
1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。
1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。
1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2.投标文件的组成
投标文件由《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1 《报价文件》组成
	序号
	内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1.
	开标一览表（附件一）

	2.
	投标分项报价表（附件二）

	3.
	随机备品备件、专用工具清单（附件三）

	4.
	设备零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件四）


2.2 《资格文件》组成
	序号
	内容（▲下表所列项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1. 
	供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）

	2. 
	符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件五）

	3. 
	供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）

	4. 
	法定代表人授权书（附件六）（法定代表人直接参与的仅需提供法定代表人身份证明）


2.3 《商务技术文件》组成
	序号
	内容（▲下表1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1. 
	投标函（附件七）

	2. 
	供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件八）

	3. 
	法定代表人诚信投标承诺书（附件九）

	4. 
	商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二））

	5. 
	针对本项目配备的产品清单（附件十一）；产品功能等技术参数描述

	6. 
	供应商项目服务人员汇总表（附件十二）

	7. 
	距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

	8. 
	相关产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书、相关节能环保产品认证证书（如有则提供，复印件加盖公章）

	9. 
	供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供）

	10. 
	供应商资信等级证明等（如有则提供）；

	11. 
	供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书；

	12. 
	供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十三）

	13. 
	供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）

	14. 
	节能环保产品声明函（附件十四）；

	15. 
	节能环保产品清单（附件十五）

	16. 
	政府采购活动现场确认声明书（附件十六）

	17. 
	根据招标文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	18. 
	其它供应商需说明的资料（如有则提供）

	19. 
	供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。

	20. 
	中小企业相关的证明材料：
（1） 中小企业
中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）
（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


3.投标内容填写说明
3.1 投标文件格式
供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。
3.2 开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。
4.投标报价
4.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。
4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为投标总价。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。
4.4 供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。投标供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标方负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
6.投标文件的有效期
6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
6.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
7.投标文件的签署
7.1投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
    7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
四、投标文件的递交
1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
2.“电子加密投标文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
3.投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4.投标文件的备选方案
4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。
5. 投标截止期
5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。
5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
五、开标和评标
1.开标
（一）开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
（二） 开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
（三）开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的其投标无效；
（2）投标文件解密结束；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。
3.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在线公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。
（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，在线公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过线上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
2.评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）按照招标文件确定的评标办法确定中标方，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标方；
4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
5）根据采购人的授权确定中标方名单；
2.2评标应当遵循下列工作程序：
1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标一览表）为准，如果不接受调整价格的作废标处理。
评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
3）评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
4）推荐中标方候选人名单，并根据采购人的授权确定中标方。
2.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：
1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;
5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；
3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；
4）除2.3条款以外，出现投标数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；
5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
2.5▲异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会可根据其最终报价进行判定是否作无效投标处理。
2.6▲当某供应商在商务及技术评估中获得的综合评分低于总分的60%时，视为采购人不能接受的附加条件，按无效标处理（如商务及技术分值为60分，即：合格供应商商务及技术应大于等于60分*60%=36分）。
2.7评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
2.8评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。
2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。
3.投标文件的澄清
3.1 为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清。须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。
3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 
4.禁止供应商相互串通投标。
4.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
4.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。
5.评标原则
▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
六、授予合同
1.决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标方。
2.中标通知书
2.1  采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府网上公示中标供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。
2.2 中标通知书对采购人和中标方具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标方放弃中标的，应当承担法律责任。
2.3 中标无效
1）发现中标方资格无效或中标方放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。
2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。
4.签订合同
4.1 中标方须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标方应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标方未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2 招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标方在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标方承担。
5.履约保证金
无。
七、付款通知书
开具《付款通知书》流程：提供合同复印件（或扫描件）、《泰顺县政府采购货物落实及验收单》至泰顺县公共资源交易中心开具，项目最终验收付款时还需提供《政府采购履约验收书》、网上履约验收公示（公示网站：浙江省政府采购网、泰顺县公共资源交易平台）。
八、投诉质疑
根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。
1.供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑
2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：
   （1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；
   （2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商获取招标文件截止之日）起计算，但招标文件在获取招标文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。
   （3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
   （4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉
3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。
3.2质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。
4.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
5.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。




















第四部分、政府采购政策功能相关说明
[bookmark: _Toc25899_WPSOffice_Level2]一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）
（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）
（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）
（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2、符合要求的应提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：
（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）
3、扶持政策说明：
残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。
4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”
5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），投标供应商选用的产品制造商均为行业（工业）所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。
6、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审。

附件1
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：



填写说明：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
（2）▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。




附件2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：



二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）
（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）
（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
三、信贷政策
1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）
	温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点（不超过120字）
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	王经理
	0577-88186626


	中国建设银行股份有限公司温州分行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	0577-88093286

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	郑经理
	0577-88193910


	中国民生银行股份有限公司温州分行
	民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。
	项经理
	18057779630

	宁波银行股份有限公司温州分行
	宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。
	陈经理
	0577－88007377


	杭州银行股份有限公司温州分行
	门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请
手续简：线上申请+线上签约，足不出户
利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行
额度高：最高为合同金额的80%
	叶经理
	0577-88008933

	招商银行股份有限公司温州分行
	政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。
	陈经理
	0577-88056876


	兴业银行股份有限公司温州分行
	融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收账款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	张经理
陈经理
	0577-88369368/13857713118
0577-56969696-526506

	温州银行股份有限公司温州分行
	政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。
	陈经理
	13736355866

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，
最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元
2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 %
	戴经理
	13605772302

	交通银行股份有限公司温州分行
	手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。
	缪经理
	0577-88248454

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款
所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件
	叶经理
	0577-55570829








温州市政府采购信用融资意向银行选择表
（温州市供应商填写）
	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	温州市政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	温州银行股份有限公司温州分行
	

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	

	宁波银行股份有限公司温州分行
	

	杭州银行股份有限公司温州分行
	

	招商银行股份有限公司温州分行
	

	兴业银行股份有限公司温州分行
	

	交通银行股份有限公司温州分行
	

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	



注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。
2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。


第五部分  合同格式  
（具体以实际签订为准）                   





政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
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甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：签订合同且具备支付条件后，采购人根据《付款通知书》支付合同金额的40%预付款，中标供应商需开具相应金额的增值税发票，项目验收合格之后，采购人根据《付款通知书》支付合同金额的50%，验收满1年后，采购人向供应商支付剩余10%合同款，中标供应商需开具相应金额的增值税发票
注：采购人在接到中标供应商增值税发票后7个工作日内支付款项。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：/。
    收取履约保证金金额：/。
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	不少于 3  年（自验收合格之日起）（乙方另有承诺增加质保期的，按高的为准）

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	在接到采购人通知后须30分钟内响应

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1、乙方须提供符合采购文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者乙方予以免费更换。
2、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，乙方未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为乙方投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），否则按验收不能通过，甲方给予退货、解除合同或经方同意换货处理，乙方自行承担由此造成的损失。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	不少于3年（自验收合格之日起）（乙方另有承诺增加质保期的，按高的为准）

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按采购文件及投标文件

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	1.甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。
2.在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：
（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。
（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。
3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1. 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。
2. 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3. 如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：
（1）向 当地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 当地 ；
（2）向  当地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/



































第六部分    附件—投标文件格式
一、投标文件（报价部分）格式
投标文件（报价部分）封面参考：

泰顺县职业技能培训学校专业教室设备
投 标 文 件
（报 价 部 分）


	项目编号：330329263257010000005-TSCG202606011

	采购单位：泰顺县职业教育中心

	供应商名称：

	供应商地址：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	日期：  年 月 日










附件一
开标一览表
项目名称：泰顺县职业技能培训学校专业教室设备
采购编号：330329263257010000005-TSCG202606011
价格单位：元人民币
	标项
	标项名称
	投标报价
	
最高限价

	1
	泰顺县职业技能培训学校专业教室设备
	大写：                  
小写：                
	1237514



1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价，供应商所投报价不得高于招标文件规定的采购预算（最高限价），否则按无效投标处理。
2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc31481_WPSOffice_Level2]





附件二
投标分项报价表
项目名称：泰顺县职业技能培训学校专业教室设备           
招标编号：330329263257010000005-TSCG202606011        
价格单位：元人民币
	序号
	名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	



注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。
2.此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。
3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。
5.表格可以延续。            

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：




附件三

随机备品备件、专用工具清单
项目名称：泰顺县职业技能培训学校专业教室设备           
招标编号：330329263257010000005-TSCG202606011        
价格单位：元人民币
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商盖章：














附件四
设备零件、易损件、备品备件报价表
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商盖章：














附件五
符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
泰顺县职业教育中心、泰顺县公共资源交易中心：
我方参与泰顺县职业技能培训学校专业教室设备（采购编号：330329263257010000005-TSCG202606011）政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。
（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
供应商名称（公章）：
                       日期：  年  月  日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

附件六
[bookmark: _Toc32552_WPSOffice_Level3]法定代表人授权书

泰顺县职业教育中心：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县职业技能培训学校专业教室设备（采购编号：330329263257010000005-TSCG202606011）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：        

详细通讯地址：        邮政编码：        

电话：        传真：        

供应商：（盖章）       

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

	
粘贴法人授权代表身份证复印影印件






	
粘贴法人身份证复印影印件






附件七
[bookmark: _Toc30988_WPSOffice_Level3]投标函
泰顺县职业教育中心：
（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县职业技能培训学校专业教室设备（采购编号：330329263257010000005-TSCG202606011）招标的有关活动，并对泰顺县职业技能培训学校专业教室设备进行投标。为此：
1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
“电子加密投标文件”：在线上传递交。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。
4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何隶属关系。
7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                     邮编：                     
电话：                     传真：                     
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：






附件八
[bookmark: _Toc15399_WPSOffice_Level3]供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	泰顺县职业技能培训学校专业教室设备

	项目采购编号
	330329263257010000005-TSCG202606011

	时间
	本项目投标截止时间

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。
3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内：
4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：

5、我单位符合本项目特定资格条件：/ 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	签署日期：



备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件九
[bookmark: _Toc7010_WPSOffice_Level3]法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加泰顺县职业技能培训学校专业教室设备（采购编号：330329263257010000005-TSCG202606011）的投标；
一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。
五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。
六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。
七、不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：
九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：
十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括但不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。
法定代表人（签字或签章）：
投标供应商（盖章）
承诺书签署日期：年月日
备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。




附件十
[bookmark: _Toc18541_WPSOffice_Level3]（一）商务偏离表

	序号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

[bookmark: _Toc4031_WPSOffice_Level3]（二）技术偏离表
	序号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
[bookmark: _Toc30988_WPSOffice_Level2]备注：表格可以延续





附件十一
[bookmark: _Toc3495_WPSOffice_Level3]投标产品配置清单
项目名称：泰顺县职业技能培训学校专业教室设备               采购编号：330329263257010000005-TSCG202606011
	序号
	货物名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	单位
	数量
	备注
	实物图片
（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：
[bookmark: _Toc24259_WPSOffice_Level3]注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。
2、所投产品详细配置、技术应另页描述。
附件十二
供应商项目服务人员汇总表
项目名称：泰顺县职业技能培训学校专业教室设备
招标编号：330329263257010000005-TSCG202606011
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业
年限
	职务
和职称/认证
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；
3.资质证书等人员证件复印件应附后（如有）。
4. 表格可以延续。
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：


附件十三
[bookmark: _Toc28287_WPSOffice_Level3]供应商项目业绩清单

	序号
	采购
单位
	项目
名称
	数量
	合同
金额
	签约
日期
	联系人
	联系
电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：




附件十四
[bookmark: _Toc30629_WPSOffice_Level3]节能环保产品声明函
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：        
日 期：                  

附件十五
节能（环保）产品清单
(如有则提供)
（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细
	制造商
	品牌
	产品名称、
规格型号
	节字标志认证证书号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细
	制造商
	品牌
	产品名称、
规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。
2、表格可以延续。
投标供应商盖章：   
日 期：          

附件十六
政府采购活动现场确认声明书
泰顺县公共资源交易中心：
本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县职业技能培训学校专业教室设备 （编号： 330329263257010000005-TSCG202606011）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
2、 现已清楚地知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
  I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚地知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
5、 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。
（供应商代表签名）：
 年 月 日

第七部分    评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标方，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。最大限度地保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二、评标组织
评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评审办法
采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的商务技术部分投标进行评审并打分，以商务技术得分和报价标得分合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，选择综合得分第一名的为中标供应商，并提交书面评审报告，如果综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且报价均相同的，按商务技术得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。
中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。 
如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
四、评标细则
（一）报价评分（满分35分）
1.以满足招标文件要求且投标报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。
2.本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）
（二）商务技术评分标准（满分65分）
	序号
	评分
内容
	分值
	评分细则

	1
	综合
情况
	3分
	（1）投标人（或所投产品制造商）具有质量管理体系认证证书（证书认证范围包含家具）的得1分。
（2）投标人（或所投产品制造商）具有职业健康安全管理体系认证证书（证书认证范围包含家具）的得1分。
（3）投标人（或所投产品制造商）具有环境管理体系认证证书（证书认证范围包含家具）的得1分。
备注：
1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	2
	环境标志产品认证
	2分
	投标产品具备由参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具、且在有效期之内的环境标志产品认证证书，每提供一个产品得0.5分，最高得2分。
注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（证书原件扫描件或复印件），并提供中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）的认证信息查询结果页面截图，否则不得分。

	3
	质保期
	2分
	产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，所有家具产品增加1年得1分，最多得2分。

	4
	投标人业绩
	2分
	提供类似项目合同业绩，每个得1分，最高得2分。
备注：
1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。
2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全上述资料不得分。
3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
4、评标过程中如需核实发票网上信息的，投标人需提供配合。

	5
	技术
参数
	20分
	根据所投产品与招标文件第二部分 招标内容及技术要求“二、采购清单及技术参数”中偏离情况进行打分，标注“★”的为重要技术参数，每负偏离一条扣1分，其他技术参数每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。
注：
1、投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述参数列明详细响应情况，否则未列明的内容评委有权不予给分。

	6
	产品检测报告
	10分
	1.刨花板性能要求:
[bookmark: OLE_LINK3]1)甲醛释放量≤0.025/mg/m³。
2)苯≤2μg/m³
3)甲苯≤10μg/m³
4)二甲苯≤10μg/m³
5)总挥发性有机化合物(TVOC)7≤100μg/m³。
6)抗细菌性能：抗细菌率(大肠埃希氏菌 、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌 、乙型溶血性链球群）≥99.00%。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	2.密度板性能要求：
1)甲醛释放量≤0.025mg/m³。
2）苯≤2μg/m3
3）甲苯≤20μg/m3;
4）二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤20μg/m3;
5）总挥发性有机化合物（TVOC）≤200μg/m3;
6)抗细菌性能：抗细菌率( 金黄色葡萄球菌）≥99.00%。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	3.多层板性能要求：
1)甲醛释放量≤0.050mg/m3。
2）总挥发性有机化合物(TVOC)72h≤0.50/mg/㎡·h。
3）抗细菌性能：抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌β-、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）≥99.00%。
[bookmark: OLE_LINK5]4）防霉菌性能：防霉菌等级（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）0级。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	4.塑粉性能要求：
1)附着力（干附着力）0级，耐磨性/mg(750g/500r)≤50，耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]240h无异常，耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]-室内用168h无异常、耐沸水性2h无异常、耐盐雾性-中性盐雾500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性-室内用500h无异常。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	5.钢管性能要求
1)可迁移有害元素（锑(Sb)≤60mg/kg,砷(As)≤25mg/kg,钡(Ba)≤1000mg/kg,镉(Cd)≤75mg/kg,铬(Cr)≤60mg/kg,铅(Pb)≤90mg/kg,汞(Hg)≤60mg/kg,硒(Se)≤500mg/kg。
2)金属喷漆(塑)涂层：附着力0级，冲击强度（冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹），耐盐浴（划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象），硬度（铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏）。
3)中性盐雾试验NSS(720h)：涂层的耐腐蚀等级9级，涂层对基体的保护等级9级。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	6.封边条性能要求：
1）理化性能（耐干热性≥四级，耐磨性（2500目砂纸，磨40r后，应无露底现象），耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性应无裂纹，无鼓泡，长度伸缩率≤2.0%，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级），2）甲醛释放量≤0.5mg/L,
3）氯乙烯单体≤5.0mg/kg，
4）可迁移元素（可溶性重金属）：锑(Sb)≤60mg/kg,砷(As)≤25mg/kg,钡(Ba)≤1000mg/kg,镉(Cd)≤75mg/kg,铬(Cr)≤60mg/kg,铅(Pb)≤90mg/kg,汞(Hg)≤60mg/kg,硒(Se)≤500mg/kg）,
5）邻苯二甲酸酯:邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)，邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)）总含量≤0.1%；邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)，邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)）总含量≤0.1%）,
6）多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg;
7）多溴联苯醚(PBDE)≤1000mg/kg。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	7.课桌椅塑料件性能要求：
1）塑料材料理化性能【耐老化性室内用：500h（冲击强度的保持率≥60%、外观颜色变化评级≥3级），冲击强度≥10J/㎡】。
2）塑料件耐冷热循环（应无裂纹、鼓泡、变色、起皱）、
3）硬度（邵氏D硬度≥HD63）。
4）有害物质限量：邻苯二甲酸酯总量未检出，多环芳烃（苯并［a］芘未检出、18种多环芳烃(PAH)总量未检出，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	8.胶水性能要求：
1）苯/(g/kg)≤5.0
2）甲苯+二甲苯/(g/kg)≤150
3）甲苯二异氰酸酯/(g/kg)≤10
4）总挥发性有机物/(g/L)≤700
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	9.冷轧钢板性能要求：
1）中性盐雾试验NSS(720h)：涂层的耐腐蚀等级9级，涂层对基体的保护等级9级。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	10.礼堂椅性能要求：
1）外观：塑料件，人造板件、金属件、软包及缝纫件，漆膜、其他
2）力学性能：座面、椅背静载荷联合试验，扶手侧向静载荷试验，扶手垂直向下静载荷试验。
3）甲醛释放量≤0.120mg/㎡h。
投标人提供的检测报告全部符合上述检测要求的得1分，不符合或未提供齐全的不计分。

	
	
	
	说明：
1、以上检测报告需提供2023年1月1日至今具有相关检测资质并通过国家计量认证（CMA资质）的检测机构出具的合格的检验报告。投标文件中需提供检测报告扫描件，否则不得分。上述所有资料必须真实、合规，在有效期内，否则不得分。
请投标人在检测报告扫描件中用红色线条标注出涉及到上述评分内容的检测内容，以方便评委进行更加优质、高效的评审。
2、检测报告中如产品名称与上述评分标准中名称不一致的，由评标委员会根据检测报告中相关实质性内容判定后给分（检测报告上的名称与上述评分标准中名称不一致但内容实质相同的视作等同）。
3、如投标人提供的报告扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	7
	设备情况
	2分
	根据提供的核心专业生产设备进行打分，设备类别如下：开料设备、封边设备、涂装设备、切割设备、弯管设备、焊接设备、加工中心、注塑设备等，每个得0.25分，最高得2分。
注：须提供设备发票复印件（发票抬头须是投标人或产品制造商名称）、现场使用照片。未提供的不得分。

	8
	项目
设计方案
	投标人提供以下各个空间（详细CAD尺寸图请见采购文件附件）的平面布局设计图、效果图、详细配置清单，根据设计方案是否数量完整、比例合适、设计完整合理性给分，数量完整、比例合适、设计完整合理视为符合采购人需求，不提供不得分：（0-5分）

	
	
	1分
	1.美术室1空间设计：方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得1分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得0.5分，未提供相关内容的得0分。（0-1分）

	
	
	1分
	2.音乐教室1空间设计：方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得1分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得0.5分，未提供相关内容的得0分。（0-1分）

	
	
	1分
	3.劳技教室空间设计：方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得1分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得0.5分，未提供相关内容的得0分。（0-1分）

	
	
	1分
	[bookmark: _GoBack]4.科技活动室1空间设计：方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得1分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得0.5分，未提供相关内容的得0分。（0-1分）

	
	
	1分
	5.录播空间设计：方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的得1分，方案内容完整度一般，存在瑕疵或不足，与本项目实际有偏差的得0.5分，未提供相关内容的得0分。（0-1分）

	9
	项目实施方案
	4分
	（1）提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施，根据提供的方案与采购需求的满足程度，由评标专家进行独立评分。(0-1分）评分范围（1,0.5，0）；

	
	
	
	（2）提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产和装配，根据提供的方案与采购需求的满足程度，由评标专家进行独立评分。(0-1分）评分范围（1,0.5，0）；

	
	
	
	（3）提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，根据提供的方案与采购需求的满足程度，由评标专家进行独立评分。(0-1分）评分范围（1,0.5，0）；

	
	
	
	（4）提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据提供的方案与采购需求的满足程度，由评标专家进行独立评分。(0-1分）评分范围（1,0.5，0）；

	10
	售后服务
	5分
	1.根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务措施和方案（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等）进行打分（0-2分），评分范围（2,1,0）；

	
	
	
	2.培训方案：根据提供的培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期等情况，进行打分（0-1分），评分范围（1,0.5，0）；

	
	
	
	3.优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施及备品备件等情况进行打分（0-2分），评分范围（2,1,0）；

	11
	样品评价
	10分
	根据投标人提供样品：
1、活动器材柜 2、音乐凳1  3、美术桌  4、礼堂椅的相关情况进行打分：
1.根据样品外观设计与整体协调性，由评标委员会进行独立打分，0-2分，评分范围（2,1,0）
2.根据样品的材料质量与工艺水平，由评标委员会进行独立打分，0-3分，评分范围（3,2,1,0）
3.根据样品的结构稳定性与安装牢固度，由评标委员会进行独立打分，0-3分，评分范围（3,2,1,0）
4.根据样品的功能配置与实用性，由评标委员会进行独立打分0-2分，评分范围（2,1,0）


五、说明
1.投标供应商最终得分=商务技术评分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价评分分值。
2.所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“投标供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
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