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招标公告

一、工程名称：S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统
二、建设单位：220省道泰顺段改建工程指挥部

三、工程地点：泰顺县
四、招标内容及范围：本项目位于文福公路（K34+363.265处），桩号K36+626.539，沿现状仕底线走廊带布线至章氏·泰顺矿坑冰城旅游区后沿仕底线东南侧山体展线依次绕过陈王、桥头至荣西，然后设置仕阳1号隧道向东南展线，至牛埕下与现状道路平交，然后沿瑞昌南面山体展线至坟亭南侧与现状道路平交后，设仕阳2号隧道穿越山体至陈吊，路线继续沿仕底线北面山体向东展线至金钟山，沿金钟山东南向布线，设金钟大桥跨越金钟溪至福建省柘荣县，顺接福建国省道干线（联七线）公路柘荣城至柘泰交界段（柘荣县项目），终点位于浙闽交界处的金钟大桥上，桩号K45+089.828。路线全长8.463公里。

本项目采用交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）及《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的双向两车道二级公路标准设计，设计速度60Km/h，路基宽度为10.0m，桥涵设计汽车荷载等级：公路—I 级，其他各项技术指标应符合现行有关行业标准、规范的规定，并满足中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）规定。

本次招标内容包括但不限于S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段项目信息化管理系统的硬件与软件的设计、开发、采购、实施、运行及后续服务等工作，具体内容详见工程量清单。依据本项目第SG01段招标文件，本项目由招标人通过招标确定中标人。中标人与施工单位签订合同，且费用由从标段清单“信息化系统（暂估价）”中支出支付。S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段的施工单位与招标人享有同等权利，本次招标文件规定内容同样适用施工单位，招标人与中标人之间服务关系，同样适用施工单位与中标人之间服务关系
五、招标控制价：750000元。
六、资金来源：省厅补助和县财政
七、招标方式：公开招标

八、工程质量要求：合格

九、服务期：合同签订之日起至竣工验收之日止。
十、本次招标要求投标人持有有效的营业执照或事业单位法人证书，非独立法人的分公司投标人须取得总公司的独立法人授权。

十一、投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过一个二级及以上公路的信息化项目 。（需附合同协议书或委托书，如体现不出技术标准的，还需附发包人或主管部门出具的证明材料）。
十二、投标申请人资料：有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点(泰顺县仕阳镇人民政府二楼会议室)即可。

十三、投标担保：

保证金金额：大写： 壹万元整 ；小写： 10000元。

投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查。评标完成后，退还全部投标人投标保证金。

十四、开标时间：2024年6月4日14 时00分
十五、开标地点：泰顺县仕阳镇人民政府二楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

十六、联系方式：

招标单位（220省道泰顺段改建工程指挥部）：包先生 13958986691

代理单位（浙江远大工程咨询有限公司）：岳先生  17706433022
十七、注意事项

①授权委托人和项目负责人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单，加盖社保证明章（如参加投标单位系2024年新成立的企业可提供2024年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件），并加盖单位公章参加。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各投标人充分考虑因全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。

③每家投标单位指派一人递交投标文件，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场，切勿在周边聚集。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。

④询标方式：电话联系或者钉钉询标。联系电话会在钉钉群中公布。

⑤招标单位或代理公司或评标专家通过电话或钉钉通知投标单位，投标单位须在15分钟内到达开标现场予以回复。如因投标单位（法定代表人或授权代表人）通讯不畅通导致不能及时联系的，15分钟内未到达开标现场，视作投标单位不予回复或确认。

 泰顺县仕阳镇招投标领导小组办公室

                           2024年5月29日  

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

	工程名称
	S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统

	招标人
	名称：220省道泰顺段改建工程指挥部 
联系人：包先生           电话：13958986691

	招标代理人
	名称：浙江远大工程咨询有限公司

联系人：岳先生           电话：17706433022  

	项目代码
	2205-330300-04-01-305996

	建设地点
	泰顺县

	资金来源
	省厅补助和县财政

	招标控制价
	750000元

	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天

	资格审查方式
	资格后审

	工期要求
	合同签订之日起至竣工验收之日止

	承包方式
	专业承包

	质量要求
	合格

	招标范围
	本次招标内容包括但不限于S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段项目信息化管理系统的硬件与软件的设计、开发、采购、实施、运行及后续服务等工作，具体内容详见工程量清单

	投标人

资质要求
	本次招标要求投标人持有有效的营业执照或事业单位法人证书，非独立法人的分公司投标人须取得总公司的独立法人授权

	业绩要求
	自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过一个二级及以上公路的信息化项目 。（需附合同协议书或委托书，如体现不出技术标准的，还需附发包人或主管部门出具的证明材料）

	项目负责人

资格要求
	/

	投标保证金账户及数额
	大写：壹万元整；小写：10000.00元

投标保证金形式：现金

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查。评标完成后，评标完成后，退还全部投标人投标保证金。

	履约担保
	本项目不适用

	投标文件递交地点及截止时间
	时间：2024年6月4日13时30分至2024年6月4日14时00分止

地点：泰顺县仕阳镇人民政府二楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	开标地点及时间
	时间：2024年 6月4日14时00分

地点：泰顺县仕阳镇人民政府二楼会议室（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	投标单位疑问递交时间
	2024年5月31日17:00点前

	备注
	1、招标文件如有补充说明将在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站上发布信息，投标人可以自行下载。

2、开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书（附件一）或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书（附件二）及附由当地社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章复印件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章,如参加投标单位系2024年新成立的企业可提供2024年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件，并加盖单位公章参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

3、标函袋自行提供，建议采用黄色牛皮纸密封。

4、本招标文件所涉及的截止时间均为“00 秒”。

5、本招标文件中规定的时间和内容若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间和内容为准。

6、如现行有关规范有变更的，以最新的为准。

7、如提交的投标文件（含授权委托书）有修改，须在修改处加盖公司公章，否则作无效标处理。

8、本项目采用资格后审，请拟投标人自行核对投标资格条件及要求提供的资料，如不符合资格条件的投标人，在评标资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

9、本工程不接受联合体投标。

10、本项目招标代理服务收费为按照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)及《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号文)标准计算乘以76.5%，由中标人在领取中标通知书时支付。


二、投 标 须 知

（一）总则

1、工程概况

1.1本工程初步设计已由温州市发展和改革委员会以温发改设计〔2023〕15 号批准建设，施工图已由温州市交通运输局以 浙温交许〔2023〕5000072 号 批复，建设地点位于泰顺县境内。
1.2招标范围：详见投标须知前附表。
1.3按照《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第16号）、《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》（泰政办〔2019〕62号）、《关于印发泰顺县乡镇交易平台小额工程发包实施细则的通知》（泰发改办〔2020〕33号）及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标方式。

1.4投标人资格要求

1.4.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审
1.4.2投标人资质要求：详见须知前附表
1.4.3项目负责人资格：详见须知前附表

1.5投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人的授权委托人、项目负责人必须为本单位人员。参加投标的施工单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.7根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第三十四条，如投标人违反此规定其相关投标均无效。具体规定为：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加统一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

（二）招标文件
2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

招标公告
第一章：投标须知前附表及投标须知

第二章：合同条款及格式
第三章：技术规范
第三章：投标文件及附件

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报泰顺县仕阳镇招投标领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网（http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/)发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补充通知报泰顺县仕阳镇招投标领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网泰顺县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/进入至左下角“基本信息公开---招投信息”）发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2投标文件内容由投标文件组成。

3.2.1投标文件：按下列内容和次序编写

（1）投标文件（封面）

（2）法定代表人身份证明书或授权委托书（附件一或附件二）

（3）投标函（附件三）

（4）工程造价下浮率报价（附件四）

（5）投标人基本情况表（附件五）

（6）近年完成的类似项目情况表

（7）投标项目负责人基本情况一览表（附件六）

（8）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表（附件七）

（9）投标承诺书（附件八）

（10）资格后审资料复印件（需加盖投标人公章）

3.2.2 资格后审资料复印件内容：

（1）投标人的《营业执照证书》, 企业营业执照有效且主营范围符合要求；

3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7工程担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，密封好后标明投标单位名称，在收标时，代理单位进行检查并盖章。评标完成后，退还全部投标人投标保证金。
3.7.1.2中标候选人的投标保证金在中标单位签订合同5日内予以退还（需提供合同）。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标单位无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。
3.7.2投标人履约担保：

3.7踏勘现场

3.7.1投标人在招标人的同意下，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.7.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.7.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.8工程变更
3.8.1工程变更所产生的实际工程量增减按照原预算书中的预算单价结合投标下浮率进行调整结算。工程变更新增项目（指预算书中未提供的项目内容）执行有关的工程预算定额、费用定额和政策性文件编制，结合投标下浮率进行调整结算。

（四）投标文件密封和递交

4.1投标文件的密封与标志 

4.1.1投标人应提供 二 份完整的投标文件，其中正本 一 份、副本 一 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标文件应密封完好，并贴上封条。封袋和封条上必须加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人授权委托人的签字或盖章。投标人应在标函袋封皮上清楚地标明 “投标文件”字样。投标文件要求由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人亲自签字或盖章，加盖法人单位的公章。具体要求：

4.1.2“授权委托书”必须加盖投标人公章，法定代表人签字或盖章。

4.1.3“投标函”必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人投标函。

4.1.4法定代表人到场时携带法定身份证明书，授权委托人到场时携带授权委托书。

4.1.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
（五）开标、评标、定标方法
5.1开标

5.1.1开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书（附件一）或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书（附件二）参加。以上人员均需携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

5.1.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由代理单位主持，由泰顺县仕阳镇招投标领导小组办公室负责监督，最后一位递交投标文件的投标人检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，开启投标文件，并送评标委员会评审。

5.1.3开标过程应记录，开标记录必须经各投标人签字确认，并存档。

5.1.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.1.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.1.6投标人在招标活动中对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.2评标

5.2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
5.2.2 评标程序办法：

（1）本工程采用明标下浮率区间法。

（2）评定标准：

A、各投标单位所报的下浮率应在3%至8%之间（含3%和8%），否则作否决投标处理。（下浮率小数点后取一位，小数点后第二位四舍五入）。
B、现场确定一个标底下浮率K%（3%至8%之间含本身），K值的产生：由一位整数和一位小数组成。K的取值确定办法为：整数取值范围为（3、4、5、6、7、8），取到整数为8时，小数不再抽取，小数取值范围为（0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）；

C、①各投标单位所报的下浮率≥K%且与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人；②当所有投标单位所报的下浮率均小于K%时，也按与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人，但中标下浮率取K%；③当投标单位所报的下浮率≥K%只有1人时，无条件确定为第一中标人。
中标造价=招标控制价×（1-中标下浮率）

D、评标过程中遇到特殊情况，由评委遵循公平、公正原则，采取无记名投标方式按照少数服从多数原则决定。法律法规及投标文件有明确规定的从其规定。
4、评标小组完成评标工作后，向招标单位提交书面报告。按照以上评定标准确定第一中标候选人；若出现最接近K%值相同，则由业主抽签确定第一中标候选人。

5.2.3资格后审（无需提供证书原件）

5.2.3.1 投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》, 企业营业执照有效且主营范围符合要求；

以上条款中资料不全或复印件无法辨别或复印件未加盖投标人公章的，按否决投标处理。

5.2.3.2投标文件有下列情况之一者，作否决投标处理： 

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标文件未按本招标文件规定盖章或签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）授权委托书的单位名称有误或未签字或未盖章的；

（5）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（8）没有实质性响应招标文件的要求；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（10）资格后审内容不全或造假的；

（11）投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件编号不一致的；

（12）法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.3投标文件的澄清

5.3.1评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3.2 在评标过程中，评标组织认为需要，在招投标监督机构经办人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料， 投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更项目班子成员（项目负责人）、工期、自报质量等级等实质性内容。

5.3.3 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

5.3.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.4定标

5.4.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程重新招标。

5.4.2招标人委托有资质的咨询公司编制标底，作为计算工程造价节省额以及在评标分析时寻找报价差异原因的参考性依据，标底不与评标办法直接挂钩。

5.4.3各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。

（六）合同的授予

6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交施工招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，根据省建设厅建建发〔2007〕176号文件要求：合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3签订合同

6.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.3.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.4如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.5订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。

第二章  合同条款及格式
1.定义和解释

合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 工程：S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统。

1.2发包人：即合同协议书中的“甲方”，指本项目施工单位。

1.3承包人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为本项目招标人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本项目开发、实施的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。

1.5 项目负责人：指由承包人书面委任的负责本项目的组织管理者。

1.6 其他主要人员：指由承包人批准的、并经过发包人认可的实施本项目的其他主要人员。

1.7 合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、合同条款、系统需求、报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.8 系统需求：是本项目实施的依据，指发包人有关信息化系统的书面要求。

1.9 本合同包括的具体信息化系统内容：S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统。

1.10 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.11 合同价格：指承包人按合同约定完成了全部信息化系统工作，发包人应付给承包人的金额。

1.12 不可抗力：指发包人与承包人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.13 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1.14 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

2.发包人的责任与义务

2.1 发包人应严格履行合同约定，按本合同规定向承包人支付合同费用。

2.2 发包人应负责协调承包人等各方关系，建立各方的联系。

2.3 向承包人提供项目情况等有关资料，并协助承包人进行前期需求分析和调研。

2.4 负责对工程进行验收。

3.承包人的责任与义务

3.1 承包人的责任与义务

3.1.1 承包人应根据本合同工程的具体情况，按照合同的规定，完成本项目。承包人应进行深入的用户需求调研，为系统软件中的项目建设管理流程和功能提供建设性的建议，完善发包人的管理程序和流程，通过系统软件功能予以实现，实现改善项目建设管理方式、提高管理效率、减轻工作量、操作简单易行。

3.1.2 承包人应根据发包人要求与本合同工程的其它系统实现整合，打通不同系统间的底层数据，实现数据共享，不同系统之间实现业务数据互联互通。

3.1.3 承包人在本项目实施过程中，应采取相应的安全、保卫和保护措施，如承包人未能采取有效的措施，而发生的与本项目活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用或者造成第三方的人员伤亡、财产损失，由此而引起的一切损害和损失，由承包人负责，发包人均不承担责任。

3.1.4 承包人为实施本项目，应参加人员、设备保险，以使本项工程顺利进行。承包人应将全部保险费（如人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。

3.1.5 承包人应保证稳定的系统软件开发团队。

3.1.6 承包人应保证系统软件开发的质量、功能、业务流程等符合发包人的要求。

3.1.7 承包人应确保良好完善的售后服务与培训服务，为发包人提供信息化系统建设服务。

3.1.8 承包人应配合进行项目的验收。

3.1.9 本项目完成或终止后，承包人应向发包人交还借用的办公设施、设备和用具等，如有损坏应予以赔偿。

3.1.10 承包人对发包人提供的原始数据资料、有关项目的调研技术资料、关键业务数据及发包人各项管理制度资料等负有保密责任。

3.1.11 发包人对本项目的验收并不免除承包人的责任。

3.3 转包和分包

3.3.1 承包人不得将本合同任务转包和分包。

3.4 人员保证与变更

3.4.1 承包人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在合同实施期间中保持人员的相对稳定。在项目合同实施期间，未经发包人批准，项目负责人及主要人员不得更换。

3.4.2 如果承包人主要人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出不低于原人员相应资历的人员替换。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换的人员，但应符合合同规定的资历要求。

3.4.3 承包人的工作进度没有达到承包人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.5 承包人合同管理

承包人应在签订合同后7天内为本合同实施设立办公场所。承包人应加强管理和认真履行合同义务，调研、设计、系统开发与测试阶段承包人应委派项目负责人及软件开发工程师，并结合项目实际情况，建立科学合理符合参建单位要求的信息化管理平台，开展信息化系统应用管理培训，定期对项目进行回访，做好服务期间系统维护升级工作，并保持其岗位的相对稳定。如果需要更换投标文件中所报项目负责人时，应事先与发包人协商并取得发包人的同意；若承包人主动要求更换项目负责人的将按第5.2款视为承包人违约。如果发包人认为已委派的项目负责人或软件开发工程师的工作能力和业务水平不称职，承包人应在接到通知后14日内撤回原委派的项目负责人或软件开发工程师，同时委派经发包人同意的新的项目负责人或软件开发工程师。

4.服务期、服务要求
4.1 服务期

4.1.1 本项目的详细需求说明书在签订合同后15天内，由承包人进行详细的需求调研后，根据系统的业务要求提出，经与发包人双方共同确定后签认。

4.1.2 承包人根据详细需求说明书完成系统总体设计方案，方案经发包人确认后制定项目开发计划书、本项目系统目标需求调研和方案设计。

服务期：合同签订之日起至竣工验收之日止。

合同签订后3个月内系统能够初步上线。

4.2 调研、设计、系统开发与测试阶段、系统试运行及优化阶段服务要求

4.2.1 承包人应负责软件的现场实施、调测和开通，并向发包人提供相应资料，经发包人验收合格后的系统（含软件、硬件等）进入试运行阶段。承包人可以根据信息化系统实施进展情况，对整个信息化系统、或对某一子系统、或对某一部分子系统实施完成后，均可向发包人提出验收申请，发包人验收合格后确定进入试运行阶段。

4.2.2 在系统试运行及优化阶段服务期间，承包人根据发包人要求及项目需要承诺派项目负责人及其他参与本项目的技术骨干对常驻现场指导维护工作，随时提供技术服务。必要时到达发包人及项目建设相关单位处进行维护，对发包人提出的功能改善的需求，及时给予完成的时间表并按时完成及交付。

4.2.3 承包人向发包人提交测试内容、方法和测试计划。测试计划和测试内容由承包人拟定，但必须经发包人确认。

4.2.4 承包人应根据发包人要求提供为本系统增加或者调整功能模块的服务。

4.2.5 现场实施人员须经发包人确认后入场实施，作息时间参照发包人工作作息时间，有特殊情况须向发包人的项目负责人请假，经过允许方可离开。发包人届时将实施考勤制度，承包人现场实施人员必须配合。

4.2.6 承包人须对系统应用相关的全部用户进行基础操作培训、领导及管理人员进行查询统计操作培训、各级系统管理员进行系统管理及维护操作培训，并提供详细操作手册。承包人应及时对发包人及项目建设相关单位的相关人员进行现场培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据招标文件的软件目标和功能应用。培训次数、规模及场所由发包人视具体情况而定。培训相关费用由承包人承担。

4.2.7 承包人在项目验收前，负责对发包人技术人员进行系统日常维护工作的知识转移，提供相应的系统维护、报表开发、系统设置、问题记录、问题申报等培训和操作手册。

4.2.8承包人应提供满足发包人要求的设备和硬件，设备和硬件应是全新的，如果投标时提供的设备和硬件不能满足服务技术标准及要求的，承包人应无条件更换为满足服务技术标准及要求的设备和硬件。

4.3 系统正式运行、后续服务及系统维护阶段服务要求

4.3.1系统正式运行、后续服务及系统维护阶段服务期间，承包人保证至少1人（项目负责人及其他参与本项目的技术骨干）定期到达发包人及项目建设相关单位处进行维护、业务操作指导及用户培训工作，对发包人提出的功能改善的需求，及时给予完成的时间表并按时完成及交付。对于发包人提出的相关需求，承包人有责任继续提供技术咨询，帮助发包人解决本项目系统与其他系统间的衔接问题。

4.3.2 服务期内，必须保证在系统发生故障的2小时内响应，24小时以内到现场。

4.3.3 现场实施人员须经发包人确认后入场实施，作息时间参照发包人工作作息时间，有特殊情况须向发包人的项目负责人请假，经过允许方可离开。如发包人有考勤要求，承包人现场实施人员必须配合。

5.违约与赔偿

5.1 发包人的违约

5.1.1 如果发包人未能在合同规定的期限内向承包人支付合同款的，每延迟一天，承包人有权按该期合同款金额以同期银行存款基准利率向发包人加收滞纳金。

5.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非承包人原因造成），发包人除应按支付时间支付费用外，还应按剩余合同价的20％向承包人支付违约金。

5.2 承包人的违约

5.2.1在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属承包人违约，发包人有权向承包人课以违约金：

（1）承包人违反第3.3款的规定，将本项目转包或分包的，发包人将有权解除合同，要求承包人退回发包人所支付的全部费用，并课以合同价10％的违约金。

（2）承包人违反第3.4款关于按投标文件承诺及时配备称职的关键管理与技术人员的规定，则课以人民币5万元/人次的违约金。

（3）承包人违反第3.5款、第4.2 款、第4.3款的相关规定，相关人员未到位的，课以1000元/天·人的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定在5日内派相关人员到位，否则继续课以违约金，超过规定时间15天的，发包人将有权解除合同；

（4）未能按合同约定的服务时间要求完成系统设计、开发、实施工作的，课以1万元/天的违约金。

（5）承包人未按合同约定或发包人采购需求的要求完成项目工作，或功能模块缺失的，除不支付对应模块价款外，还将课以承包人10000元/模块（或功能）的违约金，同时发包人可单方面中止合同，并没收未支付款；发包人有权追究由承包人引起的损失，同时追究承包人的法律责任。

（6）由于承包人原因单方面中止合同的，发包人有权没收未支付款；发包人将追究由承包人引起的损失，同时追究承包人的法律责任。

（7）系统开发的质量或功能深度不能达到合同规定或发包人采购需求或项目建设管理的要求和性能的，将课以承包人10000元/处的违约金，同时承包人承担由此造成的一切费用和风险并负担发包人或其它使用方遭受的一切直接费用，其赔偿费用最多不超过合同总价。

（8）不能与其它系统进行整合，底层数据不能打通共享，系统业务模块间不能实现互联互通、共享业务数据的，发包人可以解除合同，承包人退回已获得的支付款，并处以承包人合同总价10%的违约金。

（9）由于承包人原因导致本合同工程信息化系统建设与服务工作出现重大失误，将处以承包人合同总价20%的违约金，给发包人或其它使用方造成的损失由承包人承担。

（10）承包人提供的设备和硬件不是全新的或提供的设备和硬件不能满足服务技术标准及要求的，除按要求无条件更换外，课以承包人2000元/套的违约金。

（11）发包人用于本项目的升级或维护需要使用源代码时，承包人不提供本项目的源代码的，发包人将不再支付剩余合同价格。

5.2.2违约金最高累计不超过合同总价，所有违约金在承包人的下期支付款中扣除。

6.合同的生效、推迟与终止

6.1 合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。承包人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

6.2 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；承包人提交的经发包人审核通过的项目计划及需求规格说明书等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）系统需求；

（6）报价清单；

（7）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（8）构成本合同组成部分的其他文件。

6.3 合同的变更和解除

6.3.1 当事一方要求变更或解除合同时，在新的协议未达成以前，原合同仍然有效。但要求变更或解除合同的一方应及时通知对方，对方应在接到通知后30天内予以答复，逾期不答复的视为同意变更。

6.3.2 变更或解除合同的协议，应采取书面形式（包括文书、传真等)，并经当事人双方协商同意。

6.3.3 变更或解除合同的日期，以当事人双方达成协议的日期为准，需要报经批准的，以上级主管部门批准变更或解除合同的日期为准。

6.3.4 当事人一方发生合并、分立时，由合并、分立后的当事人承担或分别承担履行合同规定的权利和义务。关、停单位应根据上级主管部门批准的关停文件清理合同；遗留的有关事宜，由其上级主管部门按国家有关规定负责处理。

7.费用与支付

7.1 合同费用

7.1.1 发包人应按合同规定按时向承包人支付合同费用。

7.1.2签约合同价（不含暂列金额）应是为完成本合同内容实际需要或提供相关服务收取的所有费用,包括为完成本此招标内容实际需要或提供相关服务收取的所有费用,包括人员费用（包括工资、津贴、福利费、劳动保护费、保险费、加班费等）、通讯费、办公费、交通费、住宿费、生活费；为完成系统开发所需的所有设备、设施和系统集成费；软件购置费、使用费、版权费；评估、评审费用；后续服务、培训费、维修维护、测试项目及辅助工作；企业管理费、利润以及因完成本项目需缴纳的一切税费(本项目要求投标人提供增值税专用发票，请投标人综合考虑相关费用)、保险费等与此相关的全部费用。

7.1.3 本合同的计价模式为：暂估总价（含税价）。在合同实施过程中，除工程信息化管理系统功能模块调整外，其他单价不予调整。如发包人对“软件系统开发、实施报价表”中的系统模块进行调整，则双方协调确定调整费用（包括增加和减少，如新增模块则增加费用（费用在暂列金额中列支），取消模块则减少费用）；其余设备内容以现场实际完成数量结算。

7.1.4 发包人以人民币向承包人支付合同费用。

7.2 支付时间

本项目合同费用支付时间如下：

结算货币为人民币，付款支付方式如下：

本合付款方式为按实际完成工作量进行付款：本合同自生效之日起 30 日内，乙方须提供符合甲方要求的增值税专用发票，甲方以银行转账的方式一次性向乙方支付工程（含税）总价款的40%；项目主体完工，乙方须提供符合甲方要求的增值税专用发票，甲方以银行转账的方式一次性向乙方支付工程（含税）总价款的40%；项目竣工且验收合格后 30 日内按实际的决算后金额进行结算。

甲方对乙方结算时，乙方须提供正规增值税专用发票（软件和服务按6%，硬件按13%）。乙方未向甲方开具并交付发票的，甲方有权顺延付款。

乙方必须按照国家法律规定向甲方提供符合税法规定和本合同约定且严格按照下列信息开具的增值税专用发票，增值税额按国家增值税相关规定开具增值税发票税额（如合同执行期间因国家增值税税率发生变化，结算税率按实际税率进行调整），如因承包人开票管理不当所造成的损失均由承包人自行承担。
7.3 审查

承包人应保存能清楚证明有关工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。

8.其 他

8.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。

8.2 版权

发包人有权获得本项目的源代码，并委托第三方进行升级、维护，使用范围仅限于本项目，承包人应积极配合。

承包人因受发包人委托进行的本项目开发、实施的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时需经另一方同意。

承包人应对提供的信息、数据的版权、开发软件的版权和系统版权负责，因版权问题发生的法律纠纷由承包人承担。

8.3 保密

承包人对在工作过程中接触到的发包人的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为发包人服务形成的任何交付物，负有为发包人保密的责任。未经发包人书面同意，承包人不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

8.4 利益的冲突

除合同另有规定外，承包人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬；承包人不得参与与发包人利益相冲突的任何活动。

8.5 争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，则争议的最终解决方式：向工程所在地的人民法院提起诉讼。但在诉讼判决前，承包人不应因此暂停(中止)系统开发工作，也不得以诉讼未果或在诉讼期间为由，改变合同规定的发包人和承包人各自的权利和义务关系。

8.6 防止贿赂及不正当竞争

为有利于合同的顺利实施和合同的正确履行，承包人不得采取行贿、送礼和其他不正当的竞争手段获得合同或违反合同规定的收益。如果发现承包人有上述行为，发包人除严肃处理受贿、违纪当事人外，还有权根据承包人的上述行为所造成的发包人利益损失和损害程度，决定向承包人索赔、直至终止本合同。
附件一：合同协议书格式

合同协议书

本合同协议书由             ( 以下简称“甲方” ) 与            (以下简称“乙方”)于   年   月    日共同签署。

甲方通过         2024年  月  日的中标通知书接受了乙方为           所做的投标，双方达成如下条款：

一、项目概况：

本项目位于文福公路（K34+363.265处），桩号K36+626.539，沿现状仕底线走廊带布线至章氏·泰顺矿坑冰城旅游区后沿仕底线东南侧山体展线依次绕过陈王、桥头至荣西，然后设置仕阳1号隧道向东南展线，至牛埕下与现状道路平交，然后沿瑞昌南面山体展线至坟亭南侧与现状道路平交后，设仕阳2号隧道穿越山体至陈吊，路线继续沿仕底线北面山体向东展线至金钟山，沿金钟山东南向布线，设金钟大桥跨越金钟溪至福建省柘荣县，顺接福建国省道干线（联七线）公路柘荣城至柘泰交界段（柘荣县项目），终点位于浙闽交界处的金钟大桥上，桩号K45+089.828。路线全长8.463公里。

本项目采用交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）及《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的双向两车道二级公路标准设计，设计速度60Km/h，路基宽度为10.0m，桥涵设计汽车荷载等级：公路—I 级，其他各项技术指标应符合现行有关行业标准、规范的规定，并满足中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）规定。

二、实施内容包括但不限于S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段项目信息化管理系统的硬件与软件的设计、开发、采购、实施、运行及后续服务等工作，具体内容详见工程量清单。

 三、下列文件应作为本合同的组成部分：

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；承包人提交的经发包人审核通过的项目计划及需求规格说明书等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）系统需求；

（6）报价清单；

（7）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（8）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写）       （¥      元）。费用支付按本项目招标文件合同条款规定执行。

五、项目负责人：        ；项目主要人员：                 。

六、服务期：合同签订之日起至竣工验收之日止。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

八、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，系统通过甲方验收，后续服务及系统维护期服务完成后失效。

九、本合同协议书正本两份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：                     （盖章） 乙方：                     （盖章）

法定代表人                          法定代表人

       或                                  或

其委托代理人               （签字） 其委托代理人               （签字）

日期：    年   月    日             日期：    年   月    日
第三章  投标文件及附件

S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统
投标文件

投　标　人：　　　　　　　　　　      　（盖公章）  

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖章） 

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日                                 

一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                      
                                   
单位性质：                                     


地    址：                                     


成立时间：                 年                月                  日

经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

	身份证复印影印件

                                     （二代身份证需双面复印）


特此证明。

投 标 人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日

注：附营业执照复印件（加盖公章）

二、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在   年   月   日至   年   月 日（代理时期）为我公司的代理人，以本公司的名义参加  S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

	代理人：                         性    别：

	出生年月：                      身份证号码：

	单位：

	部门：

	职务：

	代理时限：

	身份证复印影印件




投标单位：（盖章）      

                                                 法定代表人：（签字或盖章）

                                                 时  间：    年    月    日

注：授权委托人必须为本单位人员（投标文件中附由社保部门出具的的2024年1月以后（含1月份）连续3个月及以上各月份的养老保险流水清单，加盖社保证明章。（如参加投标单位系2024年新成立的企业可提供2024年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件），并加盖单位公章参加）。

三、投标函

                        （招标人名称）：

我公司详细研究了 S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统 的招标文件及有关附件，并进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程投标书，愿意承担本工程的施工任务。由我方项目负责人：        （姓名）负责本工程的施工，投标工期为        天，并已按要求认真填写了与标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。

投 标 单 位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）    

日期：    年    月   日

四、工程造价下浮率报价

	序号
	项目名称
	下  浮  率%

	1
	S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统
	

	投标单位：（盖章）            法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

        日期：   年   月    日


	S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段
《工程项目信息化管理系统》工程量清单

	序号
	费用名称
	单位
	品牌
	数量
	含税
单价(元)
	含税
金额(元)
	备注

	一、工程信息化管理系统

	1
	工程信息化管理系统
	套
	
	1
	
	
	功能模块：
1、计量支付系统
2、变更管理系统
3、履约人员考勤系统(含2台网络人脸考勤机)
4、综合台账查询
5、工程结算
6、工程决算
7、微信小程序端
8、混凝土拌合站生产智能监控系统(1个机组)
9、水稳拌合站生产智能监控系统（1个机组）
10、预应力张拉压浆智能监控系统

	本项小计(元)
	
	

	二、隧道门禁系统

	1
	栅栏道闸主机
	个
	海康、中控、广汇通等同等品牌
	4
	
	
	长度5.5米、高速起降电机、含3把遥控钥匙、含电源适配器

	2
	微波雷达专用
	个
	海康、中控、广汇通等同等品牌
	4
	
	
	防砸车,主要起车过后自动落杆

	3
	车牌识别一体机
	个
	海康、中控、广汇通等同等品牌
	4
	
	
	含网络高清车牌识别相机、四行LED显示屏、LED光敏补光灯、直立锥形立柱、语音控制系统（含喇叭）

	4
	单机芯翼闸
	个
	海康、中控、广汇通等同等品牌
	4
	
	
	快速响应翼闸、高速旋转电机控制、支持网络接入控制

	5
	翼闸电源适配器
	个
	
	4
	
	
	12V2A专用电源适配器

	6
	门禁控制卡
	个
	海康、中控、广汇通等同等品牌
	4
	
	
	用户注册卡数量10万张，脱机记录条数10万条

	7
	人脸识别机
	个
	海康、中控、广汇通等同等品牌
	4
	
	
	7英寸彩屏人脸识别、支持语音报警

	8
	LED同步卡
	个
	
	2
	
	
	数据信息显示到LED大屏使用，实现LED屏信息与管理中心平台同步。

	9
	LED显示屏
	平米
	
	6
	
	
	室外防水专用、P10规格、外观尺寸:2米*1.5米及以上，含专用开关电源、散热系统。

	10
	LED固定支架及防水处理
	个
	
	2
	
	
	不锈钢或镀锌方管材质、同字形支架，现场拼焊。

	11
	高精度定位基站
	套
	
	3
	
	
	单侧定向天线，单侧500米（可视距离）；精度≤30cm(无信号遮挡干扰情况下)；

	12
	基站电源适配器
	个
	
	3
	
	
	IP66防尘等级、DC12V 2A 专用电源适配器

	13
	人员定位芯片卡
	张
	
	100
	
	
	每洞暂定50人计算、USB充电、待机时长15天

	14
	安装调试维护费
	项
	
	1
	
	
	服务期为自合同签订至项目交工

	本项小计(元)
	
	

	三、视频监控系统

	1
	4G网络枪机
	台
	海康、大华、宇视同等品牌
	10
	
	
	200万像素红外、支持网络接入、支持4G物联卡接入，质保三年

	2
	4G网络球机(200万)
	台
	海康、大华、宇视同等品牌
	5
	
	
	200万红外球机、360度旋转、工业定制机，23倍变焦、支持4G物联卡接入，质保三年

	3
	4G网络球机(400万)
	台
	海康、大华、宇视同等品牌
	5
	
	
	400万红外球机、360度旋转、工业定制机，23倍变焦、支持4G物联卡接入，质保三年

	4
	监控专用支架
	个
	
	20
	
	
	室外专用支架，根据现场条件选取，支持壁装、挂装等

	5
	监控专用电源
	个
	
	20
	
	
	室外监控专用防水电源、输出12V、2A

	6
	4G物联网卡
	张
	
	20
	
	
	月流量2T，提供36个月，需甲方实名认证（满足24小时实时播放，保障现场网络畅通，因网络问题调整产生费用不再另计）

	7
	监控专用存储卡
	张
	
	20
	
	
	监控专用内存卡，256G高速读写卡

	8
	4米监控立杆
	根
	
	20
	
	
	含地龙、避雷针

	9
	防水箱
	个
	
	20
	
	
	室外监控专用防水箱，外观尺寸30CM*40CM

	10
	太阳能电池板
	套
	
	17
	
	
	含锂电池、逆变器、太阳能发电板、含支架套装

	11
	辅材及运费
	批
	
	1
	
	
	运费、保价费、防水胶带、水晶头PVC管、插排、接头、空开、插座、网线，电源线等

	12
	管理电脑
	台
	
	2
	
	
	I3系列CPU、8G内存、500G硬盘、27寸显示器

	13
	无线网桥
	对
	
	4
	
	
	11AC 5GHz频段，867Mbps无线传输速率、20dBm发射功率、13dBi天线

	14
	交换机
	台
	
	2
	
	
	8口千兆网络交换机

	15
	智慧工地管理系统
	套
	
	1
	
	
	1、视频监控系统，实现视频画面与显示器对接。
2、影像管理平台系统
3、人员通道数据对接、车辆道闸数据对接、LED数据对接。
4、隧道定位基站数据对接、台账分析汇总，应急电话。

	16
	指挥中心智能显示系统
	套
	
	1
	
	
	1、智慧屏：4GB+32GB、1200万AI超感摄像头、4K超清投屏、240Hz 鸿鹄画质、定制壁装支架，86寸及以上；11.5S及以上，2.8K高清，144HZ高刷新率平板；推荐华为、三星、海信、康佳同等级品牌；
2、移动终端:12.6英寸、WIFI、i7 16GB+1TB （含键盘）、收纳包、蓝牙鼠标。推荐华为、联想、苹果等同等级品牌；
3、投影仪系统：含定制多功能支架、100寸光子幕布2.0，轻薄投影机、真实高亮、哈曼卡顿原装音响、全自动梯形校正、鸿蒙智联。推荐明基、极米、坚果、小米同等级品牌；
4、HDMI线工程级 4K数字高清线 3D视频线 笔记本电脑机顶盒连接电视显示器投影仪数据连接线。推荐绿联、飞利浦、联想同等级品牌
5、以上电子设备含一年质保

	17
	安装调试维护费
	项
	
	1
	
	
	服务期为自合同签订至项目交工

	本项小计(元)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程合计(元)
	
	


五、投标人基本情况表

投标人：（盖章）  

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的原件复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的原件复印件（已试点取消企业基本存款账户开户许可证核发的地区：江苏省、浙江省的投标单位，也可提供基本存款账户开户银行打印的基本存款账户信息原件复印件）（并加盖单位章）。
六、近年承担的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
七、投标项目负责人基本情况一览表

投标人：（盖章）                                 日期： 年  月  日

	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	年龄
	

	专业
	
	职称
	

	联系电话
	
	手机
	

	项目负责人资格
	
	注册编号
	

	原受聘单位
	

	现工作单位
	

	主要工作简历：

	获优质工程、标化工地情况：

	其他需要说明的情况：


注：

1、我单位拟派的项目负责人与参与投标申请时一致，否则按否决投标处理；

2、我单位项目负责人的更换须招标人同意，擅自更换或不到位均属于违约行为。

3、附由当地社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）连续3个月及以上各月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章复印件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章,【如参加投标单位系2024年新成立的企业可提供2024年当年度任一时段的社会养老保险证明和企业营业执照复印件，并加盖单位公章参加】。

八、驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

投标人：（盖章）

	本工程

拟任岗位
	姓名
	年龄
	性别
	专业年限
	专业学历
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、列入本表的人员（项目负责人、主要人员）一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为。

2、项目管理机构人员未配备充足的，中标人在合同谈判阶段向招标人报备符合规定的人员。
九、投 标 承 诺 书

                            （招标人名称）：

我公司在参加  S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）先行段工程项目信息化管理系统 的投标时郑重作出如下承诺：

1、我公司对本工程所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件。

2、我公司承诺严格执行相关管理规定的要求。

3、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。

单位（公章）               

法定代表人:（签字或盖章）  

项目负责人:（签字）        

日期：     年    月    日











